# OS X 또는 macOS를 사용해 문서 인쇄

1. 응용 프로그램의 [File] 메뉴에서 [Print...]를 클릭합니다.

2. "Printer"에서 인쇄를 위해 사용할 기기를 선택합니다.

3. 필요한 대로 인쇄 설정을 변경한 후 [Print]를 클릭합니다.
   [Show Details]를 클릭해 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 OS X 또는 macOS를 사용할 때 인쇄 설정 변경을(를) 참조하십시오.

OS X 또는 macOS를 사용할 때 인쇄 설정 변경

OS X 및 macOS에서 인쇄 설정을 변경할 수 있습니다. 설정 항목은 사용하는 응용 프로그램, 연결한 기기의 사양, 옵션 구성에 따라 다를 수 있습니다.

1. 인쇄
   인쇄에 사용할 기기를 선택합니다.

2. 미리 설정된 항목
   표시된 설정을 저장하거나 저장된 설정을 불러올 수 있습니다.

3. 매수
   인쇄할 수량을 지정합니다.

4. 페이지
   인쇄할 페이지 범위를 지정합니다.

5. 용지 크기
   용지 크기를 지정합니다. 여기에서 사용자 지정 크기를 지정할 수 있습니다.

6. 방향
   용지 방향을 선택합니다.

7. PDF
   PDF에 대한 작업 흐름 메뉴를 표시합니다.

8. [Hide Details]
   인쇄 설정을 숨깁니다.

9. 흑백
   흑백으로 인쇄하려면 이 항목을 선택합니다.

10. 양면
    이 항목을 선택하면 용지 양면에 인쇄할 수 있습니다.

11. 인쇄 옵션 메뉴
    연결한 기기의 사양과 옵션 구성에 따라 메뉴를 표시합니다. 자세한 내용은 인쇄 옵션 메뉴을(를) 참조하십시오.

섹션 맨 위로

인쇄 옵션 메뉴

설정 항목은 연결한 장치의 사양과 옵션 구성에 따라 다를 수 있습니다.

##### [Media & Quality]

> 사용할 용지함과 용지 유형을 선택합니다.

> 1. [Feed from]
>    용지함을 선택하십시오.

> 2. 미디어 유형
>    용지 유형을 선택합니다.

##### [Layout]

> 양면 인쇄를 위한 설정 또는 한 용지에 여러 페이지를 합치기 위한 설정을 구성합니다.

> 1. 용지당 페이지 수
>    용지 한 면에 결합할 페이지 수를 지정합니다.

> 2. 레이아웃 방향
>    페이지를 정렬하는 방법을 지정합니다.

> 3. 테두리
>    결합된 페이지 사이의 경계선 폭과 개수를 지정합니다.

> 4. 양면
>    양면 인쇄를 위한 인쇄 형식을 지정합니다.

> 5. [Reverse page orientation]
>    출력 용지의 방향을 반대로 전환합니다.

> 6. [Flip horizontally]
>    페이지의 전체 이미지를 왼쪽에서 오른쪽으로 넘겨서 인쇄합니다.

##### [Paper Handling]

> 인쇄할 페이지의 순서를 지정하거나 홀수 또는 짝수 페이지만 인쇄합니다.

> 1. 페이지 한 부씩 인쇄
>    둘 이상의 세트를 인쇄할 때 세트별로 분류해서 인쇄합니다. (분류 인쇄)

> 2. [Pages to Print]
>    모든 페이지를 인쇄할 것인지 또는 홀수나 짝수 페이지만 인쇄할 것인지 지정합니다.

> 3. [Page Order]
>    인쇄할 페이지의 순서를 지정합니다.

> 4. [Scale to fit paper size]
>    용지에 맞게 출력물을 축소하거나 확대하려면 이 항목을 선택합니다. 이 항목을 선택하면 "Destination Paper Size"에서 용지 크기를 선택할 수 있습니다.
>    선택한 용지 크기에 맞게 출력물을 축소 또는 확대합니다.
>    확대하지 않고 인쇄 데이터보다 큰 용지에 인쇄하는 경우 [Scale down only]을(를) 확인합니다.

##### [Cover Page]

> 표지 페이지(배너 페이지) 삽입을 위한 설정을 구성합니다.

> 1. [Print Cover Page]
>    표지 페이지를 삽입할 것인지 그리고 어디에 삽입할 것인지 지정합니다.

> 2. [Cover Page Type]
>    삽입할 표지 페이지의 유형을 선택합니다.

##### [Finishing Options]

> 스테이플, 출력 용지함, 접기에 대한 설정을 구성합니다.

> 1. 스테이플
>    스테이플을 찍을 위치를 지정합니다.

> 2. [Output Bin]
>    출력 용지함을 선택합니다.

> 3. 접지
>    접는 방법을 지정합니다.

##### [Supply Levels]

> 토너, 용지 같은 소모품의 잔량을 확인할 수 있습니다.

> [More Info…]을(를) 클릭하면 Web Image Monitor(이)가 시작되고 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code