# AirPrint를 사용하기 전에

AirPrint 소개

AirPrint를 사용하면 같은 네트워크에 있는 AirPrint 호환 프린터 또는 다기능 프린터를 사용해 iOS, OS X 또는 macOS에서 인쇄하거나 스캔하거나 팩스를 보낼 수 있습니다. iOS에서 프린트 기능을 사용할 수 있으며 OS X 또는 macOS에서 프린트, 스캔, 팩스 기능을 사용할 수 있습니다. 프린터 드라이버 또는 소프트웨어를 설치하지 않고 같은 네트워크의 유선 LAN, 무선 LAN 또는 USB 연결을 통해 인쇄, 스캔, 팩스 기능을 사용할 수 있습니다.

- 사용할 수 있는 기능은 연결된 장치 또는 연결 방법에 따라 다를 수 있습니다.

- 사용할 수 있는 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 웹 사이트를 참조하십시오.

섹션 맨 위로

AirPrint 사용을 위한 요구 사항

##### OS X 및 macOS 요구 사항

> OS X 또는 macOS로 인쇄하기 위해 요구되는 조건:

> - OS X 10.7 (Lion) 이상

> - AirPrint 호환 프린터 또는 다기능 프린터

> OS X 또는 macOS로 스캔하기 위해 필요한 조건:

> - OS X 10.10.3 (Yosemite) 이상

> - AirPrint 호환 다기능 프린터

> OS X 또는 macOS로 팩스를 보내기 위해 필요한 조건:

> - OS X 10.10.3 (Yosemite) 이상

> - AirPrint 호환 다기능 프린터

##### iOS 및 iPadOS 요구 사항

> iOS로 인쇄하려면 최신 버전의 iOS를 설치해야 합니다.

> - iPad (모든 모델)

> - iPhone (3GS 이상)

> - iPod touch (3세대 이상)

##### 출력 장치 요구 사항

> AirPrint를 사용하려면 다음과 같은 설정에 대해 [활성화]을(를) 선택합니다.

> - AirPrint

> - Bonjour

> - IPP

> AirPrint은(는) SSL 암호화 통신을 사용하기 때문에 장치 인증서를 설치해야 합니다. 장치 인증서가 기본적으로 설치되어 있습니다.

> AirPrint 설정과 장치 인증서를 확인하는 방법을 보려면 설정 확인을(를) 참조하십시오.

섹션 맨 위로

설정 확인

컴퓨터 또는 네트워크의 웹 브라우저를 사용해 AirPrint에 대해 요구되는 설정을 확인합니다.

프린터 또는 다기능 프린터에 설치된 Web Image Monitor을(를) 사용합니다. Web Image Monitor에 로그인하는 방법에 대해 알아보려면 기기에 대한 웹 설명서를 참조하십시오.

##### AirPrint 설정 확인

> 1. Web Image Monitor에 네트워크 관리자로 로그인합니다.

> 2. "장치 관리"에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

> 3. "네트워크"에서 [AirPrint]를 클릭합니다.

> 4. "AirPrint"이(가) [활성화](으)로 설정되었는지 확인합니다.
>    [활성화]이(가) 설정되지 않았다면, [활성화](으)로 설정합니다.

> 5. [확인]을(를) 클릭합니다.

> 6. "네트워크"에서 [IPv4]을(를) 클릭합니다.

> 7. "IPP"이(가) [활성화](으)로 설정되었는지 확인합니다.
>    [활성화]이(가) 설정되지 않았다면, [활성화](으)로 설정합니다.

> 8. [확인]을(를) 클릭합니다.

> 9. "네트워크"에서 [Bonjour]을(를) 클릭합니다.

> 10. "Bonjour"에서 "IPv4" 또는 "IPv6"이(가) [활성화](으)로 설정되었는지 확인합니다.
>     [활성화]이(가) 설정되지 않았다면, [활성화](으)로 설정합니다.

> 11. [확인]을(를) 클릭합니다.

##### IPP-SSL 환경 설정 확인

> 1. Web Image Monitor에 네트워크 관리자로 로그인합니다.

> 2. "장치 관리"에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

> 3. "보안"에서 [장치 인증서]을(를) 클릭합니다.
>    "인증서1"에 대해 다음과 같은 조건을 확인합니다.

>    - "인증서 상태"이(가) [설치됨]이어야 합니다.

>    - 인증서의 유효 기간이 "유효 기간" 내에 있어야 합니다.

>    오류가 발생하면 기기에 대한 웹 설명서를 참조하십시오.

> 4. [확인]을(를) 클릭합니다.

> 5. "보안"에서 [SSL/TLS]을(를) 클릭합니다.

> 6. 다음 설정을 구성합니다.

>    - "SSL/TLS"에 사용하는 인터넷 프로토콜 비전에 대해 [활성화]을(를) 설정합니다.

>    - "TLS1.2"에 대해 [활성화] 또는 "SSL/TLS 버전"에 대해 "TLS1.3"을(를) 설정합니다.

> 7. [확인]을(를) 클릭합니다.

섹션 맨 위로

참고 및 제한 사항

##### 기본 기능 소개

> - AirPrint을(를) 사용하려면 TLS1.2 또는 TLS1.3에 대해 보안 설정을 설정해야 합니다.

> - AirPrint이(가) [활성화](으)로 설정되었지만 SSL/TLS에 대한 장치 인증서는 설치되지 않았다면 장치 인증서(자체 서명 인증서)가 자동으로 설치됩니다.

> - SSL/TLS에 대한 장치 인증서가 설치되고 나면 기기가 다음과 같은 유틸리티와 통신할 수 없을 수도 있습니다.

>   - Ridoc GlobalScan

>   - 타사 제품

>   이러한 경우 아래에 나온 세 가지 방법 중 하나를 사용해 통신을 복구할 수 있습니다.

>   - 기기와 유틸리티 모두에 대해 인증서 권한에 의해 발급된 인증서를 설치합니다.

>   - 장치에 인증서(자가 서명 인증서)가 이미 설치되었다면 해당 인증서를 믿을 수 있는 인증서로 유틸리티에 설치합니다.

>   - AirPrint을(를) [비활성화] 비활성화로 설정한 후, SSL/TLS에 대한 장치 인증서를 삭제합니다(AirPrint을(를) [비활성화](으)로 설정하면 AirPrint를 사용할 수 없음).

> - [암호문/일반 텍스트]이(가) 설정되면 HTTP를 사용한 액세스가 HTTPS로 전환되지 않기 때문에 암호화된 통신을 사용하려면 HTTPS를 지정해야 합니다. 예를 들어, Web Image Monitor에 액세스하려면 https로 시작하는 URL을 입력해야 합니다.

> - [암호문/일반 텍스트]이(가) "SSL/TLS 통신 허용"(으)로 설정되면, SSL/TLS에 대한 인증서가 설치되었더라도 기기가 일반 텍스트로 장치 관리 소프트웨어와 통신할 수 있습니다. 암호화된 통신을 사용하려면, 설정을 [암호문 우선] 또는 [암호문만](으)로 되돌립니다.

> - AirPrint을(를) 사용할 수 없다면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

##### 인쇄 기능 소개

> - AirPrint로 인쇄하려면 다음 설정 중 하나를 수행하십시오.

>   - 프린터 작업 인증을 [간단(모두)](으)로 설정합니다.

>   - 사용자 인증 기능을 비활성화합니다.

>   - 사용자 인증 기능을 활성화한 후 IPP 인증 설정에서 [주 장치의 사용자 인증 기능]을(를) [사용](으)로 설정합니다.

> - AirPrint(으)로 인쇄하면 기기가 여러 개의 작업을 동시에 수락할 수 없습니다. 이전 작업이 끝날 때까지 기다린 후 그 다음 작업을 진행합니다.

> - 인쇄 중에 작업을 취소하더라도 해당 작업에 표지가 포함되어 있다면 주요 텍스트가 계속해서 인쇄될 수 있습니다.

> - 응용 프로그램에 따라 인쇄 기능을 사용할 수 없을 수도 있습니다.

> - 홀수 페이지를 인쇄할 때 응용 프로그램 및 운영 체제에 따라 마지막 페이지가 흑백으로 계산될 수 있습니다.

##### 스캐너 기능 소개

> - [DSM이 아닌 수신처 목록 사용]에서 [사용 불가]을(를) 선택했더라도, AirPrint(으)로 문서를 스캔할 수 있습니다.
>   [DSM이 아닌 수신처 목록 사용] 설정은 화면 유형에 따라 다른 메뉴에 나타납니다.
>   표준: [스캐너 기능], [기타], [WSD/DSM 설정]
>   클래식: [스캐너 기능]의 [일반 설정]

> - AirPrint(으)로 스캔할 때 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다. 설정 이름은 화면 유형에 따라 다릅니다.
>   표준:

>   - 압축(흑백): 사용

>   - 압축 방법(흑백): MMR

>   - 압축(그레이 스케일/풀컬러): 사용

>   기기에서 [스캐너 기능]의 [전송 설정]에 나온 설정은 적용되지 않습니다.
>   클래식:

>   - 압축(흑백): 사용

>   - 압축 방법(흑백): MMR

>   - 압축(회색조/풀컬러): 사용

>   기기에서 [스캐너 기능]의 [전송 설정]에 나온 설정은 적용되지 않습니다.

> - 기능 사용을 제한하기 위해 사용자 인증 관리 기능이 사용된다면 스캐너 기능을 사용할 수 없습니다.

##### 팩스 기능 소개

> - 발신자의 이름은 [팩스 정보 등록](화면 유형: 표준) 또는 [팩스 정보 등록](화면 유형: 클래식)에 대해 지정된 [첫 번째 이름]에 사용된 이름입니다. 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 기기에 대한 웹 설명서를 참조하십시오. [첫 번째 이름]에 설정된 것과 다른 이름을 사용하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.
>   [팩스 정보 등록] 설정(화면 유형: 표준) 또는 [팩스 정보 등록] 설정(화면 유형: 클래식)은 화면 유형에 따라 다른 메뉴에 나타납니다.
>   표준: [팩스 기능]의 [상세 초기 설정]
>   클래식: [팩스 기능]의 [초기 설정]

> - 사용할 수 없는 문자가 주소에 사용되면 팩스를 보낼 때 해당 문자가 무시됩니다.

> - 팩스 송신을 위한 라인 유형은 외부 라인(기본값)으로 설정되어 있습니다. 팩스 송신을 위해 연장 라인을 사용하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

> - 기록에서 송신 결과를 확인할 수 있습니다.

> - AirPrint의 팩스 기능으로 전송된 문서의 내용을 기기에서 확인할 수 없습니다.

> - OS X 10.8을 사용한다면 표지 전송을 구성하더라도 표지가 전송되지 않습니다.

> - 다음과 같은 경우에는 팩스 기능을 사용할 수 없습니다.

>   - 사용자 인증 관리 기능에 의해 기능 사용이 제한되는 경우

>   - 외부 대전 장치에 의해 팩스 기능이 제한되는 경우

>   - Web Image Monitor에서 "보안"의 "[보안 강화]"에 있는 "사용자 수신처 추가 제한(팩스)"이(가) [사용](으)로 설정된 경우

>   - 옵션 팩스 장치가 설치되지 않는 경우

>   - 국가 코드가 한국으로 설정되었고 발신자 이름이 기기에 등록되지 않는 경우

>   - 기기에서 팩스가 사용 중인 경우

>   - 기기의 내부 저장소에 저장 공간이 부족한 경우

섹션 맨 위로

x

QR Code