# OS X 또는 macOS를 사용한 팩스 송신

1. 응용 프로그램의 [File] 메뉴에서 [Print...]을(를) 클릭합니다.

2. "Printer"에서 팩스 송신에 사용할 장치를 선택합니다.
   팩스 송신에 사용할 수 있는 기기는 이름 끝에 "- Fax"가 붙습니다.

3. "To"에 팩스 번호를 입력합니다.

4. 필요한 대로 팩스 송신 설정을 변경한 후 [Fax]를 클릭합니다.
   팩스 송신 설정에 대한 자세한 내용은 팩스 송신 설정 변경을(를) 참조하십시오.

팩스 송신 설정 변경

OS X 및 macOS에서 팩스 송신 설정을 변경할 수 있습니다. 설정 항목은 사용하는 응용 프로그램, 연결한 기기의 사양, 옵션 구성에 따라 다를 수 있습니다.

1. 인쇄
   팩스 송신에 사용할 기기를 선택합니다.

2. 미리 설정된 항목
   표시된 설정을 저장하거나 저장된 설정을 불러올 수 있습니다.

3. 매수
   팩스를 보낼 수량을 지정합니다.

4. 페이지
   팩스를 보낼 페이지의 범위를 지정합니다.

5. 용지 크기
   용지 크기를 지정합니다.

6. 방향
   팩스 방향을 선택합니다.

7. 팩스 송신 옵션 메뉴
   연결한 기기의 사양과 옵션 구성에 따라 메뉴가 표시됩니다. 자세한 내용은 팩스 송신 옵션 메뉴을(를) 참조하십시오.

8. PDF
   PDF에 대한 작업 흐름 메뉴를 표시합니다.

9. [Hide Details]
   팩스 송신 설정을 숨깁니다.

섹션 맨 위로

팩스 송신 옵션 메뉴

설정 항목은 연결한 장치의 사양과 옵션 구성에 따라 다를 수 있습니다.

##### [Fax Information]

> 팩스 송신에 필요한 정보를 입력합니다.

> 1. 종료
>    수신처의 팩스 번호를 지정합니다.

> 2. [Dialing Prefix]
>    사용하는 전화에서 외부 라인으로 통화하는 데 필요한 전화 번호를 입력합니다.

> 3. [Use cover page]
>    표지 페이지를 팩스의 첫 번째 페이지로 보낼 때 이 항목을 선택합니다. [Subject] 및 [Message]에서 표지 페이지의 내용을 입력합니다.

##### [Preview]

> 이 설정은 구성되었더라도 활성화되지 않습니다.

##### [Layout]

> 여러 페이지를 한 장에 결합하기 위한 설정을 구성합니다.

> 1. 용지당 페이지 수
>    용지 한 면에 결합할 페이지 수를 지정합니다.

> 2. 레이아웃 방향
>    페이지를 정렬하는 방법을 지정합니다.

> 3. 테두리
>    결합된 페이지 사이의 경계선 폭과 개수를 지정합니다.

> 4. [Reverse page orientation]
>    보낼 팩스의 방향을 반대로 전환합니다.

> 5. [Flip horizontally]
>    페이지의 전체 이미지를 왼쪽에서 오른쪽으로 넘겨서 인쇄합니다.

##### [Paper Handling]

> 보낼 페이지의 순서를 지정하거나 홀수 또는 짝수 페이지만 보냅니다.

> 1. [Pages to Print]
>    모든 페이지를 보낼 것인지 또는 홀수나 짝수 페이지만 보낼 것인지 지정합니다.

> 2. [Page Order]
>    보낼 페이지의 순서를 지정합니다.

> 3. [Scale to fit paper size]
>    팩스 크기를 축소하거나 확대하려면 이 항목을 선택합니다. 이 항목을 선택하면 "Destination Paper Size"에서 용지 크기를 선택할 수 있습니다.
>    선택한 용지 크기에 맞도록 송신할 때 팩스 크기를 축소 또는 확대합니다.
>    확대하지 않고 팩스 데이터보다 큰 용지에 송신하려면 [Scale down only]을(를) 선택합니다.

##### [Scheduler]

> 팩스 송신 일정을 구성합니다.

> 1. [Print Document]
>    팩스를 즉시 보내려면 [Now]을(를) 선택합니다.
>    [At]을(를) 선택하고 팩스를 보낼 시간을 지정합니다.
>    팩스 작업을 인쇄 대기열에 저장하려면 [On hold]을(를) 선택합니다. 팩스를 나중에 보낼 수 있습니다.

> 2. [Priority]
>    팩스 송신을 위한 우선 순위 레벨을 선택합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code