# 두꺼운 용지 방향 및 권장 상태

106~300 g/m2(28 파운드 본드지~110 파운드 커버지)의 두꺼운 용지를 용지함 또는 수동급지함에 적재할 경우, 아래 권장 사항을 준수하여 용지가 걸리거나 이미지 품질 저하되지 않도록 합니다.

용지 방향

두꺼운 용지는 결에 따라 용지 방향이 결정됩니다. 다음 그림에 나온 것처럼 결에 따라 용지 방향을 설정합니다.

용지의 결 방향 | 용지함 1–4 | 용지함 3(LCT) | 대용량 용지함(LCT) | 수동급지 트레이
--- | --- | --- | --- | ---
|  | 권장 안 함 | 권장 안 함 |

용지 보관

- 온도: 20-25°C (68-77°F)

- 습도: 30-65%.

다른 환경에서 보관된 용지를 함께 사용하지 마십시오.

최소 용지 매수

- 20매 이상(기기의 용지함/사용하는 옵션 하단 용지함 장치)

용지를 적재한 후 너비 조정대를 용지 스택과 수평으로 맞춥니다.

- 두껍고 부드러운 용지에 인쇄할 경우, 적재 전에 용지에 바람을 불어줍니다. 두꺼운 용지에 바람을 불어주지 않으면 용지 걸림 또는 급지 오류가 발생할 수 있습니다. 용지가 붙지 않도록 흩어서 넣은 후에도 용지가 걸리거나 급지 오류가 계속 발생하면 수동급지 트레이에 한 장씩 따로 적재하십시오.

- 권장 조건이더라도 용지에 따라 올바른 성능 및 품질이 구현되지 못할 수 있습니다.

- 인쇄 용지가 돌돌 말릴 수 있습니다. 인쇄 용지가 돌돌 말리면 펴줍니다.