# 팩스 전송을 위한 기본 절차

기기가 수신처와 통신을 하기 전에 원본을 스캔해서 기기의 메모리에 팩스를 송신합니다(메모리 송신).

또한 팩스 수신처의 상태를 확인하는 동안 팩스를 송신할 수 있습니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 중요 문서를 전송할 때에는 수신자에게 연락하여 확인하는 것이 좋습니다.

홈 화면에서 [팩스]를 누릅니다.

팩스 화면에 [팩스] 및 [메모리 송신]이 표시되는지 확인합니다.

[즉시 송신]이 선택된 경우 팩스 화면에서 항목을 눌러 [메모리 송신]을 선택합니다.

원본을 ADF 또는 노출 유리에 올려놓습니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

[설정]을 누른 후 스캔 설정을 지정합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

수신처를 지정합니다.

- 팩스 번호를 수동으로 입력하려면 수신처 기록에서 수신처를 선택하거나 주소록에서 수신처를 검색한 후 을 누르고 수신처를 지정합니다. 을/를 눌러 팩스 번호를 수동으로 입력할 수도 있습니다.

  기록에서 숫자 키를 사용해 입력한 수신처만 선택할 수 있습니다.

- 수신처를 다시 지정하려면 을 누릅니다.

[설정] 화면에서 필요에 따라 [발신자]를 지정합니다.

- 로그인 사용자가 기기를 사용하고 있다면 로그인 사용자가 발신자가 됩니다.

  송신 결과를 이메일로 받아보려면 [결과 알림]을 선택합니다. 주소를 등록할 때 [수신처와 발신자로 모두 등록] 확인란에서 선택한 이메일 주소가 발신자 이메일 주소로 사용됩니다.

  사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 수신처에서 받는 페이지에 발신자 이름을 인쇄하려면 [발신자 이름 스탬프]를 선택합니다.

- 발신자 이름 자동 지정 기능이 활성화된 경우, 발신자가 자동으로 지정되고 발신자 지정을 위한 절차를 생략할 수 있습니다.

[시작]을 누릅니다.

원본을 스캔한 후 송신을 취소하려면 [중지]을 누르고 [작업 상태][송신 대기 파일]에서 작업합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

팩스 송신이 완료되면, `“송신이 완료되었습니다. ”`라는 메시지가 표시됩니다.

팩스 전송 종료 사운드가 활성화되면, 사운드가 생성됩니다.

영문으로 된 "팩스 사용 시 발생하는 사운드 종류 및 볼륨 구성", 사용자 가이드(전체 버전)

- 사용자가 연결된 전화선이 외부 번호로 전화를 걸고 나서 공공 전화선에 연결하기 위해 시간이 필요한 경우, 전화를 걸기 전에 대기할 시간을 지정하기 위해 번호를 입력한 후 [포즈]를 입력합니다. 각각 [포즈]가 입력될 때마다 기기가 약 2초 동안 일시 중지됩니다

- 펄스 다이얼링 환경에서 톤 다이얼링을 사용하려면 [톤]을 사용합니다. 이후에는 번호를 입력할 때마다 발신음 신호가 생성됩니다.

- 모든 문서에 대해 지정한 수신처의 총 개수가 최대값을 초과할 때만 즉시 송신을 할 수 있습니다.

- 3개의 동시에 수행할 때는 처음 실행된 통신이 화면에 표시됩니다.