# 확대 또는 축소 복사

복사할 때 다음과 같은 방법으로 원본을 확대 또는 축소할 수 있습니다.

- 지정된 축소 비율 또는 지정된 크기로 확대 또는 축소(줌/축소/확대/크기 배율)

- 용지 크기에 따라 확대 또는 축소(자동 축소/확대)

- 약간 축소(여백 생성)

### 복사 비율 또는 크기 지정

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

원본을 놓습니다.

문서 복사를 위한 기본 절차

아래 표에 나온 것처럼 노출 유리와 자동 문서 공급 장치(ADF)의 축소/확대 기준점은 서로 다릅니다.

설정 위치 | 기준점 | 확대 | 축소
--- | --- | --- | ---
노출 유리 | 왼쪽 위를 기준으로 확대 또는 축소됩니다. |  |
자동 문서 공급 장치(ADF) | 왼쪽 아래를 기준으로 확대 또는 축소됩니다.

원패스 양면 스캐닝 ADF에 양면 원본을 배치하면 원본의 오른쪽 상단 모서리가 역방향의 확대/축소 기준점이 됩니다. 같은 지점에서 확대 또는 축소하려면 원본을 노출 유리에 올려놓고 양면 인쇄를 진행합니다.

[복사 비율]을 누르고 복사 비율 또는 크기를 선택합니다.

표시된 설정 이외의 복사 비율 또는 크기를 지정하려면 [기타]를 누른 후 다음과 같은 절차를 수행합니다.

복사 비율 지정(줌/축소/확대)

값을 입력하거나 복사 비율을 선택합니다.

크기 지정(크기 배율)

[복사 크기 지정]을 누르고, 원본 및 복사된 이미지의 길이를 입력하고 [확인]을 누릅니다.

[시작]을 누릅니다.

- [복사 비율]을 눌렀을 때 복사 화면에 표시되는 복사 비율의 옵션을 변경할 수 있습니다. 또한 복사 화면에서 [복사 비율][기타]를 눌렀을 때 표시되는 확대 및 축소 비율을 변경할 수 있습니다.

- "축소/확대", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

### 용지 크기에 따른 확대 또는 축소

원본이 지정된 용지 크기에 맞게 확대 또는 축소됩니다(용지 크기에 맞춰).

크기를 감지할 수 없는 문서를 복사하려면, 복사 화면에서 [원본 크기]를 지정합니다.

노출 유리 또는 ADF에서 자동으로 감지된 원본 크기는 다음 섹션을 참조하십시오.

자동 용지 선택(APS)으로 감지할 수 있는 크기

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

원본을 놓습니다.

문서 복사를 위한 기본 절차

복사 화면에서 [복사 비율] 및 [용지 크기에 맞춤]을 누릅니다.

사용할 용지가 적재된 용지함을 선택합니다.

원본의 방향과 용지함에 있는 용지의 방향이 맞지 않으면 기기가 자동으로 복사된 이미지를 회전합니다. 예를 들어 A3 (11 × 17) 크기의 원본을 A4 (81/2 × 11) 크기로 축소하려면 A4 (81/2 × 11) 또는 A4 (81/2 × 11)를 선택할 수 있습니다.

[시작]을 누릅니다.

### 여백을 늘리기 위해 약간 축소

원본 크기를 93%로 축소해서 용지의 가운데에 인쇄합니다. 이 설정은 전체 크기로 복사하면 약간 잘리는 가장자리가 없는 같은 크기의 용지에 원본을 복사하고자 할 때 또는 여백을 늘리고자 할 때 유용합니다.

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

원본을 놓습니다.

문서 복사를 위한 기본 절차

복사 화면에서 [여백 생성]을 누릅니다.

- 키가 표시되지 않는다면 [사용자 정의 기능: 복사(표준 모드)] 또는 [사용자 정의 기능: 복사(모두 보기 모드)]를 사용해 [여백 생성]을 등록합니다.

- "기타 (복사기 / 문서 서버 설정)", 영문 사용자 가이드(전체 버전)

[시작]을 누릅니다.

- [여백 생성]의 복사 비율을 93% 이외의 값으로 변경할 수 있습니다.

- "축소/확대", 사용자 가이드(전체 버전) 영문