# 권장 원본 크기 및 무게

원본 위치 | 원본 크기 | 원본 무게
--- | --- | ---
노출 유리 | A3 용지까지 가능 | -
ADF | 단면 원본 | A3–B6 JIS (Japanese Industrial Standard), A6*1 11 × 17–51/2 × 81/2*2 | 40–128 g/m2 (11–34파운드 본드지) *3
양면 원본 | A3–A5, A6*1 11 × 17–51/2 × 81/2*2 | 52–128 g/m2 (14–34파운드 본드지) *3
혼합된 크기 모드 | A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 13, 81/2 × 11 | 52~81g/m2(14~20파운드 본드지)

*1 작은 크기의 용지 장치를 원패스 양면 스캐닝 ADF에 사용하는 경우.

*2 51/2 × 81/2 크기는 스캐너 기능에서만 사용할 수 있습니다.

*3 작은 크기의 용지 장치를 원패스 양면 스캐닝 ADF에서 사용하는 경우: 64-128 g/m2 (17-34 파운드 본드지)

- 크기가 최대 원본 스캔 영역의 범위 내에 들어가는 원본을 올려놓을 수 있습니다.

- 본체 사양

- 원본의 모든 방향에 누락된 이미지 영역이 있습니다. 노출 유리나 ADF에 원본을 정확하게 놓더라도 원본의 상하좌우에 있는 누락된 이미지 영역이 복사되지 않을 수도 있습니다.

- 본체 사양

- 혼합된 크기 모드에서만 두 가지 서로 다른 크기의 원본을 올려놓을 수 있습니다.