# IC 카드 또는 스마트 장치를 사용해 기기에 로그인

기기에서 사용자 인증이 지정되었다면 사용자 인증을 위해 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력하는 대신 IC 카드(FeliCa/NFC) 또는 스마크 장치를 사용할 수 있습니다.

사용자의 IC 카드 또는 스마트 장치를 등록하여 주소록에 사용자 정보를 연결하고 사용자를 인증합니다. 사용자가 인증에 사용할 IC 카드와 스마트 장치를 모두 지정할 수 있습니다.

- IC 카드를 인증하려면 기기에 연결된 IC 카드 리더를 사용합니다.

- 스마트 장치를 인증하려면 기기의 제어 패널에 장착된 Bluetooth 기능이 스마트 장치를 인증할 수 있도록 스마트 장치에 보조 응용 프로그램(RICOH Smart Device Connector)을 설치합니다.

- 빠른 카드 인증은 관리자를 인증하는 데 사용할 수 없습니다. 관리자는 제어 패널에 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력해야만 기기에 로그인할 수 있습니다.

### 빠른 카드 인증 설정을 위한 준비

빠른 카드 인증을 사용하려면 IC 카드 리더기 유형을 지정합니다. 스마트 장치를 사용한 인증을 활성화하려면 Bluetooth를 활성화합니다.

제어 패널에서 기기 관리자로 기기에 로그인합니다.

기기에 관리자로 로그인

홈 화면에서 [설정]을 누릅니다.

설정 화면에서 [시스템 설정]을 누릅니다.

[네트워크/인터페이스][외부 인터페이스 소프트웨어 설정]을 누릅니다.

IC 카드 리더기 선택 옆의 목록에서 사용할 IC 카드 리더기의 유형을 선택합니다.

IC 카드 리더기 유형을 선택한 뒤, 사용할 인증 및 소프트웨어를 설정하십시오.

인증을 위해 스마트 장치를 사용하려면 [Bluetooth 소프트웨어 설정]을 누르고 Bluetooth 옆의 목록에서 [Bluetooth 인증 플러그인]을 선택합니다.

인증의 [활성화] 확인란이 선택되었는지 확인한 후 [확인]을 누릅니다.

확인 메시지가 표시되면 [닫기]를 누릅니다.

[확인]을 누릅니다.

확인 메시지가 표시되면 [닫기]를 누릅니다.

[홈] ()을 누릅니다.

홈 화면에서 응용 프로그램 목록을 누릅니다.

인증을 위해 스마트 장치를 사용하려면 [APPS] 탭에서 [커넥터]를 누릅니다.

[]을 누른 다음 "Bluetooth 설정"에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다.

[Bluetooth 연결 허용] 확인란을 선택하고, [종료]를 누릅니다.

[홈] ()을 누릅니다.

응용 프로그램 목록 화면에서 [빠른 카드 인증 구성]을 누릅니다.

[사용자 인증]을 누릅니다.

화면의 지시에 따라 기기의 주 전원을 껐다가 다시 켭니다.

기기가 다시 시작하면 빠른 카드 인증이 활성화됩니다. 화면이 IC 카드 또는 스마트 장치를 읽을 준비가 되었습니다.

### 빠른 카드 인증을 사용해 인증할 사용자 등록

주소록에 등록된 사용자에 대한 IC 카드나 스마트 장치를 등록합니다.

빠른 카드 인증의 로그인 화면에서 IC 카드 또는 스마트 장치를 제어 패널 위에 들고 있으십시오.

- 카드 리더의 라벨에 표시된 것과 같은 방향으로 IC 카드를 잡습니다.

- 다음과 같은 절차를 수행한 후 스마트 장치를 제어 패널 위에 들고 있으십시오. 미리 스마트 장치를 Bluetooth 기능을 활성화합니다.

  1. RICOH Smart Device Connector 응용 프로그램의 메뉴를 열고 [MFP에 로그인]을 선택합니다.

  2. [로그인/로그아웃]을 누릅니다.

IC 카드나 스마트 장치에 등록할 사용자의 로그인 사용자 이름과 로그인 암호를 입력하고 [등록]을 누릅니다.

IC 카드 또는 스마트 장치의 고유 번호가 사용자 정보에 등록됩니다.

[확인]을 누릅니다.

- IC 카드 또는 스마트 장치를 사용자당 한 개만 등록할 수 있습니다. 새 카드 또는 스마트 장치가 이전의 것을 덮어씁니다.

- 기기를 자주 사용하는 사용자를 [빠른 카드 인증 구성]의 [우선 사용자 설정]에 등록해서 인증 처리 시간을 단축할 수 있습니다. 기기 관리자 권한으로 설정을 지정합니다.