# 전원 켜고 끄기

기기 전원을 켜고 끄려면 기기 오른쪽에 있는 주 전원 스위치를 누릅니다.

- 기기에서 팩스 기능을 사용하고 있다면 정상 작동 중에 전원을 끄지 마십시오. 전원을 끄면 팩스 메모리에 저장된 데이터가전원이 꺼지고 나서 약 1시간 후에 없어집니다. 어떤 이유로 전원을 끄거나 전기 코드를 뽑아야 한다면 팩스 기능에 대한 화면에 사용 가능 메모리가 100%로 표시되는지 확인합니다.

### 주 전원 켜기

- 주 전원 스위치를 반복해서 누르지 마십시오. 전원을 켜고 끌 때 제어 패널 오른편의 주 전원 표시등이 켜졌거나 꺼졌는지 확인한 후 최소 10초 동안 기다리십시오.

전기 코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.

기기 전면 오른쪽에 있는 주 전원 스위치의 커버를 열고 스위치를 누릅니다.

제어 패널의 오른쪽에 있는 주 전원 표시등이 켜집니다.

- 전원을 켜면 화면에 기기가 자동 재시작 중이라고 나올 수 있습니다. 기기가 처리 중인 동안에는 주 전원을 끄지 마십시오. 기기가 다시 시작할 때까지 약 7분 걸립니다.

- 파일이 메모리에서 삭제되면 전원이 복구되는 즉시 전원 오류 보고서가 자동으로 인쇄됩니다. 이 보고서를 사용하여 손실된 파일을 식별할 수 있습니다.

### 주 전원 끄기

- 기기가 작동 중인 동안에는 전원을 끄지 마십시오. 전원을 끄려면 작업이 완료되었는지 확인합니다.

- 주 전원을 끄는 동안 주 전원 스위치를 누르고 있지 마십시오. 주 전원 스위치를 계속 누르면 전원이 강제로 꺼져 하드 디스크 또는 메모리가 손상되거나 오작동이 발생할 수 있습니다.

- 주 전원 스위치를 반복해서 누르지 마십시오. 전원을 켜고 끌 때 제어 패널 오른편의 주 전원 표시등이 켜졌거나 꺼졌는지 확인한 후 최소 10초 동안 기다리십시오.

기기 전면 오른쪽에 있는 주 전원 스위치의 커버를 열고 스위치를 누릅니다.

제어 패널의 오른쪽에 있는 주 전원 표시등이 꺼집니다. 기기가 올바로 꺼진 후 주 전원이 자동으로 꺼집니다.

### 에너지 절약 모드

특정 기간 동안 기기가 작동하지 않으면 기기가 자동으로 "에너지 절약 모드"에 들어갑니다. "에너지 절약 모드"는 "정착 장치 꺼짐 모드"와 "절전 모드"의 두 가지가 있으며 기기는 먼저 정착 장치 꺼짐 모드에 들어갑니다. 공장 기본값에서는 기기가 두 모드를 다 사용하도록 구성되어 있습니다.

정착 장치 꺼짐 모드

이 모드에서는 주 전원 표시등이 켜져 있습니다. 정착 장치의 히터가 꺼져있지만 제어 패널의 화면이 여전히 표시되기 때문에 전력 소비량이 낮고 즉시 작업을 시작할 수 있습니다. 일정한 시간 동안 기기를 사용하지 않으면 달칵하는 소리가 나면서 정착 장치 꺼짐 모드로 들어갑니다.

- [정착 장치 끄기 모드(에너지 절약) 사용/사용 안 함]에서 정착 장치 꺼짐 모드의 활성화 여부 및 정착 장치 꺼짐 모드에 들어가기 전에 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

  "날짜/시간/타이머", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

절전 모드

이 모드에서는 제어 패널의 디스플레이가 꺼지고 주 전원 표시등이 천천히 깜박입니다. 전력 소비량이 최소화됩니다. 일정한 시간 동안 기기를 사용하지 않거나 [에너지 절약]()을 누르면 기기가 절전 모드에 들어갑니다.

- [절전 모드 타이머]에서 절전 모드에 들어가기 전에 기기가 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

  "날짜/시간/타이머", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 다음 중 하나를 하면 기기가 절전 모드를 끝냅니다.

  - ADF 또는 노출 유리 덮개를 들어 올리십시오.

  - 원본을 ADF에 올려놓습니다.

  - 제어 패널의 디스플레이를 터치합니다.

- 오류가 발생하거나 작업이 진행 중일 때는 에너지 절약 기능이 비활성화됩니다.

- 다음과 같은 경우 에너지 절약 기능이 작동되지 않습니다.

- - 고정 예열이 진행 중인 경우

  - 인쇄 작업이 일시 중단된 경우

  - 경고 메시지가 표시되는 경우(덮개가 열려 있지 않는 한 정착 장치 끄기 모드로 전환됨)

  - 용지가 걸린 경우(덮개가 열려 있지 않는 한 정착 장치 끄기 모드로 전환됨)

  - 데이터 수신 표시등이 켜지거나 깜빡이는 경우(팩스를 받거나 문서 저장으로 데이터 수신 표시등이 켜지거나 깜빡이는 경우를 제외하고 기기가 정착 장치 끄기 모드로 들어갑니다)

- 다음 경우에는 기기가 절전 모드로 전환되지 않습니다.

- - 외부 장비와 통신 중인 경우

  - 하드 디스크가 활성화되어 있는 경우

  - 서비스 문의 메시지가 표시되는 경우

  - ADF, 기기의 덮개 또는 ADF 덮개가 열려 있는 경우

  - "토너 보충" 메시지가 표시되는 경우

  - 토너를 보충하는 중인 경우

  - 다음 화면 중 하나가 표시된 경우

    - 시스템 설정

    - 카운터

    - 조회

    - 주소록

    - 용지함 용지 설정

- 데이터가 처리 중인 경우

- "나중에 보내기" 팩시밀리 기능을 사용하여 다음 분 내에 파일이 전송되기를 기다리는 경우

- 주소 목록이나 그룹 다이얼 목록에 수신자를 등록하는 중인 경우

- 견본 인쇄, 잠금 인쇄, 보류 인쇄 또는 저장 인쇄 화면이 표시된 경우

- 프린터 기능에 저장 문서의 화면이 나타나는 경우

- 내부 냉각팬이 작동 중인 경우

- Web Image Monitor를 사용해 기기에 액세스하는 경우