# 방향이 고정된 용지 또는 양면 용지 적재

로고 도는 패턴이 인쇄된 레터헤드 용지 또는 비즈니스 레터 용지에 인쇄하려면 원본이 방향 고정(위/아래) 또는 양면 용지에 올바로 인쇄될 수 있도록 용지 적재 방법 또는 기기 설정을 확인하십시오.

### 레터헤드 용지에 복사

이 기기의 설정을 아래와 같이 지정한 후 원본을 올려놓고 용지를 적재합니다.

- [설정][복사기 / 문서 서버 설정][용지/용지 입력][레터헤드 설정][확인]

원본 방향

노출 유리 | ADF
--- | ---

용지 방향

복사면 | 용지함 1–4 | 용지함 3(LCT) | 대용량 용지함(LCT) | 수동급지 트레이
--- | --- | --- | --- | ---
단면 원본 |  |  |  |
양면 원본 *1 |  |  |  |

*1 레터헤드 인쇄면에 첫 페이지를 인쇄하는 경우

### 프린터 드라이버를 사용해 레터헤드 용지에 인쇄

이 기기의 설정을 아래와 같이 지정합니다.

- [설정][프린터 기능][시스템][급지/배지][레터헤드 설정][자동 감지]

용지 방향

복사면 | 용지함 1–4 | 용지함 3(LCT) | 대용량 용지함(LCT) | 수동급지 트레이
--- | --- | --- | --- | ---
단면 원본 |  |  |  |
양면 원본 |  |  |  |

- [레터헤드 설정]을 [사용(항상)]으로 설정하면 프린터 드라이버의 설정을 [레터헤드]로 설정할 때 레터헤드 용지에 인쇄할 수 있습니다.

- 단면으로 인쇄하는 중 설정을 양면으로 변경하면 첫 인쇄물 이후에 출력되는 단면 인쇄물의 경우 방향이 다를 수 있습니다. 모든 용지를 같은 방향으로 출력하려면 단면 인쇄 시 사용할 용지함과 양면 인쇄 시 사용할 용지함을 다르게 지정하십시오. 또한, 단면 인쇄 시 사용할 용지함의 양면 인쇄 기능을 비활성화해야 합니다.