# 프린터 기능을 사용하는 동안 메시지가 나타나는 경우

- [설정]에서 설정을 확인 또는 변경하는 경우, [설정]을 닫은 후 [홈] ()을 누르십시오.

### 오류 코드 없이 나타나는 메시지

메시지 | 이유 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
`“현재 다른 기능이 주소록을 사용하고 있습니다. 인증에 실패했습니다.”` | 다른 기능에서 주소록을 사용 중이기 때문에 인증 조회를 할 수 없습니다. | 다시 시도하십시오.
`“접지 모드와 함께 사용할 수 없는 기능이 설정되었습니다. 작업이 취소되었습니다. ”` | 접지와 함께 지정할 수 없는 설정이 지정되어 인쇄가 취소되었습니다. | 설정을 확인하고 접지 기능과 함께 지정할 수 없는 기능을 취소합니다.
`“오류가 발생하여 인쇄하지 못한 네트워크 경유 작업이 있습니다. 미인쇄 작업으로 저장되었습니다.”` | 오류 작업 저장 기능이 활성화된 경우, 네트워크를 통해 전송된 인쇄 작업에서 오류가 발생했고 취소된 작업이 저장되었습니다. | 기기가 네트워크에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크 환경에 대한 자세한 내용은 네트워크 관리자에게 문의하십시오. 저장된 문서가 인쇄될 수 있습니다. 제어 패널에서 프린터에 저장된 문서 인쇄
`“남은 인쇄량이 모두 다른 중앙 관리 클라이언트에 할당되어 있어서 작업이 취소되었습니다.”` | 중앙 관리 기기에서 사용량 카운트 정보를 가져올 수 없어 작업이 취소되었습니다. | 모든 작업 슬롯이 다른 장치에 의해 사용 중입니다. 클라이언트 기기의 상태를 확인하십시오.
`“배경 번호 매기기를 적용해 작업을 인쇄하는 중 오류가 발생하여 작업이 취소됨”` | 인쇄할 수 없는 크기가 지정되었습니다. | 프린터 드라이브의 "인쇄면:"에서 너비가 297.0mm(11.7인치) 미만이고 길이가 432.0mm(17.0인치) 미만인 크기를 지정합니다. "인쇄면:"을 [원본 크기와 동일]로 지정했다면 "인쇄면:"에서 지정된 크기를 줄이거나 응용 프로그램에서 크기를 조절합니다.
`“무단 복사 방지 작업을 처리하는 중 오류가 발생했습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 프린터 드라이버의 설정이 잘못되었습니다. | 프린터 드라이버에서 다음을 확인합니다. [해상도]에서 지정된 값이 600 dpi보다 작습니까? 사용자 가이드(전체 버전) 영문 비인가 복사 방지 기능에서 백그라운드 패턴에 사용하기 위한 텍스트로 공백만 입력되었습니까? 문서 서버가 인쇄 방법으로 지정되었습니까? 사용자 가이드(전체 버전) 영문
[관리자 설정]에서 비인가 복사 방지에 대해 우선 적용이 지정되었습니다. | 기기 설정에 대해서는 장치 관리자에게 문의하십시오. 기기 관리자는 [설정][시스템 설정][관리자 설정][보안 패턴/스탬프][무단 복사 방지 인쇄: 프린터]에서 서정을 변경할 수 있습니다. 영문으로 된 "데이터 관리/유지", 사용자 가이드(전체 버전)
`“사용자 정보 자동 등록에 실패했습니다.”` | 등록할 수 있는 최대 항목 개수를 초과했고 LDAP 인증 또는 Windows 인증에 대한 인증 정보는 자동으로 등록될 수 없습니다. | 주소록에서 더 이상 필요 없는 사용자를 지웁니다.
`“이 설정에서는 소책자/2단 접지를 사용할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 소책자 또는 반 접기가 불가능한 설정이 지정되었고 인쇄가 취소되었습니다. | 소책자 또는 반 접기 기능이 사용 가능한지 알아보려면 설정을 확인합니다. 사양 목록
`“메모리 저장 장치에 액세스할 수 없습니다.”` | SD 카드 또는 USB 메모리 장치를 사용할 수 없습니다. | 외부 미디어가 FAT16 또는 FAT32로 포맷되었고 미디어에서 쓰기 보호가 활성화되지 않았는지 확인합니다. 외부 미디어가 손상 또는 파손되지 않았는지 확인합니다.
`“이 크기의 데이터를 저장할 수 없습니다.”` | 용지 크기가 너무 큽니다. | 전송할 문서의 용지 크기를 줄입니다. 전송할 문서를 사용자 지정 크기로 저장할 수 없습니다.
`“분류 코드가 잘못되었습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 분류 코드가 지정되지 않았습니다. | 기기 관리자에게 분류 코드를 문의하고 코드를 프린터 드라이버의 작업 유형의 [기본] 탭 [Modify]에 있는 세부 설정의 [분류 코드]에 입력합니다.
분류 코드를 지원하지 않는 프린터 드라이버에서 문서가 인쇄되었습니다. | 기기 관리자에게 분류 코드 설정을 변경해 달라고 요청합니다. 기기 관리자: 필요하다면 Web Image Monitor에서 [분류 코드]를 [옵션]으로 변경합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“한 부씩 인쇄가 취소되었습니다.”` | 분류 기능이 취소되었습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“명령 오류”` | 통신 상태 또는 기타 이유로 데이터에서 문제가 발생했습니다. | 기기가 컴퓨터와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다.
기기를 지원하지 않는 프린터 드라이버가 사용되었습니다. | 기기에 맞는 프린터 드라이버를 사용합니다. 최신 버전의 드라이버를 구해서 설치합니다.
인쇄 명령이 올바르게 완료되지 않았습니다. | 프린터 드라이버에서 [기타] 탭[특수 설정][이미지 품질]로 가서 [벡터/래스터:]를 [래스터]로 변경합니다.
`“중앙 관리 서버에서 오류가 발생했습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 중앙 관리 서버와의 통신 오류 발생으로 작업이 취소되었습니다. | 중앙 관리 기기의 상태를 확인해 주십시오.
`“압축 데이터 오류입니다.”` | 압축 데이터가 손상되었습니다. | 압축 데이터를 만드는 데 사용한 도구가 올바로 작동하고 있는지 확인합니다. 기기가 컴퓨터와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다.
`“기기에 연결하지 못했습니다. 기기 구성을 확인하십시오.”` | 기기가 오작동을 일으키고 [프린터]를 사용할 수 없습니다. | 제어 패널에 메시지가 표시되는지 확인합니다. 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“데이터 저장 오류”` | 테스트 인쇄, 잠금 인쇄, 보류 인쇄, 저장 인쇄로 문서를 인쇄하거나 문서 서버에 문서를 저장하는 작업이 실패했습니다. 하드 디스크에서 오작동이 발생했습니다. | 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
`“문서 서버를 사용할 수 없습니다. 저장할 수 없습니다. ”` | 문서 서버 기능의 사용이 제한되어 있습니다. | 사용자 관리자에게 문의하십시오.
`“양면 모드가 취소되었습니다.”` | 양면 인쇄에 대해 용지함이 지정되지 않았습니다. | [설정][용지함/용지 설정][용지 크기/용지 유형]에서 양면 인쇄에 사용할 용지함을 지정합니다.
`“오류가 발생했습니다. ”` | 구문 오류 같은 오류가 발생했습니다. | 인쇄할 PDF 파일에 오류가 없는지 확인합니다.
`“문서 서버 용량이 한도를 초과했습니다. 저장할 수 없습니다.”` | 하드 디스크가 거의 다 찼습니다. | 전송할 문서의 크기를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“파일 수가 한도를 초과했습니다(자동)”` | 일반 인쇄에 의해 인쇄된 문서를 오류 작업 저장 기능을 사용해 보류 인쇄 작업으로 문서를 저장하는 동안 저장 인쇄 작업의 최대 횟수 또는 보류 인쇄(자동) 문서에 대해 관리할 수 있는 작업의 최대 횟수를 초과했습니다. | 더 이상 필요 없는 보류 인쇄(자동) 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“문서 서버 파일 수가 한도를 초과했습니다. 저장할 수 없습니다.”` | 기기에 저장된 문서 개수가 최대 개수를 초과합니다. | 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“페이지 수가 한도를 초과했습니다(자동).”` | 일반 인쇄로 인쇄된 문서를 오류 작업 저장 기능을 사용해 보류 인쇄 작업으로 저장하는 동안 "exceeded max. number of pages" 오류가 발생했습니다. | 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“문서 서버의 페이지 수가 한도를 초과했습니다. 저장할 수 없습니다.”` | 기기에 저장된 페이지 수가 최대 개수를 초과합니다. | 전송할 문서에서 페이지 수를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“최대 페이지를 초과했습니다. 한 부씩 인쇄가 완료되지 않습니다.”` | 분류할 수 있는 최대 용지 매수를 초과했습니다. | 인쇄할 페이지 수를 줄입니다.
`“Exceeded the maximum number of multi-sheet fold. The job has been cancelled. ”` | 겹쳐 접을 수 있는 최대 용지 매수를 초과했습니다. 여러 장 겹쳐 접지 작업이 취소되었습니다. | 1회에 겹쳐 접을 수 있는 최대 용지 매수는 3매입니다. 복사할 매수를 줄이고 원본을 다시 놓으십시오.
`“인쇄 사용량을 위한 최대 장치 집계를 초과했습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 인쇄량이 제한된 경우 사용자의 인쇄량이 사용자에 대해 할당된 한도를 초과했기 때문에 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄량 사용 제한에 대한 자세한 내용은 사용자 관리자에게 문의하십시오. 사용자 관리자가 카운터를 지우거나 인쇄량 한도를 변경할 수 있습니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“파일 시스템이 가득 찼습니다. ”` | 파일 시스템이 다 찼기 때문에 PDF 파일을 인쇄할 수 없습니다. | 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“Hardware Problem: HDD”` | 기기의 하드 디스크에서 오류가 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
`“Hardware Problem: USB”` | USB 인터페이스에 오류가 발생했습니다.
`“Hardware Problem: Ethernet”` | 이더넷 인터페이스에 오류가 발생했습니다.
`“하드웨어 문제: 무선 카드”` | 무선 LAN 보드에서 오류가 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 무선 LAN 보드가 기기에 올바로 설치되었는지 확인한 후 전원을 끕니다. 전원 켜고 끄기 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
`“HDD 가득 참”` | PostScript 3의 폼 또는 폰트에 대해 예약된 구역이 다 찼습니다. | 더 이상 필요 없는 등록된 폼 또는 폰트를 삭제합니다.
`“HDD가 가득 찼습니다(자동).”` | 일반 인쇄로 인쇄된 문서를 오류 작업 저장 기능을 사용해 보류 인쇄 작업으로 저장하는 동안 하드 디스크에서 오버플로 오류가 발생했습니다. | 인쇄할 문서의 크기를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“I/O 버퍼 오버플로입니다.”` | 수신 버퍼에서 오버플로가 발생했습니다. | 송신 데이터를 줄입니다. [설정][프린터 설정][호스트 인터페이스]에서 [I/O 버퍼]의 값을 증가시킵니다.
`“다른 사용자를 위한 사용자 인증 정보가 이미 등록되었습니다.”` | LDAP 인증에서 같은 이름이 다른 서버에서 다른 ID로 등록되어 있고 예를 들어 도메인(서버)을 전환할 때 중복된 이름(계정 이름)이 발생했습니다. | 사용자 관리자에게 문의하십시오. 사용자 관리자: 주소록에서 해당 사용자를 삭제하고, 다른 서버에서 중복된 이름을 해결한 후 사용자를 다시 등록합니다.
`“메모리 부족”` | 사용 가능한 메모리의 양이 부족합니다. | 프린터 드라이브에서 [해상도]를 낮춥니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“XXX에 용지를 넣으십시오. 강제로 인쇄하려면 다른 용지함을 선택하고 [계속]을 누르십시오.”` (XXX는 용지함 이름을 나타냄) | 프린터 드라이버에서 지정한 용지함에 용지가 적재되지 않았습니다. | 용지 설정을 변경한 후 인쇄를 하려면 용지함을 선택한 후 [인쇄]를 누릅니다. 하지만 Staple, Punch, Fold, Cover Sheet, Slip Sheet, Chaptering 또는 Designate가 지정되었거나 기능을 지원하지 않는 용지함에서 양면 인쇄가 지정되었다면 인쇄를 수행할 수 없습니다. Sort가 지정되면 한 부의 문서가 인쇄됩니다. 지정된 용지에서 인쇄를 계속하려면 용지함에 용지를 적재합니다. 용지함에 용지 적재
`“메모리 오버플로”` | 프린터 드라이버(PCL 6)에서 인쇄할 때 메모리 부족 오류가 발생했습니다. | 프린터 드라이버에서 [기타] 탭[특수 설정][이미지 품질]로 가서 [벡터/래스터:]를 [래스터]로 변경합니다.
`“메모리 가져오기 오류”` | 메모리의 데이터를 검색할 수 없습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“서버에서 응답이 없습니다. 인증에 실패했습니다.”` | LDAP 또는 Windows 인증에서 인증 조회를 서버에 제출하는 동안 타임아웃 오류가 발생했습니다. | 인증 서버의 관리자에게 문의하십시오. LDAP 인증을 위해 Windows 서버의 활성 디렉토리를 사용하는 경우 [설정][시스템 설정][관리자 설정][인증/요금][관리자 인증/사용자 인증/앱 인증]을 변경합니다. [LDAP 검색] "LDAP 서버의 추천 따르기"를 [비활성화]로 설정하십시오.
`“출력 트레이가 변경되었습니다.”` | 출력 수신처의 용지 크기 제한 때문에 출력된 용지를 전달하기 위한 수신처가 변경되었습니다. | 출력된 용지를 전달하기 위한 올바른 수신처를 지정합니다.
`“수동급지함의 용지크기 및/또는 유형이 일치하지”` | 프린터 드라이버에 지정된 용지 크기 또는 용지 유형이 기기의 용지 설정과 일치하지 않습니다. | [설정][용지함/용지 설정][프린터][트레이 설정 우선 순위][수동급지 트레이]에서 [드라이버 / 명령]을 지정합니다.
`“용지 크기와 유형이 일치하지 않습니다. 다른 용지함을 선택하고 [계속]을 누르십시오. 작업을 취소하려면 [작업 취소]를 누르십시오. 사용자 도구에서 용지 크기와 유형을 변경할 수 있습니다.”` | 프린터 드라이버에서 지정한 크기 또는 유형의 용지가 적재된 용지함을 사용할 수 없습니다. | 용지 설정을 변경한 후 인쇄를 하려면 용지함을 선택한 후 [인쇄]를 누릅니다. Staple, Punch, Fold, Cover Sheet, Slip Sheet, Chaptering 또는 Designate가 지정되었거나 기능을 지원하지 않는 용지함에서 양면 인쇄가 지정된 경우 인쇄를 수행할 수 없습니다. Sort가 지정되면 한 부의 문서가 인쇄됩니다. 지정된 용지에서 인쇄를 계속하려면 용지를 적재한 후 [설정][용지함 /용지 설정]에서 용지 크기와 유형이 올바로 지정되었는지 확인합니다. 용지함에 용지 적재
`“병렬 I/F 보드에 이상이 있습니다.”` | 병렬 인터페이스에서 오류가 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
`“프린터 글꼴에 오류가 있습니다.”` | 기기의 폰트 파일에 문제가 있습니다. | 기기를 보수할 것을 고려합니다.
`“인쇄 오버런”` | 페이지를 인쇄하는 동안 페이지 이미지가 삭제되었습니다. | 프린터 드라이브에서 [해상도]를 낮춥니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“펀치가 취소되었습니다.”` | 스테이플 위치가 잘못 지정되었기 때문에 펀치 기능이 취소되었습니다. | 용지 방향, 인쇄 데이터, 지정된 펀치 위치를 확인합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“데이터 수신에 실패했습니다.”` | 데이터 전송이 취소되었습니다. | 데이터를 다시 보냅니다.
`“데이터 전송에 실패했습니다.”` | 프린터 드라이버에서 데이터 전송이 취소되었습니다. | 컴퓨터가 정상적으로 작동하고 있는지 확인합니다.
`“스테이플 오류가 발생하여 작업이 취소되었습니다.”` | 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수가 초과되었기 때문에 인쇄가 취소되었습니다. | 사용 중인 피니셔에서 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수를 확인합니다. 사양 목록
`“스테이플이 취소되었습니다.”` | 매수가 스테이플 할 수 있는 최대 값을 초과하거나 스테이플 위치가 잘못 지정되어 스테이플 기능이 취소되었습니다. | 사용 중이 피니셔의 사양을 확인하고 설정을 올바로 지정합니다. 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수 사양 목록 다른 용지 방향 및 인쇄 데이터 방향에서 지정할 수 있는 스테이플 위치 사용자 가이드(전체 버전) 영문 특정 설정은 용지가 출력 용지함으로 전달될 때 예상한 것과 다른 스테이플 결과를 생성 할 수 있습니다.
기기에서 일시적으로 오작동이 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“지정한 설정은 소책자에 사용할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 제본을 수행할 수 없는 조건이 지정되었기 때문에 인쇄가 취소되었습니다. | 제본 조건을 확인합니다.
`“캡처 파일을 저장할 수 없기 때문에 인쇄 작업이 취소되었습니다. 최대 메모리를 초과했습니다.”` | 캡처한 데이터를 저장하는 동안 하드 디스크에서 사용할 수 있는 공간이 적습니다. | 전송할 문서의 크기를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“캡처 파일을 저장할 수 없기 때문에 인쇄 작업이 취소되었습니다. 최대 파일 수를 초과했습니다.”` | 캡처한 데이터를 저장하는 동안 기기에 저장된 문서 개수가 최대 개수를 초과했습니다. | 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“관리 기술 축적 불능. 인쇄 중지 (최대 페이지 수 초과).”` | 캡처한 데이터를 저장하는 동안 기기에 저장된 페이지 수가 최대 개수를 초과했습니다. | 전송할 문서에서 페이지 수를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“선택한 용지 크기는 지원되지 않습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 기기에서 급지할 수 없는 페이지 크기가 지정되었기 때문에 활성화된 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기에서 급지할 수 있는 용지 크기로 문서를 인쇄합니다.
`“선택한 용지 유형은 지원되지 않습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 기기에서 급지할 수 없는 용지 유형이 지정되었기 때문에 활성화된 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기에서 급지할 수 잇는 용지 유형으로 문서를 인쇄합니다.
`“이 기능을 사용할 권한이 없습니다. 작업이 취소되었습니다.”` | 프린터 드라이버에 인증 정보가 올바로 등록되지 않았습니다. | 프린터 드라이버에서 인증 정보를 지정합니다. 인증 정보에 대해서는 사용자 관리자에게 문의하십시오. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
프린터 드라이버에 등록된 사용자는 프린터 기능을 사용할 권한이 없습니다. | 사용자 관리자에게 문의하십시오. 사용자 관리자가 주소록에서 액세스 권한을 변경할 수 있습니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문
`“Z-접기 오류입니다.”` | Z-접기를 할 수 없는 설정이 지정되었기 때문에 Z-접기 기능이 취소되었습니다. | 용지함, 용지 방향, 인쇄 데이터 방향 설정, 후처리에 대해 지정된 위치를 확인합니다.

### 오류 코드가 함께 나타나는 메시지

시스템 구성 목록 또는 인쇄 설정 목록을 확인합니다. 또한 오류에 대한 세부 정보를 목록으로 인쇄할 수 있습니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

메시지 | 이유 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
`“84: Insufficient memory for image processing. ”` | 이미지 처리를 위해 사용할 수 있는 작업 공간이 부족합니다. | 송신 데이터를 줄입니다.
`“86: The parameter for the control code is invalid. ”` | 제어 코드의 매개 변수가 잘못되었습니다. | 올바른 매개 변수를 지정합니다.
`“92: The print job was cancelled. ”` (오류 기록에 표시됨) | 제어 패널에서 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄를 수행하려면 제어 패널을 다시 조작합니다.
`“98: Failed to access the hard disk. ”` | 하드 디스크에 액세스하지 못했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“99: RTIFF Error”` | SD 카드 또는 USB 플래시 메모리 장치에서 파일을 인쇄할 때 인쇄할 파일이 지원되지 않는 형식으로 되어 있거나 손상되었습니다. | 인쇄할 데이터를 확인합니다.
`“BAI: Job Cancelled Because Authentication Settings Changed”` | 인쇄 중 인증 설정이 변경되어 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 인증 설정을 확인합니다.
`“BAJ: Paper Output Option Malfunction”` | 주변 장치에 문제가 있어 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 해당 서비스 담당자에게 연락하십시오.
`“CB: Password Error”` | 입력한 암호가 올바르지 않으므로 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 문서의 올바른 암호를 확인하고 입력합니다.
`“CC: User ID Error”` | 사용자 ID가 유효하지 않으므로 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 올바른 로그인 사용자 이름을 입력하십시오. 사용자 관리자 및 로그인 사용자 이름을 확인합니다.
`“CD: PS/PDF Error”` | PS3 또는 PDF 인쇄에서 포스트스크립트 언어 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄 데이터에 문제가 있는지 확인하십시오.
`“CE: PCL5e/XL Error”` | PCL6 인쇄에서 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 기기가 PC와 올바르게 통신할 수 있는지 확인하십시오.
`“CK: XPS Error”` | XPS 인쇄 중 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 기기가 PC와 올바르게 통신할 수 있는지 확인하십시오.
`“CM: PS3/PDF Error (Time Out)”` | PostScript 3 또는 PDF 인쇄에서 시간 초과가 발생하여 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 기기가 PC와 올바르게 통신할 수 있는지 확인하십시오. PostScript 3 다음 설정 항목을 확인하십시오. [기기 설정 사용]을 선택한 경우 대기 시간을 더 길게 설정하십시오. [드라이버/명령 사용]을 선택한 경우 명령에 지정된 대기 시간을 더 길게 설정하십시오. [설정][프린터 설정][PS 메뉴][작업 시간 제한]의 설정을 확인하십시오.
`“CN: PS3/PDF Error (Driver/Machine Mismatched Settings)”` | 인쇄 데이터의 일부 [프린터 설정]이 기기 설정과 일치하지 않아 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄 데이터에 지정된 프린터 설정이 [설정][프린터 설정][PS 메뉴]와 일치하는지 확인하십시오.
`“CO: PS3/PDF Error (Font Error)”` | PostScript 3 또는 PDF 인쇄에서 글꼴 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 필요한 글꼴을 등록하십시오.
`“CP: PS3/PDF Error (Insufficient Processing Memory)”` | PostScript 3 또는 PDF 인쇄에서 메모리 부족으로 인해 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | [설정][프린터 설정][시스템][메모리][메모리 사용]에서 [글꼴 우선]을 지정하십시오.
`“CQ: 일부 페이지는 비어 있으므로 인쇄되지 않았습니다. ”` | RPCS 인쇄에서 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기를 보수할 것을 고려합니다.
`“EB: Job cancelled because it was prohibited. ”` | 인쇄 작업이 취소되도록 설정되었으므로 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 기기 관리자에게 문의하십시오. 기기 관리자는 [설정][프린터 설정][데이터 관리/유지 관리][인쇄 작업][직접 인쇄 작업 제한]에서 설정을 변경할 수 있습니다.
`“EC: Failed to store/skip an errored job. ”` | 오류가 발생했을 때 문서를 저장하거나 취소하도록 설정했지만 작동하지 않아 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | 발생한 오류를 수정하십시오. 오류가 발생했을 때 [설정][프린터 설정][시스템][오류 작업][오류 발생 작업 저장 및 건너뛰기]에서 작업 설정을 확인할 수 있습니다.
`“ED: Paper Size Error with Printing Magazine”` | 양면 인쇄에 사용할 수 없는 용지 크기를 지정했으며 [잡지]를 마무리할 수 없으므로 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | [잡지]를 지정할 때 양면 인쇄에 해당하는 용지 크기를 확인하고 지정하십시오. 사양 목록
`“EE: Mixed Paper Size Error with Printing Magazine”` | 두 개 이상의 용지 크기가 사용되었고 [잡지]를 마무리할 수 없으므로 자동 작업 취소 기능으로 인쇄가 취소되었습니다. | [잡지]를 지정할 때 동일한 크기의 시트를 사용하십시오.