# 메시지가 표시되고 기기를 작동할 수 없는 경우

메시지 | 상태 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
`“서비스 호출”` SCxxx-xx 연락처 기기의 일련번호 | 기기를 보수해야 합니다. | 기기를 보수할 것을 고려합니다.
`“기능적 문제”` SCxxx-xx 연락처 기기의 일련번호 | 유지 관리 또는 보수 작업이 요구되는 오작동이 발생했습니다. | 유지 관리를 준비하거나 기기를 보수할 것을 고려합니다. 기기 전원을 껐다 켜라는 메시지가 나오는 경우, 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 다시 켜면 문제가 해결될 수도 있습니다. 전원 켜고 끄기 `“기능을 취소하려면 [취소]를 누르십시오.”` 메시지가 표시되는 경우, [취소]를 누른 후 오작동이 발생하는 기능을 제외하고 기기를 계속 사용할 수 있습니다.
`“기다려 주십시오.”` | 기기의 절전 모드가 해제되고 있습니다. | 잠시 기다리십시오. 메시지가 5분 넘게 지속되면 기기를 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“기다려 주십시오.”` | 기기가 기능 수행을 준비하고 있거나 이미지 안정화 과정을 진행하고 있습니다. | 기기 전원을 끄지 말고 잠시 기다립니다.
주위 온도가 기기 작동을 위해 지정된 온도 범위를 벗어났습니다. | 실내 온도를 측정하고 기기의 작동 요건을 충족시키는지 확인합니다. 기기가 방금 전에 현재 위치로 옮겨졌다면 사용 전에 주위 환경에 적응될 수 있도록 잠시 그대로 놔둡니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 실내 온도가 제품 사양 범위 내에 있는데도 메시지가 5분 넘게 지속되면 기기를 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“기다려 주십시오.”` | 토너 같은 소모품 또는 공급품을 보충해야 합니다. | 기기 전원을 끄지 말고 잠시 기다립니다. 메시지가 5분 넘게 지속되면 기기를 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
`“종료 중... 기다리십시오. 주전원이 자동으로 꺼질 것입니다. 최대 대기 시간: 4분”` | 기기가 작동을 시작하는 동안 또는 대기 모드에 있을 때 기기 전원이 꺼졌습니다. | 전원이 꺼질 때까지 기다립니다.

- 다음과 같은 메시지에 나온 대로 작업을 수행한 후에도 메시지가 지속되면 기기에서 일시적으로 오작동이 발생할 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다.

- - `“덮개 열림”`

  - `“토너 보충”`/`“스테이플 보충”`

  - `“폐토너병이 가득 찼습니다.”` / `“펀칭 폐지함이 가득 찼습니다.”`

  - `“노출 유리 위에 원본이 남아 있습니다.”`

  - `“용지 없음”`

- 전원 켜고 끄기