# 제어 패널의 이름 및 기능

기기의 조작 화면을 표시하는 터치 패널(스마트 조작 패널)을 "제어 패널"이라고 부릅니다.

- 제어 패널의 양쪽에 외부 장치를 연결하기 위한 인터페이스와 SD 카드/USB 플래시 메모리를 삽입하기 위한 슬롯이 있습니다.

- 화면이 꺼졌더라도 제어 패널 프레임의 LED 표시등에 기기의 상태가 표시됩니다.

### 터치 패널/인터페이스

1. 미디어 슬롯

   SD 카드 또는 USB 플래시 메모리 장치를 삽입합니다. 스캔한 데이터를 저장하거나 미디어에 저장된 파일을 인쇄할 수 있습니다.

   - 최대 용량이 32 GB인 SD 메모리 카드 또는 SDHC 메모리 카드를 사용합니다. SDXC 메모리 카드는 사용할 수 없습니다.

   - FAT16 또는 FAT32 형식의 미디어를 사용합니다.

   - 일부 유형의 USB 플래시 메모리 장치는 이 기기에서 사용할 수 없습니다.

   - USB 연장 케이블, 허브 또는 카드 리더는 사용할 수 없습니다.

   - 기기가 미디어의 데이터를 읽는 동안 기기 전원을 끄거나 미디어가 기기에서 제거된 경우 미디어의 데이터를 검사하십시오.

   - 슬롯에서 미디어를 제거하기 전에 화면에 표시된 아이콘(/)을 눌러 연결을 취소합니다.

2. 터치 패널

   홈 화면, 응용 프로그램의 조작 화면, 메시지를 표시합니다. 손가락 끝으로 조작합니다.

   홈 스크린 사용 방법

   손가락 끝을 사용한 직관적인 화면 조작

3. NFC 태그

   RICOH Smart Device Connector로 기기와 스마트 장치를 연결하는 데 사용합니다.

   사용자 가이드(전체 버전) 영문을 참조하십시오.

   모바일 장치를 사용해 로그인

- 더 잘 보이도록 조작 패널의 각도를 조절할 수 있습니다.

### LED 표시등

1. 미디어 액세스 표시등

   SD 카드에서 데이터를 읽거나 쓰고 있을 때 깜박입니다.

   기기가 SD 카드 또는 USB 플래시 메모리 장치에 액세스하고 있을 때는 전원을 끄거나 미디어를 제거하지 마십시오.

   - SD 카드를 미디어 슬롯에 넣어도 미디어 액세스 표시등이 켜지지 않으면 다음과 같이 조치하십시오.

     - SD 카드를 다시 삽입합니다.

     - SD 카드가 고장났을 수도 있습니다. 장치 판매처에 문의하십시오.

2. 팩스 표시등

   팩스 기능 상태가 표시됩니다.

   - 깜빡임: 데이터를 송수신하고 있습니다.

   - 켜짐: 데이터를 수신하고 있습니다(Substitute RX File/Memory Lock Reception/Personal Box).

3. 데이터 수신 표시등

   기기가 프린터 드라이버 또는 LAN-Fax 드라이버에서 데이터를 수신하고 있을 때 깜빡입니다.

4. 상태 표시등

   시스템 상태가 표시됩니다. 오류가 발생하거나 토너가 소진되면 계속 켜져 있습니다.

   제어 패널에서 표시등, 아이콘, 메시지 확인

5. 주 전원 표시등

   주 전원 스위치를 켜면 주 전원 표시등이 켜집니다. 절전 모드에서는 천천히 깜빡입니다.