# 부품 이름 및 기능 설명

- 기기의 통풍구를 막지 마십시오. 그렇게 하면 내부 구성품이 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

### 정면 및 좌측

1. 노출 유리 덮개/자동 급지 장치(ADF)

   노출 유리에 원본을 놓고 덮개를 내립니다.

   원본이 여러 장인 경우 ADF에 놓으면 한 장씩 자동으로 급지됩니다.

   자동 문서 공급 장치(ADF)에 원본 올려놓기

2. 노출 유리

   원본의 인쇄면을 아래로 하여 놓으십시오.

   노출 유리에 원본 올려놓기

3. 배기구

   기기가 과열되는 것을 방지합니다.

   대량 인쇄 이후 기기 내부의 온도를 낮추기 위해 환기 팬이 계속 돌아갈 수 있습니다.

4. 제어 패널

   제어 패널의 이름 및 기능

5. 내부 트레이 1

   복사본/인쇄물 및 팩스 메시지가 여기로 전달됩니다. 그리고 나서 내부 트레이 내부에 부착된 용지 홀더 아래로 용지가 배출됩니다.

6. 전면 덮개

   토너 카트리지 또는 폐토너병을 교체하려면 엽니다.

   토너 교체

   폐토너병 교체

7. 주 전원 스위치

   전원을 껐다 켜고 주 전원 스위치의 덮개를 열고 주 전원 스위치를 누릅니다.

   전원 켜고 끄기

8. 용지함(용지함 1~2)

   표준 용지함. 여기에 용지를 적재합니다.

   용지함에 용지 적재

9. 하단 용지함

   옵션 용지함. 여기에 용지를 적재합니다.

   용지함에 용지 적재

- 용지 홀더를 사용할 때는 항상 다음 주의 사항을 따르십시오.

- - 용지 홀더 앞에 물체를 놓지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.

  - 복사/인쇄물을 꺼낸 후 용지 홀더 아래에 다시 놓지 마십시오. 오작동이 발생하거나 용지가 걸릴 수 있습니다.

### 정면 및 우측

1. ADF 확장대

   이 확장대를 당겨 빼내면 B4 JIS 또는 81/2 × 14 크기보다 큰 원본이 떨어지는 것을 막을 수 있습니다.

2. 수동급지 트레이

   OHP 투명 필름, 라벨지(접착 라벨) 등 용지함에 적재할 수 없는 용지에 복사하거나 인쇄할 때 사용합니다.

   수동급지 트레이에 용지 적재

3. 용지 가이드

   수동급지 트레이에 용지를 적재할 때 용지와 수평이 되도록 용지 가이드를 조정합니다.

4. 확장대

   수동급지 트레이에 A4, 81/2 × 11보다 큰 용지를 적재할 때 이 확장대를 당겨 빼냅니다.

5. 배기구

   기기가 과열되는 것을 방지합니다.

   대량 인쇄 이후 기기 내부의 온도를 낮추기 위해 환기 팬이 계속 돌아갈 수 있습니다.

6. 오른쪽 하단 덮개

   걸린 용지를 제거하려면 이 덮개를 엽니다.

7. 오른쪽 덮개

   걸린 용지를 제거하려면 이 덮개를 엽니다.

### 후면 및 좌측

1. 배기구

   기기가 과열되는 것을 방지합니다.

   대량 인쇄 이후 기기 내부의 온도를 낮추기 위해 환기 팬이 계속 돌아갈 수 있습니다.

2. USB 호스트 인터페이스

   IC 카드 인증 장치를 연결하기 위해 이 포트를 사용합니다.

3. USB 2.0 인터페이스

   기기와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하기 위해 이 포트를 사용합니다.

4. 이더넷 인터페이스

   기기를 네트워크에 연결하거나 인터넷으로 원격 관리 서비스(RICOH @Remote)를 사용하기 위해 이 포트를 사용합니다.