# 문서 복사를 위한 기본 절차

복사하려면 원본을 노출 유리 또는 자동 문서 공급 장치(ADF)에 올려놓습니다.

- 이전 설정이 아직 살아있다면 복사하기 전에 [초기화]를 누릅니다.

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

원본을 놓습니다.

노출 유리에 원본 올려놓기

자동 문서 공급 장치(ADF)에 원본 올려놓기

용지의 양면을 복사하거나 스테이플링하거나 구멍을 뚫으려면 인쇄물의 표시 방법에 따라 원본의 방향을 확인하십시오.

기본 원본 방향

배치 | 방향
--- | ---
노출 유리 | 원본을 읽을 수 있는 방향으로 아래로 향하게 놓습니다. |
ADF | 원본을 읽을 수 있는 방향으로 위로 향하게 놓습니다. |

읽을 수 있는 방향이 수직이 아닌 경우

A4 또는 8 1/2" × 11" (LT) (A3 또는 11" × 17") 보다 큰 세로 원본을 복사할 때 아래와 같이 배치한 다음 [원본 방향]을 지정합니다.

배치 | 방향
--- | ---
노출 유리 | 원본을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90도 회전하여 아래로 향하게 놓습니다. |
ADF | 원본을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90도 회전시켜 앞면이 위로 향하게 놓습니다. |

[상단 2]를 스테이플 또는 펀치 위치로 지정하는 경우

아래와 같이 원본을 놓은 다음 [원본 방향]을 지정하십시오.

배치 | 방향
--- | ---
노출 유리 | 원본을 읽을 수 있는 방향으로 아래로 향하게 놓습니다. |
자동 문서 공급 장치(ADF) | 원본을 읽을 수 있는 방향으로 위로 향하게 놓습니다. |

복사 화면에서 [원본 방향]을 누릅니다.

키를 표시할 수 없는 경우 [원본 설정]에서 선택합니다.

원본을 위로 읽을 수 있는 방향으로 놓을 때, 키에 [읽을 수 있는 방향]이 표시되어 있으면 이 설정이 필요하지 않습니다. 원본 배치가 완료되었습니다.

원본 방향을 지정하십시오.

[시작]을 누를 때 이 화면을 표시할 필요가 없으면, [[시작]을 누른 후에는 매번 원본의 방향을 확인하십시오.] 확인란을 선택 취소합니다.

원본 배치가 완료되었습니다.

[수량]에서 [] 또는 []를 눌러 복사 매수를 지정합니다.

[수량] 또는 숫자를 누른 후 키보드를 사용해 이것을 입력할 수 있습니다.

용지함 선택 키를 누르고 필요에 따라 사용할 용지를 선택합니다.

- [자동 용지 선택]을 선택하면 원본에 적합한 용지가 자동으로 선택됩니다. 원본의 방향과 용지함의 용지 방향이 맞지 않으면 기기가 자동으로 복사된 이미지를 90도 회전합니다. 하지만 예를 들어 피니싱, 스테이플 또는 펀치의 설정 또는 유형에 따라 복사한 이미지가 회전하지 않을 수 있습니다.

- 원본 크기가 올바로 감지되지 않거나 특별한 크기의 용지에서 복사하는 경우, 사용할 용지가 급지된 용지함을 지정합니다.

[시작]을 누릅니다.

- [원본 방향을 선택하십시오.]에서 [[시작]을 누른 후에는 매번 원본의 방향을 확인하십시오.] 확인란을 선택하고 양면 복사 또는 모아찍기와 같은 몇몇 설정이 지정되면 아래 화면이 표시됩니다. 필요한 대로 원본 방향을 선택합니다. 이것을 매번 선택하고 싶지 않을 때는 확인란을 선택 해제합니다.

- ADF에 원본을 올려놓으면 원본 복사 과정이 시작됩니다.

- 원본을 노출 유리에 올려놓으면 설정 내용에 따라 복사 과정이 시작됩니다. 원본의 두 번째 페이지 또는 뒷면을 복사하려면 알맞게 원본을 노출 유리에 올려놓고 [시작]을 누릅니다. 설정 내용에 따라 필요한 대로 모든 원본을 스캔한 후 [스캔종료]를 누릅니다.

- 용지가 적재되지 않았거나 오류가 발생했을 때 스캔한 원본은 기기가 복사 준비가 되었을 때 자동으로 복사됩니다.

### 다른 복사 작업을 실행하는 동안 복자 작업 예약

현재 복사 작업의 실행 화면에 [예약]이 표시된 경우, 현재 작업이 완료된 후 다른 복사 작업의 원본을 스캔할 수 있습니다(작업 프리셋).

복사기 및 문서 서버 기능에서 최대 8개의 작업을 예약할 수 있습니다.

복사 작업의 실행 화면에서 [예약]을 누릅니다.

스캔할 새 원본을 기기에 놓으십시오.

문서 복사를 위한 기본 절차

양면, 조합, 정렬 및 필요한 경우 다른 복사 설정을 지정합니다.

양면 복사

여러 페이지의 원본을 용지의 한 면에 합쳐서 복사하기

페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사

[예약시작]을 누르십시오.

기기에서 놓인 원본의 스캔을 시작합니다.

현재의 복사 작업이 완료된 후 예약된 복사 작업이 자동으로 시작됩니다.

- 예약된 작업을 삭제하거나 화면에서 해당 이미지를 미리 보려면 [작업 확인]을 누릅니다.

### 다른 원본을 복사하기 위해 현재 복사 중단

복사 처리 화면에 [중단]이 표시되면 현재 복사가 일시 중지되며 다른 원본을 스캔하고 복사할 수 있습니다(중단 모드).

복사 작업의 실행 화면에서 [중단]을 누릅니다.

스캔이 중지되면 복사중인 원본을 제거하십시오.

스캔할 새 원본을 기기에 놓으십시오.

문서 복사를 위한 기본 절차

양면, 조합, 정렬 및 필요한 경우 다른 복사 설정을 지정합니다.

양면 복사

여러 페이지의 원본을 용지의 한 면에 합쳐서 복사하기

페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사

[인터럽트시작]을 누르십시오.

중단 모드가 완료되면 원본 및 복사된 용지를 제거하십시오.

[중단 취소]를 누릅니다.

인터럽트 모드 전에 복사하려던 나머지 원본을 올려놓고 [시작]을 누릅니다.

이전 복사 작업 설정이 복원됩니다. 멈춘 곳에서부터 복사를 계속하려면 간단히 [시작]을 누릅니다.

- 팩스 원본을 스캔하는 동안 중단 모드를 사용할 수 없습니다.

- 스테이플 모드에서 복사하는 동안 스테이플 모드에서 중단 모드를 사용할 수 없습니다.