# 자동 문서 공급 장치(ADF)에 원본 올려놓기

ADF는 여러 장의 원본 또는 양면 원본을 한 번에 자동으로 스캔합니다.

다음과 같이 두 가지 유형의 ADF가 있습니다.

자동 양면 문서 공급 장치(ARDF)

양면 원본을 스캔할 때 기기가 원본의 앞면을 먼저 스캔한 후 뒤집어서 뒷면을 스캔합니다.

원패스 양면 스캐닝 ADF

양면 원본을 스캔할 때 기기가 양면 원본의 앞면과 뒷면을 한 번에 스캔합니다.

- ADF에 올려놓을 수 있는 원본 크기에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

  권장 원본 크기 및 무게

  자동 용지 선택(APS)으로 감지할 수 있는 크기

- 아래에 설명한 원본을 ADF에 올려놓으면 급지 오류, 흰색 실선 또는 검정색 실선이 발생하거나 원본이 손상될 수 있습니다. 이러한 원본은 노출 유리에 올려놓으십시오.

  - 스테이플로 철이 되어 있거나 클립으로 고정한 원본

  - 구멍이 났거나 찢어진 원본

  - 말려 있거나 접혀 있거나 구겨진 원본

  - 접착제로 붙인 원본

  - 접착 테이프, 접착제가 묻어 있거나 접착제로 붙힌 원본

  - 감열 용지, 아트지, 알루미늄 포일, 카본지 또는 전도성 용지와 같이 특수 처리된 원본

  - 절취선이 있는 원본

  - 색인, 태그 또는 기타 돌출부가 있는 원본

  - 반투명 용지와 같이 표면이 끈적한 원본

  - 얇거나 잘 휘는 원본

  - 책과 같이 제본된 원본

  - 투명 용지 또는 반투명 용지와 같이 투명한 원본

    노출 유리에 원본 올려놓기

- ADF에 연필로 쓴 원본을 올려놓으면 원본이 문질러져서 지저분해질 수 있습니다.

- 쉽게 말리는 원본은 기기에 올려놓기 전에 잘 펴줍니다.

- 여러 장의 원본이 서로 달라붙어 동시에 공급되는 일이 없도록 급지 전에 용지를 잘 흩어 주십시오. 용지 가장자리가 잘 잘려있지 않으면 용지 가장자리가 뒤로 말려서 버(burr)라고 하는 모양을 만듭니다. 버가 있는 원본을 놓기 전에, 원본을 조심스럽게 흩어 주십시오.

- 교정액 또는 교정 잉크가 젖은 채로 묻어 있는 원본을 올려놓지 마십시오. 스캐닝 유리에 얼룩이 생기고 그러한 얼룩이 원본과 함께 스캔됩니다.

### ARDF에 원본 올려놓기

- 손으로 센서를 가리지 마십시오. 원본을 반듯하게 급지하고 ADF에 강제로 밀어넣지 마십시오. 급지 오류 또는 용지 크기 오류가 발생할 수 있습니다.

원본 가이드를 원본의 크기에 맞춰 조정합니다.

인쇄면을 위로 하여 원본을 ARDF에 똑바로 올려놓습니다.

첫 번째 페이지가 위로 향하도록 원본을 올려놓습니다.

여러 장의 용지가 서로 달라붙어 한꺼번에 공급되는 일이 없도록 급지 전에 용지를 잘 흩어 주십시오.

원본을 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오.

- B4 JIS 또는 81/2 × 14 보다 큰 원본을 스캔하려면 ADF 출력 트레이의 ADF 확장대를 들어올립니다.

- 용지 무게가 42 g/m2(11 lb. Bond) 미만인 원본을 스캔하기 위해서 ARDF를 사용할 때는 원본 배출 트레이의 슬라이드 트레이를 왼쪽으로 움직입니다. ARDF(Auto Reversible Document Feeder)의 슬라이드 트레이가 왼쪽에 있다면 출력 용지량이 적습니다. 원본을 스캔한 후 슬라이드 트레이를 이전 위치로 돌려놓습니다.

### 원패스 양면 스캔 ADF에 원본 올려놓기

- 손으로 센서를 가리지 마십시오. 원본을 반듯하게 급지하고 ADF에 강제로 밀어넣지 마십시오. 급지 오류 또는 용지 크기 오류가 발생할 수 있습니다.

원본을 후면 용지 가이드에 수평으로 놓고 용지 가이드를 원본 크기에 맞게 조정하십시오.

인쇄면을 위로 하여 원본을 원패스 양면 스캔 ADF에 똑바로 올려놓습니다.

첫 번째 페이지가 위로 향하도록 원본을 올려놓습니다.

여러 장의 원본이 서로 달라붙어 한꺼번에 공급되는 일이 없도록 급지 전에 용지를 잘 흩어 주십시오. 용지 가장자리가 잘 잘려있지 않으면 용지 가장자리가 뒤로 말려서 버(burr)라고 하는 모양을 만듭니다. 버가 있는 원본을 놓기 전에, 원본을 조심스럽게 흩어 주십시오.

원본을 후면 용지 가이드와 수평이 되도록 적재하십시오.

원본을 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오.

- B4 JIS 또는 81/2 × 14 보다 큰 원본을 스캔하려면 원본 배출 트레이의 ADF 확장대를 당겨 빼낸 후 길이 조정대를 들어올립니다.

- A6보다 작은 원본을 스캔하려면 다음과 같이 작은 크기의 용지를 부착합니다.

- 1. ADF 덮개를 여십시오.

  2. 작은 크기의 용지 장치의 돌출부 2개를 원패스 양면 스캔 ADF의 구멍에 끼웁니다.

  3. ADF 커버를 닫습니다.