# 권장 용지 크기 및 유형

각 용지함에 대한 권장 용지 크기와 유형이 아래에 나와 있습니다.

- 여러 장이 한 번에 급지되면 용지 사이에 공간이 생기도록 용지를 흩어 주거나 수동급지 트레이를 사용하여 한 장씩 급지하십시오.

- 다음과 같은 유형의 용지를 적재하면 윙윙 소리가 들릴 수 있습니다. 이것은 성능에 영향을 미치지 않습니다.

- - 투명 필름

  - 반투명 용지

  - 엽서

- 용지 크기 또는 용지 유형에 따라 인쇄 속도가 더 낮을 수 있습니다.

### 용지함 1 ~ 4

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | 자동으로 감지할 수 있는 용지 크기*1: A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11 | 550매(80g/m2, 20파운드 본드지)
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | 용지함용지 설정 메뉴에서 용지 크기를 선택하십시오*1. A5, A6, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 132/5 | 550매(80g/m2, 20파운드 본드지)
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | 사용자 지정 크기: 세로: 90.0 ~ 297.0mm 가로: 148.0 ~ 431.8mm | 550매(80g/m2, 20파운드 본드지)
봉투 | 용지함 용지 설정 메뉴에서 용지를 선택하십시오. 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | : 50매 : 이중 봉투 덮개: 15매 단일 봉투 덮개: 25매

*1 B4 JIS , A3, 11 ×17 용지를 용지함 2~4에 적재하기 전에 너비 조정대를 조정합니다.

### 수동급지 트레이

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
52~300g/m2(14파운드 본드지~110파운드 표지) 얇은 용지 ~ 두꺼운 용지 4 | 자동으로 감지할 수 있는 용지 크기: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS | 100매(80g/m2, 20파운드 본드지) 두꺼운 용지 1: 40매 두꺼운 용지 2~두꺼운 용지 3: 20매 두꺼운 용지 4: 16매
52~300g/m2(14파운드 본드지~110파운드 표지) 얇은 용지 ~ 두꺼운 용지 4 | 용지 크기를 지정하십시오*1. 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 132/5 | 100매(80g/m2, 20파운드 본드지) 두꺼운 용지 1: 40매 두꺼운 용지 2~두꺼운 용지 3: 20매 두꺼운 용지 4: 16매
52~300g/m2(14파운드 본드지~110파운드 표지) 얇은 용지~두꺼운 용지 4 | 사용자 지정 크기*2: 세로: 90.0 ~ 304.8mm*3 가로: 148.0 ~ 600.0mm *4 | 100매(80g/m2, 20파운드 본드지) 두꺼운 용지 1: 40매 두꺼운 용지 2~두꺼운 용지 3: 20매 두꺼운 용지 4: 16매
반투명 용지 | A3, A4, B4 JIS, B5 JIS | 1매
라벨지(접착 라벨) | A4, B4 JIS | 30매
OHP 투명 필름 | A4, 81/2 × 11 | 50매
봉투 | 용지 크기를 지정하십시오*1. 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | 10매

*1 용지 크기를 지정합니다.

- 복사 기능을 사용하는 경우

  문서 복사를 위한 기본 절차

- 프린터 기능을 사용하는 경우

  문서 인쇄를 위한 기본 절차

*2 프린터 또는 팩스 모드에서 사용자 지정 크기의 가로 길이는 최대 1,260mm까지 지정할 수 있습니다. 가로 길이가 600~1,260mm(23.62~49.60인치)인 용지에 인쇄하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오. 가로 길이가 600mm(23.62인치) 이상인 용지를 수동급지 트레이에 적재하려는 경우에는 세로 길이가 305mm(12.1인치) 이하여야 합니다.

*3 내부 다중 접지 장치만 장착되었다면 너비가 297 mm를 초과하는 용지를 사용할 수 없습니다.

*4 432mm(17인치)보다 큰 용지를 사용하면 용지에 주름이 생기거나, 기기로 급지되지 않거나, 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

### 용지함 3(LCT)

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | A4 | 1000매 × 2
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | 81/2 × 11*1 | 1000매 × 2

*1 위에 명시된 크기의 용지를 적재하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

### 대용량 용지함(LCT)

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | A4 | 1500매(80g/m2, 20파운드 본드지)
60~300g/m2(16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1~두꺼운 용지 4 | B5 JIS*1, 81/2 × 11*1 | 1500매(80g/m2, 20파운드 본드지)

*1 위에 명시된 크기의 용지를 적재하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

### 특수 용지에 대한 참고 사항

용지 유형 | 참고
--- | ---
두꺼운 용지 적재 | 두꺼운 용지 방향 및 권장 상태
봉투를 적재 | 용지 방향 및 권장 상태
레터헤드 용지 적재 | 방향이 고정된 용지 또는 양면 용지 적재
라벨지(접착 라벨) 적재 | 지정된 라벨지를 사용하는 것이 좋습니다. 지정한 용지 이외의 것을 사용하면 정상적인 작업과 품질을 보장할 수 없습니다.
투명지 적재 | 투명 용지를 사용하는 경우 인쇄면을 잘 확인하십시오. 잘못 적재하면 문제가 발생할 수 있습니다. 복사물 또는 인쇄물이 한 장씩 인쇄될 때마다 출력 트레이에서 꺼내십시오.
반투명 용지 적재 | 반투명 용지를 적재할 때 항상 세로결 용지를 사용하십시오. 복사물 또는 인쇄물이 한 장씩 인쇄될 때마다 출력 트레이에서 꺼내십시오.

### 각 용지 무게별 용지 두께

용지 두께 | 용지 무게
--- | ---
얇은 용지 | 52~59.0g/m2(14~15파운드 본드지)
일반 용지 1 | 60~74g/m2(16~20파운드 본드지)
일반 용지 2 | 75~81g/m2(20파운드 본드지)
중간 두께 용지 | 82~105g/m2(20~28파운드 본드지)
두꺼운 용지 1 | 106~169g/m2(28파운드 본드지~90파운드 색인지)
두꺼운 용지 2 | 170 ~ 220g/m2(65 ~ 80파운드 표지)
두꺼운 용지 3 | 221~256g/m2(80파운드 표지~140파운드 색인지)
두꺼운 용지 4 | 257~300g/m2(140파운드 색인~110파운드 표지)

### 사용할 수 없는 용지

- 스테이플로 묶은 용지, 알루미늄 호일, 카본지 또는 모든 종류의 전도성 용지를 사용하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.

고장을 일으키는 용지

다음과 같은 특수 처리된 용지를 사용하지 마십시오. 고장이 발생할 수 있습니다.

- 잉크젯 프린터 용지

- 감열지

- 아트지

- 알루미늄 포일

- 탄소 용지

- 전도성 용지

- 절취선이 있는 용지

- 가장자리가 접힌 용지

- 창 달린 봉투

- 탭 용지

- 컬러 인쇄용 OHP 필름

이미 인쇄된 면에 복사하거나 인쇄하지 마십시오.

용지 걸림을 일으키는 용지

다음과 같은 종류의 용지를 사용하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

- 휘거나 접히거나 구겨진 용지

- 천공 용지

- 매끄러운 용지

- 찢어진 용지

- 표면이 거친 용지

- 빳빳하지 않고 얇은 용지

- 먼지가 묻은 용지

습기 또는 건조로 인해 돌돌 말린 용지를 사용하면 용지 또는 스테이플이 걸릴 수 있습니다.

다른 기기에서 인쇄한 용지를 넣지 마십시오. 그렇지 않으면 오프셋 방지용 분말이 용지 롤러에 달라붙어 용지 급지가 방해를 받을 수 있습니다.

- 권장 용지를 사용하더라도 용지 상태에 따라 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

### 용지 보관

용지 보관 시 다음 사항을 준수해야 합니다.

- 직사광선이 닿는 곳에 용지를 보관하지 마십시오.

- 건조한 장소(습도: 705 이하)에 용지를 보관하십시오.

- 지면이 평평한 곳에 보관하십시오.

- 용지를 세워서 보관하지 마십시오.

- 개봉한 뒤에는 용지를 비닐 봉지 안에 보관하십시오.

### 인쇄물 보관

- 빛이 강하거나 습기가 많은 곳에 인쇄물을 장시간 보관하면 색이 바랠 수 있습니다. 인쇄물은 바인더에 넣어 어둡고 건조한 장소에 보관하여 품질을 보존하십시오.

- 인쇄물을 접으면 접힌 부분의 토너가 떨어질 수 있습니다.

- 용지를 아래와 같은 조건으로 보관하면 토너가 녹을 수 있습니다.

  - 마른 인쇄물과 반쯤 마른 인쇄물을 포개어 놓는 경우

  - 인쇄물 접착을 위해 솔벤트 타입 접착제를 사용하는 경우

  - 고온에서 장시간 동안 인쇄물을 염소 처리된 플라스틱으로 만든 매트 위에 올려놓는 경우

  - 인쇄물을 히터 근처 같은 매우 고온의 장소에 놓아둔 경우