# 페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사

여러 페이지의 원본을 2부 이상 복사할 때 아래에 설명한 것처럼 페이지 순서를 지정할 수 있습니다.

분류

원본의 순서대로 복사합니다.

스택

여러 페이지로 구성된 원본을 페이지별로 복사할 수 있습니다.

회전 분류

각 복사 세트를 회전시켜 원본과 출력물의 순서대로 복사합니다. 각 세트를 분류하기 위해서 각각의 복사 세트가 교대로 세로 방향과 가로 방향으로 출력됩니다.

회전 분류를 지정하려면 두 개의 용지함을 사용하고 용지함의 용지 크기와 유형을 동일하게 설정하고 방향을 수직()과 수평()으로 다르게 배치합니다. 용지를 수직() 방향으로 급지할 수 없다면 회전 분류를 지정할 수 없습니다.

- 이 기능을 사용하려면 내부 시프트 트레이 또는 피니셔와 같은 옵션 장치가 필요합니다.

- 옵션 구성이 필요한 기능

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

원본을 놓습니다.

문서 복사를 위한 기본 절차

복사 화면에서 [] 또는 [수량] 아래에 있는 []를 눌러 복사 매수를 가정합니다.

[수량] 또는 숫자를 누른 후 키보드를 사용해 이것을 입력할 수 있습니다.

복사 화면에서 [정렬/적재]를 누릅니다.

키가 표시되지 않으면 [피니싱]에서 선택합니다.

복사된 용지를 적재할 수 있는 옵션 장치가 기기에 설치되지 않은 경우, [정렬]만 키에 표시됩니다.

지정할 기능을 선택합니다.

[시작]을 누릅니다.

[정렬] 또는 [회전 정렬]을 선택하고 원본을 노출 유리에 올려놓으면 한 세트의 복사가 진행됩니다. 나머지 세트를 복사하려면 모든 원본을 스탠한 후 [스캔종료]를 누릅니다.

- 피니셔 또는 내부 시프트 트레이가 설치된 상태에서 분류 또는 스택을 지정하면 출력 용지를 각 세트별로 전환할 수 있습니다.

- 분류하는 동안 용지가 떨어지거나 메모리가 다 찼을 때 수행할 작업을 [회전 분류: 자동 종이 계속] 또는 [메모리 꽉참 자동 스캔 재시작]에서 변경할 수 있습니다.

- "마감", 사용자 가이드(전체 버전) 영문