# 봉투에 복사

봉투 복사를 잘 사용하지 않는다면 봉투를 수동급지 트레이에 급지합니다. 봉투 복사를 자주 사용한다면 용지함에 급지합니다.

### 수동급지 트레이에 적재한 봉투에 복사

- 양면 복사 기능은 봉투에 사용할 수 없습니다. 양면 복사가 지정되었다면 다음 키 중 하나를 눌러 설정을 취소합니다.

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

봉투를 인쇄면이 아래로 향하게 해서 수동급지 트레이에 급지합니다.

용지 방향 및 권장 상태

"수동급지 트레이 용지 설정" 화면이 표시됩니다.

[설정 변경]을 누릅니다.

수동급지 트레이에 봉투가 급지되었다면 유형과 크기가 자동으로 감지되지 않습니다. 용지의 유형과 크기를 수동으로 지정해야 합니다.

[봉투]를 선택한 후 그 다음 화면으로 넘어갑니다.

봉투 무게를 변경하려면 [두께 변경]을 눌러 무게를 지정합니다.

선택한 봉투 크기가 맞는지 확인한 후 [확인]을 누릅니다.

- 선택한 봉투 크기가 실제 크기와 같지 않다면 올바른 봉투 크기를 선택합니다.

- [사용자 지정]을 선택한다면 봉투 크기를 입력합니다. 봉투 덮개가 열린 상태로 봉투가 급지된다면 봉투 덮개의 폭도 지정해야 합니다.

원본을 노출 유리에 놓습니다.

용지 방향 및 권장 상태

[시작]을 누릅니다.

### 용지함에 적재한 봉투에 복사

- 양면 복사 기능은 봉투에 사용할 수 없습니다. 양면 복사가 지정되었다면 다음 키 중 하나를 눌러 설정을 취소합니다.

용지함에 봉투를 적재합니다.

용지 방향 및 권장 상태

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

복사 화면에서 용지함 선택 키를 누릅니다.

봉투가 적재된 용지함을 선택합니다.

원본을 노출 유리에 놓습니다.

용지 방향 및 권장 상태

[시작]을 누릅니다.