# 여러 페이지의 원본을 용지의 한 면에 합쳐서 복사하기

용지를 절약하기 위해서 원본의 여러 장을 용지의 단면 또는 양면에 복사할 수 있습니다.

복사된 페이지의 배열 상태와 복사 비율은 원본 방향 및 합쳐진 페이지에 따라 다릅니다.

원본 방향 | 두 페이지 합치기 | 네 페이지 합치기 | 여덟 페이지 합치기
--- | --- | --- | ---

홈 화면에서 [복사본]을 누릅니다.

복사 화면에서 [단면2개모아찍기]를 누릅니다.

키에 표시된 것 이외의 설정으로 합치기

1. [양면/모아찍기]를 누릅니다.

2. 원본, 인쇄면, 모아찍기에 대해 지정합니다.

   - 원본 방향: 원본을 올려놓을 방향을 지정합니다.

   - 원본: 복사할 원본의 상태(단면/양면(페이지 열기 방향))를 지정합니다.

   - 인쇄면 설정: 복사된 용지의 상태를 지정합니다(단면/양면(페이지 열기 방향)).

   - 모아찍기 설정: 용지의 한 면에 합칠 페이지 매수를 지정합니다.

3. [확인]을 누릅니다.

용지함 선택 키를 누르고 복사할 용지를 선택합니다.

원본을 올려놓습니다.

문서 복사를 위한 기본 절차

세로 방향으로 작성된 원본을 복사할 때 오른쪽과 왼쪽 페이지를 순서 대로 놓으려면 ADF에 원본을 거꾸로 올려놓습니다.

예: 두 페이지 합치기

방향 | 결과
--- | ---

[시작]을 누릅니다.

원본을 노출 유리에 올려놓을 때 원본 매수에 따라 필요한 대로 모든 원본을 스캔한 후 [스캔종료]를 누릅니다.

- Combine 기능에서 최소 복사 비율은 25%입니다. 예를 들어 [단면4개 모아찍기] 설정으로 A3 (11 × 17) 크기의 원본을 A4 (81/2 × 11) 크기의 용지에 복사한다면 복사 비율이 25% 미만이 되고 이미지의 일부가 복사되지 않을 수 있습니다.

- [설정][복사기/문서 서버 기능][양면/모아찍기][모아찍기]에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다:

- - [모아찍기 복사 순서]: 합쳐진 이미지의 순서

  - [모아찍기 시 구분선]: 합쳐진 페이지 사이의 분리선

    "양면/모아찍기", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

- [설정][복사기/문서 서버 기능][편집/스탬프][지우기]에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다:

- - [모아찍기에서 원본 음영 삭제]: 여백을 유지하기 위해서 각 여백 주위에 경계 여백을 지울 것인지 결정합니다.

    "편집/스탬프", 사용자 가이드(전체 버전) 영문

- 복사 화면에서 Combine 키의 설정 내용을 변경할 수 있습니다.

- "기타 (복사기 / 문서 서버 설정)", 영문 사용자 가이드(전체 버전)