# 봉투에 인쇄

수동급지 트레이 또는 용지함에 봉투를 적재합니다.

기기에 봉투를 적재하고 제어 패널에서 용지함 용지 설정을 변경합니다.

### 수동급지 트레이에 적재된 봉투에 프린트하기

수동급지 트레이에 봉투를 적재합니다.

봉투의 유형 및 방향 | 수동급지 트레이
--- | ---
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 열림 봉투 하단: 왼쪽 인쇄면: 아래쪽
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 닫힘 봉투 하단: 뒤쪽 인쇄면: 아래쪽

홈 화면에서 [설정]을 누릅니다.

설정 화면에서 [용지함/용지 설정]을 누릅니다.

[용지 크기/용지 유형]을 누릅니다.

[수동급지 트레이][용지 크기]를 누른 후 봉투 크기를 선택합니다.

- 적재된 봉투의 크기가 목록에 없으면 [사용자 지정]을 선택한 후 값을 입력합니다.

[확인]을 누릅니다.

[용지 종류/두께]를 누른 후 "용지 종류"에서 [봉투]를 선택합니다.

또한 "용지 두께"에서 적재된 봉투의 두께를 선택합니다.

[확인]을 두 번 누릅니다.

구성을 완료한 후 [홈]()을 누릅니다.

컴퓨터에서 인쇄할 문서를 열고 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 프린터 드라이버 설정 화면을 표시합니다.

용지 크기와 용지 유형을 지정합니다.

Windows

- 문서 크기: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [사용자 지정 용지 크기...]에서 값을 입력합니다.

- 용지 유형: [봉투]

문서 크기의 옵션으로 자주 사용하는 사용자 지정 용지 크기를 지정합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

가로 방향으로 인쇄하려면, [입력/출력] 탭에서 [180도 회전] 확인란을 선택합니다.

macOS

- Paper Size: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [Manage Custom Size]를 선택한 후 값을 입력합니다.

- 용지 유형: 봉투

가로 방향으로 인쇄하려면, "기능 세트"의 [기본]에서 [180 도 회전] [사용]을 선택합니다.

인쇄를 실행합니다.

### 용지함에 적재된 봉투에 인쇄하기

용지함에 봉투를 적재합니다.

봉투의 유형 및 방향 | 용지함 1-4
--- | ---
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 열림 봉투 하단: 오른쪽 인쇄면: 위쪽
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 닫힘 봉투 하단: 뒤쪽 인쇄면: 위쪽

홈 화면에서 [설정]을 누릅니다.

설정 화면에서 [용지함/용지 설정]을 누릅니다.

[용지 크기/용지 유형]를 누른 후 봉투가 적재된 용지함을 선택합니다.

[용지 크기]를 누르고 봉투의 크기를 선택합니다.

- 적재된 봉투의 크기가 목록에 없으면 [사용자 지정]을 선택한 후 값을 입력합니다.

[확인]을 누릅니다.

[용지 종류/두께]를 누른 후 "용지 종류"에서 [봉투]를 선택합니다.

또한 "용지 두께"에서 적재된 봉투의 두께를 선택합니다.

[확인]을 두 번 누릅니다.

구성을 완료한 후 [홈]()을 누릅니다.

컴퓨터에서 인쇄할 문서를 열고 응용 프로그램의 인쇄 메뉴에서 프린터 드라이버 설정 화면을 표시합니다.

용지 크기와 용지 유형을 지정합니다.

Windows

- 문서 크기: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [사용자 지정 용지 크기...]에서 값을 입력합니다.

- 용지 유형: [봉투]

문서 크기의 옵션으로 자주 사용하는 사용자 지정 용지 크기를 지정합니다.

사용자 가이드(전체 버전) 영문

가로 방향으로 인쇄하려면, [입력/출력] 탭에서 [180도 회전] 확인란을 선택합니다.

macOS

- Paper Size: 봉투 크기를 선택합니다. 봉투 크기가 옵션 목록에 없으면 [Manage Custom Size]를 선택한 후 값을 입력합니다.

- 용지 유형: 봉투

가로 방향으로 인쇄하려면, "기능 세트"의 [기본]에서 [180 도 회전] [사용]을 선택합니다.

인쇄를 실행합니다.