# 기기 옵션

### 기기 외장 옵션의 기능 설명

(1) 스캐너 장치에 설치하는 옵션

번호 | 옵션 | 설명
--- | --- | ---
1 | 원패스 양면 스캔 ADF *1 | 적재된 원본을 노출 유리에 한 장씩 급지합니다.
2 | ADF 이중 급지 감지 키트 | ADF에 원본이 이중 급지된 경우 이를 감지합니다.
3 | 작은 크기 용지 장치 | 원패스 양면 스캔 ADF로 B6 JIS 크기보다 작은 원본을 스캔하는 데 사용합니다.
4 | ARDF*2 | 적재된 원본을 노출 유리에 한 장씩 급지합니다.
5 | 노출 유리 덮개*2 | 노출 유리에 원본 위로 덮개를 내립니다.

*1 IM 6000는 기본으로 장착됩니다.

*2 IM 6000에는 장착할 수 없습니다.

(2) 기기의 용지 출구에 설치하는 옵션

번호 | 옵션 | 설명
--- | --- | ---
1 | 내부 트레이 2 | 내부 트레이 1에 추가된 복사 또는 팩스 같은 기능에 대해 출력 트레이를 지정합니다. 이 트레이를 옵션 외부 트레이와 함께 사용한다면 최대 3개의 출력 트레이를 지정할 수 있습니다. 복사본/인쇄물 또는 팩스 메시지가 인쇄면이 아래로 향한 상태로 여기로 전달됩니다.
2 | 연결 장치 | 본체와 피니셔를 중계합니다.
3 | 내부 시프트 트레이 | 각 세트별로 또는 각 작업별로 여러 용지를 분류하고 적재합니다. 페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사 사용자 가이드(전체 버전) 영문
4 | 외부 용지함 | 내부 트레이 1에 추가된 복사 또는 팩스 같은 기능에 대해 출력 트레이를 지정합니다. 이 트레이를 옵션 내부 트레이 2와 함께 사용한다면 최대 3개의 출력 트레이를 지정할 수 있습니다. 복사본/인쇄물 또는 팩스 메시지가 인쇄면이 아래로 향한 상태로 여기로 전달됩니다.
5 | Internal Finisher SR3250*1 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다.
6 | Internal Finisher SR3300*2 | 스테이플이 없는 스테이플로 여러 장의 용지를 이동, 분류, 적재하고 스테이플로 묶습니다.
7 | 내부 다중 접지 장치 | 인쇄된 용지를 절반 접기, 레터 안으로 접기, 레터 밖으로 접기 또는 Z-접기로 접습니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문

*1 IM 6000에는 장착할 수 없습니다.

*2 IM 4000/5000/6000에는 장착할 수 없습니다.

(3) 기기의 측면 패널에 설치하는 옵션

번호 | 옵션 | 설명
--- | --- | ---
1 | 카드 리더 | 기기에 로그인하려면 카드 리더에 IC 카드를 통과시킵니다. 제어 패널에서 로그인

(4) 기기 아래쪽에 설치하는 옵션

번호 | 옵션 | 설명
--- | --- | ---
1 | 하단 용지함 | 용지는 여기에 적재합니다. 최대 550매의 용지를 적재할 수 있습니다.
2 | 캐스터 테이블 | 메인 장치 또는 하단 용지함에 부착할 수 있습니다. 기기를 쉽게 이동할 수 있습니다.
3 | 용지함 3(LCT) | A4 용지 크기를 위한 왼쪽과 오른쪽의 용지함 2개로 구성됩니다. 최대 2,000매의 용지를 적재할 수 있습니다.
4 | 여러 개의 하단 용지함 | 두 개의 용지함으로 구성됩니다. 최대 1,100매의 용지를 적재할 수 있습니다.
5 | 대용량 용지함(LCT) | A4 크기 용지를 위한 용지함입니다. 최대 1,500매의 용지를 적재할 수 있습니다.

(5) 피니셔

번호 | 옵션 | 설명
--- | --- | ---
1 | Finisher SR3260 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다. 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이
2 | Booklet Finisher SR3270 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 중철 기능을 사용하면 여러 장으로 구성된 용지의 가운데를 스테이플링한 후 접어 소책자를 만들 수 있습니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이 피니셔 소책자 트레이 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다.
3 | Finisher SR3280*1 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다. 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이
4 | Booklet Finisher SR3290*1 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 중철 기능을 사용하면 여러 장으로 구성된 용지의 가운데를 스테이플링한 후 접어 소책자를 만들 수 있고, 사본에 구멍을 뚫을 수 있습니다. 사용자 가이드(전체 버전) 영문 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이 피니셔 소책자 트레이

*1 Finisher SR3280 및 Booklet Finisher SR3290은 IM 2500/3000/3500에 장착할 수 없습니다.

- 피니셔 여러 대를 동시에 설치할 수 없습니다.

- Finisher SR3260, Booklet Finisher SR3270, Finisher SR3280 또는 Booklet Finisher SR3290을 장착하려면 하단 용지함 중 하나 또는 용지함 3(LCT) 그리고 브릿지 장치 또는 내부 접기 장치가 장착되어 있어야 합니다.

### 기기 옵션의 기능 설명

- 팩스 장치

  팩스 기능을 사용할 수 있습니다.

- 엑스트라 G3 인터페이스 장치

  G3 팩스 라인을 추가할 수 있습니다. 최대 2개의 G3 인터페이스 장치를 설치할 수 있습니다.

- 확장 메모리

  팩스 기능을 위해 60MB의 추가 메모리를 제공합니다. (기본 4 MB)

  고해상도로(매우 세밀하게) 팩스 문서를 송수신하고, 고해상도로(세밀하게) 팩스 문서를 수신할 수 있습니다. 메모리에 저장할 수 있는 원본 매수를 늘릴 수 있습니다.

- PostScript 3 장치

  Genuine Adobe PostScript 3를 사용해 출력할 수 있습니다.

- OCR 장치

  스캔한 원본을 광학적으로 인식하고 텍스트 데이터가 들어간 PDF를 생성합니다.

- IPDS 장치

  지능형 프린터 데이터 스트림(IPDS)을 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

- XPS 카드

  XPS 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 장치 서버 옵션

  이더넷 포트를 프린터에 추가할 수 있습니다. 기기에 연결된 것 이외의 네트워크를 통해 프린터 기능으로 인쇄할 수 있습니다.

- IEEE 1284 인터페이스 보드

  이 옵션을 사용하면 IEEE 1284 케이블에 연결할 수 있습니다.

- 무선 LAN 보드

  이 옵션을 사용하면 무선 LAN으로 통신할 수 있습니다.

- 파일 형식 변환기

  문서 서버에 저장된 문서를 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다.

- 팩스 연결 장치

  팩스 장치가 설치된 다른 기기를 통해 팩스를 송수신할 수 있습니다.

- 다음 중 하나만 설치 가능: IEEE 1284 인터페이스 보드, 무선 LAN 보드, 파일 형식 변환기.

- 이더넷 인터페이스와 무선 LAN 보드는 동시에 사용할 수 없습니다.