# 준비

Mopria를 사용하려면 기기와 Android 또는 Windows 기기의 설정을 모두 구성해야 합니다.

출력 장치 요구 사항

Mopria를 사용하려면 다음 설정에 대해 [활성화] 을(를) 선택하십시오.
• Bonjour
• IPP
Mopria는 SSL 암호화 통신을 사용하기 때문에 장치 인증서를 설치해야 합니다. 장치 인증서가 기본적으로 설치되어 있습니다.
Mopria 설정과 장치 인증서를 확인하는 방법을 보려면 기기 설정 확인하기을(를) 참조하십시오.

섹션 맨 위로

같은 네트워크에서 기기와 Android 또는 Windows 장치 연결하기

다음 방법 중 하나를 사용하여 기기와 Android 또는 Windows 장치를 연결합니다. 연결 절차에 관한 자세한 내용은 기기 및 Android 또는 Windows 장치와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오.

- 무선 LAN 네트워크로 직접 연결하기(Wi-Fi)

- 액세스 포인트를 통해 연결하기(무선 LAN 네트워크 또는 유선 LAN 네트워크에서 기기와 액세스 포인트를 연결할 수 있습니다.)

섹션 맨 위로

기기 설정 확인하기

Mopria를 사용하려면 기기의 설정이 아래와 같이 표시되어야 합니다. 다음 설정을 확인하십시오.

설정 항목 | Mopria 사용 설정 값 | 웹브라우저 사용 확인 방법(Web Image Monitor)*1
--- | --- | ---
사용자 인증 관리 | 사용 안 함 | Web Image Monitor에 장치 관리자로 로그인합니다. "장치 관리" [구성]을(를) 순서대로 클릭합니다. "장치 설정"에서 [사용자 인증 관리]을(를) 클릭한 후, "사용자 인증 관리"이(가) 비활성화되었는지 확인합니다. 사용인 경우 사용 안 함으로 전환하십시오. 사용인 경우, IPP 인증 설정에서 [주 장치의 사용자 인증 기능]을(를) [사용](으)로 설정합니다.
IPP | 사용 | Web Image Monitor에 네트워크 관리자로 로그인합니다. "장치 관리" [구성]을(를) 순서대로 클릭합니다. "네트워크"에서 [IPv4]을(를) 클릭한 후, "IPP"이(가) 활성화되었는지 확인합니다. 사용 안 함인 경우 사용으로 전환하십시오.
Bonjour | 사용 | Web Image Monitor에 네트워크 관리자로 로그인합니다. "장치 관리" [구성]을(를) 순서대로 클릭합니다. "네트워크"에서 [Bonjour]을(를) 클릭한 후, "Bonjour"에 대해 "IPv4" 또는 "IPv6"이(가) 활성화되었는지 확인합니다. 사용 안 함인 경우 사용으로 전환하십시오.
장치 인증서 | 설치됨 | Web Image Monitor에 네트워크 관리자로 로그인합니다. "장치 관리" [구성]을(를) 순서대로 클릭합니다. "보안"에서 [장치 인증서]을(를) 클릭합니다. "인증서1"에 대해 다음과 같은 조건을 확인합니다. "인증서 상태"이(가) [설치됨]이어야 합니다. 인증서의 유효 기간이 "유효 기간" 내에 있어야 합니다. 오류가 발생하면 기기에 대한 웹 설명서를 참조하십시오.
SSL/TLS | 활성화 | Web Image Monitor에 네트워크 관리자로 로그인합니다. "장치 관리" [구성]을(를) 순서대로 클릭합니다. "보안"에서 [SSL/TLS]을(를) 클릭합니다. 다음 설정이 활성 상태인지 확인합니다. 비활성 상태이면 활성으로 전환합니다. "SSL/TLS" 에 사용하는 인터넷 프로토콜의 비전. "SSL/TLS 버전" 의 "TLS1.2" 또는 "TLS1.3".

*1 본 설명서의 절차는 Web Image Monitor의 버전에 따라 다를 수 있습니다. 절차가 다를 경우, 기기와 함께 제공된 사용 설명서 또는 Web Image Monitor 도움말을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

x

QR Code