# 액세스 제어

관리자는 의도하지 않은 액세스를 방지하기 위해서 기기와 연결할 수 있는 장치 또는 프로토콜을 제한할 수 있습니다.

또한 관리자는 프로토콜을 활성화 또는 비활성화하고 포트 상태를 구성할 수 있는 보안 수준을 선택할 수 있습니다.

##### 기기 액세스 제한(액세스 제어)

> 장치가 기기에 액세스하는 IP 주소를 제한하거나 방화벽으로 기기 액세스를 제한할 수 있습니다.

> 예를 들어 IP 주소를 "192.168.15.1"에서 "192.168.15.99"까지 지정하면 192.168.15.100부터 255까지 IP 주소에서는 기기에 액세스할 수 없습니다.

##### 사용하지 않는 프로토콜 비활성화

> 제어 패널에서, Web Image Monitor에서 또는 기타 설정 방법을 사용해 프로토콜 설정을 변경할 수 있습니다. 구성할 수 있는 프로토콜은 방법에 따라 다릅니다. 프로토콜 설정 방법 목록에서 구성할 프로토콜을 확인한 후 지침을 따릅니다.

##### 보안 수준 지정

> 서로 다른 프로토콜, 포트, 암호화 알고리즘이 결합된 네 가지 보안 수준에서 선택할 수 있습니다. 보안 수준 설정 목록에서 각 수준에 대한 설명을 확인합니다.

> 조건에 맞게 선택한 수준 설정을 바탕으로 보안 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

기기 액세스 제한

##### 장치가 기기에 액세스할 수 있는 IP 주소 제한

> 기기에 액세스할 수 있는 IP 주소의 범위를 지정합니다.

> - 다음 프로토콜에서 액세스를 제한할 수 있습니다.
>   LPR, RCP/RSH, FTP, Bonjour, SMB, WSD(장치), WSD(프린터), WSD(스캐너)/DSM, IPP, DIPRINT, RHPP, SNMP, telnet, NBT

> - 또한 기기가 Web Image Monitor에서 액세스하는 것을 제한합니다.

> 1. Web Image Monitor에서 네트워크 관리자로 기기에 로그인합니다.
>    기기에 관리자로 로그인

> 2. [장치 관리] 메뉴에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

> 3. "보안" 범주에서 [액세스 제어]을(를) 클릭합니다.

> 4. "액세스 제어 범위"에서 [활성화]을(를) 클릭하고 기기에 액세스할 수 있는 IP 주소의 범위를 지정합니다.

>    - IPv4 주소를 지정하려면 기기에 액세스할 수 있는 IP 주소를 액세스 제어 범위에 입력합니다.
>    - IPv6 주소를 지정하려면 "액세스 제어 범위"에서 [범위] 또는 [마스크]을(를) 선택하고 기기에 액세스할 수 있는 범위를 입력합니다.

> 5. [확인]을(를) 클릭합니다.

> 6. 기기에서 로그아웃한 다음 웹 브라우저를 종료합니다.

##### 방화벽으로 기기 액세스 제한

> 기기 액세스를 차단한 후 수신/전송 필터에서 지정한 IP 주소에서만/로만 액세스만 허용할 수 있습니다. IP 주소, 포트 번호 및 프로토콜의 세트를 필터로 지정합니다. 수신과 전송 각각에 대해 필터를 5개까지 구성할 수 있습니다.

> 1. Web Image Monitor에서 네트워크 관리자로 기기에 로그인합니다.
>    기기에 관리자로 로그인

> 2. [장치 관리] 메뉴에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

> 3. "보안" 범주에서 [액세스 제어]을(를) 클릭합니다.

> 4. 액세스 제어 범위에서 [활성(방화벽)]을(를) 클릭한 후 수신 및 전송 필터를 지정합니다.
>    각 수신/전송 필터에 대해 다음을 지정합니다.

>    - IPv4/IPv6 수신 필터

>      - 원격 IP 주소: 수신 통신을 허용하는 출발지 IP 주소를 입력합니다. 모든 IP 주소에서 수신 통신을 허용하려면 [모두]을(를) 선택합니다.

>      - 로컬 포트 번호: 수신 통신을 허용하는 기기의 포트 번호를 입력합니다. 모든 포트에 대해 수신 통신을 허용하려면 [모두]을(를) 선택합니다.

>      - 프로토콜: 통신을 허용하는 프로토콜을 선택합니다.

>    - IPv4/IPv6 전송 필터

>      - 원격 IP 주소: 발신 통신을 허용하는 목적지 IP 주소를 입력합니다. 모든 IP 주소에 대해 발신 액세스를 허용하려면 [모두]을(를) 선택합니다.

>      - 원격 포트 번호: 발신 통신을 허용하는 포트 번호를 입력합니다. 모든 포트에 대해 발신 통신을 허용하려면 [모두]을(를) 선택합니다.

>      - 프로토콜: 통신을 허용하는 프로토콜을 선택합니다.

> 5. [확인]을(를) 클릭합니다.

> 6. 기기에서 로그아웃한 다음 웹 브라우저를 종료합니다.

> - 필터가 올바로 구성되지 않았다면 기기에 대한 액세스가 불가능합니다. 그러한 경우 제어 패널에서 [시스템 설정] [관리자 설정] [보안] [액세스 제어 기능]에 대해 [비활성화]을(를) 지정합니다.

섹션 맨 위로

프로토콜 설정 방법 목록

다음 목록에 프로토콜 설정 방법이 나와 있습니다.

- 1: 제어 패널 2: Web Image Monitor 3: telnet 4: Device Manager NX 5: Remote Communication Gate S

프로토콜/포트 | 설정 방법 | 프로토콜/포트를 비활성화했을 때 사용할 수 없는 기능
--- | --- | ---
IPv4 - | 1, 2, 3 | IPv4에서 운용되는 모든 응용 프로그램 (IPv4 송신을 사용하는 경우 Web Image Monitor에서 IPv4를 비활성화할 수 없습니다.)
IPv6 - | 1, 2, 3 | IPv6에서 운용되는 모든 응용 프로그램
IPsec - | 1, 2, 3 | IPsec을 사용한 암호화된 송신
FTP TCP:21 | 2, 3, 4, 5 | FTP가 요구되는 송신 (제어 패널에서 설정해서 개인 정보만 표시되는 것을 제한할 수 있습니다.)
telnet TCP:23 | 2, 4 | Telnet이 요구되는 송신
SMTP TCP:25(변경 가능) | 1, 2, 4, 5 | SMTP 수신이 요구되는 이메일 알림 기능
HTTP TCP:80 | 2, 3 | HTTP가 요구되는 송신 포트 80에서 IPP를 사용한 인쇄
HTTPS TCP:443 | 2, 3 | HTTP가 요구되는 송신 (제어 패널 또는 Web Image Monitor을(를) 사용해 SSL 송신만 요구하고 SSL 이외의 송신을 거절하도록 설정할 수 있습니다.)
SMB TCP:139 TCP:445 | 1, 2, 3, 4, 5 | SMB가 요구되는 송신
NBT UDP:137/UDP:138 | 3 | TCP/IP를 통한 SMB 인쇄 WINS 서버의 NetBIOS 전용 기능
SNMPv1-v2 UDP:161 | 2, 3, 4, 5 | SNMPv1/v2가 요구되는 송신 (제어 패널, Web Image Monitor 또는 telnet을 사용해 구성을 금지하고 읽기 전용이 되도록 SNMPv1/v2를 지정할 수 있습니다.)
SNMPv3 UDP:161 | 2, 3, 4, 5 | SNMPv3이 요구되는 전송 (제어 패널, Web Image Monitor 또는 telnet을 사용해서 SNMPv3 암호화 송신만 요구되고 SNMPv3 이외의 암호화 송신은 거절하도록 설정할 수 있습니다.)
RSH/RCP TCP:514 | 2, 3, 4, 5 | RSH가 요구되는 송신 네트워크 TWAIN (제어 패널에서 설정해서 개인 정보만 표시되지 않도록 할 수 있습니다.)
LPR TCP:515 | 2, 3, 4, 5 | LPR이 요구되는 송신 (제어 패널에서 설정해서 개인 정보만 표시되지 않도록 제한할 수 있습니다.)
IPP TCP:631 | 2, 3, 4, 5 | IPP가 요구되는 송신
IP-Fax TCP:1720 (H.323) UDP:1719(게이트키퍼) TCP/UDP:5060(SIP) TCP:5000 (H.245) UPD:5004, 5005(음성) TCP/UDP:49152(T.38) | 1, 2, 4, 5 | H.323, SIP 또는 T.38을 사용하는 IP-Fax
Bonjour UDP: 5353 | 2, 3 | Bonjour가 요구되는 송신
@Remote TCP:7443 TCP: 7444 | 1, 2, 3 | RICOH @Remote
DIPRINT TCP:9100 | 2, 3, 4, 5 | DIPRINT가 요구되는 송신
RFU TCP:10021 | 1, 2, 3 | 펌웨어 원격 업데이트
WSD(장치) TCP:53000(변경 가능) | 1, 2, 3 | WSD가 요구되는 송신(장치) WS-Discovery(TCP:3702, UDP:3702)도 가능합니다.
WSD(프린터) TCP:53001(변경 가능) | 1, 2, 3 | WSD가 요구되는 송신(프린터)
WSD(스캐너)/DS M TCP:53002(변경 가능) | 1, 2, 3 | WSD가 요구되는 송신(스캐너) DSM이 요구되는 스캐너 관리
RHPP TCP:59100 | 2, 3 | RHPP를 사용한 인쇄
LLMNR UDP:5355 | 2, 3 | LLMNR을 사용한 이름 확인 요청

- 텔넷 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 Ricoh 웹사이트에서 "장치 모니터링(TELNET)"을 참조하십시오.

- Device Manager NX 또는 Remote Communication Gate S에서의 설정에 대한 자세한 내용은 각 도구의 사용자 설명서를 참조하십시오.

섹션 맨 위로

제어 패널을 사용하여 미사용 프로토콜 비활성화

1. 제어 패널에서 기기 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 네트워크/인터페이스 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [네트워크/인터페이스] [유효 프로토콜]을(를) 누릅니다.

5. 각 미사용 프로토콜 옆의 목록에서 [비활성화]을(를) 선택합니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. [홈]()을(를) 누른 후 기기에서 로그아웃합니다.

섹션 맨 위로

Web Image Monitor를 사용하여 미사용 프로토콜 비활성화

1. Web Image Monitor에서 네트워크 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 보안 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. [장치 관리] 메뉴에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

3. "보안" 범주에서 [네트워크 보안]을(를) 클릭합니다.

4. 비활성화할 프로토콜 또는 닫을 포트 번호를 지정합니다.

   "보안 수준" 목록에서 보안 수준을 선택합니다. 여러 항목의 보안 수준을 동시에 변경할 수 있습니다. 보안 수준 설정에 따라 변경되는 항목에 대한 자세한 내용은 보안 수준 설정 목록을(를) 참조하십시오.

5. [확인]을(를) 클릭합니다.

6. 기기에서 로그아웃한 다음 웹 브라우저를 종료합니다.

섹션 맨 위로

보안 수준 설정 목록

제어 패널 또는 Web Image Monitor을(를) 이용하여 보안 수준 설정을 구성할 수 있습니다. 다음과 같은 보안 수준을 선택할 수 있습니다.

- 일부 유틸리티의 경우, 네트워크 보안 수준에 따라 통신 또는 로그인에 실패할 수 있습니다.

- 수준 0
  사용자가 제한없이 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 외부 위협으로부터 정보를 보호하지 않아도 되는 경우 이것을 선택합니다.

- 수준 1
  수준 1은 사무소에서 연결하는 데 적합합니다.

- FIPS 140
  FIPS 140은 "수준 1"와(과) "수준 2" 사이의 중간 정도의 보안 강도를 제공합니다.
  미국 정부가 권장하는 코드만 코딩/인증 알고리즘으로 사용할 수 있습니다. 알고리즘 이외의 설정은 "수준 2"와(과) 동일합니다.

- 수준 2
  수준 2는 기기에서 사용할 수 있는 최대 보안 수준입니다. 매우 중요한 정보를 보호하려면 이것을 선택합니다.

보안 수준 설정에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 목록을 참조하십시오. 기기의 사용 조건에 따라 특정 기능에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.

TCP/IP*1 (: 활성화됨. -: 기능 비활성화됨.)

기능 | 수준 0 | 수준 1 | FIPS 140 | 수준 2
--- | --- | --- | --- | ---
TCP/IP*2 |  |  |  |
HTTP > 포트 80 | 펴기 | 펴기 | 펴기 | 펴기
IPP > 포트 80 | 펴기 | 펴기 | 펴기 | 펴기
IPP > 포트 631 | 닫기 | 닫기 | 닫기 | 닫기
SSL/TLS > 포트 443 | 펴기 | 열림*3 | 열림*3 | 열림*3
SSL/TLS > SSL/TLS 통신 허용 | 암호문 우선 | 암호문 우선 | 암호문 만 | 암호문 만
SSL/TLS 버전 > TLS1.3 |  |  |  |
SSL/TLS 버전 > TLS1.2 |  |  |  |
SSL/TLS 버전 > TLS1.1 |  | - | - | -
SSL/TLS 버전 > TLS1.0 |  | - | - | -
SSL/TLS 버전 > SSL3.0 |  | - | - | -
암호화 강도 설정 > AES | 128비트/ 256비트 | 128비트/ 256비트 | 128비트/ 256비트 | 128비트/ 256비트
암호화 강도 설정 > CHACHA20 | 256비트 | 256비트 | 256비트 | 256비트
암호화 강도 설정 > 3DES | 168비트 | - | - | -
암호화 강도 설정 > RC4 | - | - | - | -
KEY EXCHANGE | RSA | RSA | RSA | RSA
DIGEST | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA1
DIPRINT |  |  | - | -
LPR |  |  | - | -
FTP |  |  |  |
RSH/RCP |  |  | - | -
TELNET |  | - | - | -
Bonjour |  |  | - | -
SMB |  |  | - | -
TCP/IPv4를 통한 NetBIOS |  |  | - | -
WSD(장치) | - | - | - | -
WSD(프린터) |  |  |  |
WSD(스캐너) |  |  |  |
WSD(장치의 암호화된 통신) | - | - | *4 | *4
RHPP |  |  | - | -

*1 동일한 설정이 IPv4와 IPv6에 적용됩니다.

*2 TCP/IP 설정은 보안 수준에 의해 제어되지 않습니다. 이 설정을 활성화할지 또는 비활성화할지 수동으로 지정합니다.

*3 IPP-SSL 통신은 Windows 8.1 이상에서 활성화됩니다.

*4 이 항목은 Windows 8.1 이상에서 활성화됩니다.

SNMP (: 활성화됨 -: 비활성화됨)

기능 | 수준 0 | 수준 1 | FIPS 140 | 수준 2
--- | --- | --- | --- | ---
SNMP |  |  |  |
SNMPv1 및 v2에 따라 설정 허용 |  | - | - | -
SNMPv1, v2 기능 |  |  | - | -
SNMPv3 FUNCTION |  |  |  |
SNMPv3 통신 허용 | 암호화/일반 텍스트 | 암호화 /일반 텍스트 | 암호화 한정 | 암호화 한정

TCP/IP 암호화 강도 설정

기능 | 수준 0 | 수준 1 | FIPS 140 | 수준 2
--- | --- | --- | --- | ---
IPsec | - | - | - | -
IEEE 802.1X(유선) | - | - | - | -
IEEE 802.1X(유선)>인증 방법 | - | - | - | -
S/MIME > 암호화 알고리즘 | 3DES-168비트 | 3DES-168비트 | 3DES-168비트 | AES-256비트
S/MIME > 다이제스트 알고리즘 | SHA1 | SHA1 | SHA1 | SHA-256비트
SNMPv3 > 인증 알고리즘 | MD5 | SHA1 | SHA1 | SHA1
SNMPv3 > 암호화 알고리즘 | DES | DES | AES-128 | AES-128
Kerberos 인증 > 암호화 알고리즘 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC/DES-CBC-MD5 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1/RC4-HMAC | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96/DES3-CBC-SHA1 | AES256-CTS-HMAC-SHA1-96/AES128-CTS-HMAC-SHA1-96
드라이버 암호화 키 > 암호화 강도 설정 | 간단 암호화 | DES | AES | AES

섹션 맨 위로

제어 패널을 사용하여 보안 수준 지정

1. 제어 패널에서 네트워크 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 보안 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [관리자 설정] [보안] [네트워크 보안 레벨]을(를) 누릅니다.

5. 네트워크 보안 레벨 옆의 목록에서 보안 수준을 선택합니다.

   - 수준 0, 수준 1, 수준 2, FIPS 140 중에서 보안 수준을 선택합니다.
     보안 수준에 대해서는 보안 수준 설정 목록을(를) 참조하십시오.

   - Web Image Monitor을 사용해 보안 수준을 사용자 지정했다면 [사용자 지정]이(가) 선택됩니다. 제어 패널에서 [사용자 지정]을(를) 활성화할 수 없습니다. 보안 수준을 사용자 지정하려면 Web Image Monitor을(를) 사용합니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. [홈]()을(를) 누른 후 기기에서 로그아웃합니다.

섹션 맨 위로

Web Image Monitor를 사용하여 보안 수준 지정

1. Web Image Monitor에서 네트워크 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 보안 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. [장치 관리] 메뉴에서 [구성]을(를) 클릭합니다.

3. "보안" 범주에서 [네트워크 보안]을(를) 클릭합니다.

4. "보안 수준"에서 보안 수준을 선택합니다.

5. 필요에 따라 설정을 지정합니다.

   - 네트워크 상태 또는 보안 정책에 따라 각 항목을 지정합니다.

   - 설정이 변경되면 보안 수준이 자동으로 [사용자 설정](으)로 변경됩니다. 제어 패널에 [사용자 지정](이)가 표시됩니다.

6. [확인]을(를) 클릭합니다.
   설정이 완료되는 동안 메시지가 나타납니다. 다음 단계로 진행하기 전에 잠시 기다려야 할 수도 있습니다.

7. [확인]을(를) 클릭합니다.

8. 기기에서 로그아웃한 다음 웹 브라우저를 종료합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code