# 확대 또는 축소 복사

복사할 때 다음과 같은 방법으로 원본을 확대 또는 축소할 수 있습니다.

- 지정된 축소 비율 또는 지정된 크기로 확대 또는 축소(줌/축소/확대/크기 배율/방향 배율(%)/방향 크기 배율)

- 용지 크기에 따라 확대 또는 축소(자동 축소/확대)

- 약간 축소(여백 생성)

복사 비율 또는 크기 지정

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 원본을 놓습니다.
   문서 복사를 위한 기본 절차
   아래 표에 나온 것처럼 노출 유리와 자동 문서 공급 장치(ADF)의 축소/확대 기준점은 서로 다릅니다.

   설정 위치 | 기준점 | 확대 | 축소
   --- | --- | --- | ---
   노출 유리 | 왼쪽 위를 기준으로 확대 또는 축소됩니다. |  |
   ADF | 왼쪽 아래를 기준으로 확대 또는 축소됩니다.

   원패스 양면 스캐닝 ADF에 양면 원본을 배치하면 원본의 오른쪽 상단 모서리가 역방향의 확대/축소 기준점이 됩니다. 같은 지점에서 확대 또는 축소하려면 원본을 노출 유리에 올려놓고 양면 인쇄를 진행합니다.

3. [복사 비율]을 누르고 복사 비율 또는 크기를 선택합니다.
   표시된 설정 이외의 복사 비율 또는 크기를 지정하려면 [기타]를 누른 후 다음과 같은 절차를 수행합니다.

   ##### 복사 비율 지정(줌/축소/확대)

   > 값을 입력하거나 복사 비율을 선택합니다.

   ##### 크기 지정(크기 배율)

   > [복사 비율] 화면을 스크롤 다운하여 [복사 크기 지정]을(를) 누른 후 원본 및 복사한 이미지의 길이를 입력하고 [확인]을(를) 누릅니다.

   ##### 수직 및 수평 배율을 각각 지정합니다(독립 배율(%)).

   > [복사 비율] 화면을 스크롤 다운하여 [독립 배율(%)]을(를) 누른 후 수직 및 수평 배율을 입력하고 [확인]을(를) 누릅니다. 이미지의 수직 길이 및 수평 길이를 개별적으로 확대하거나 축소할 수 있습니다.

   ##### 수직 및 수평 길이 지정(방향 크기 배율)

   > [복사 비율] 화면을 스크롤 다운하여 [독립 배율(mm)] 또는 [독립 배율(인치)]을(를) 누른 후 원본 및 복사한 이미지의 길이를 입력하고 [확인]을(를) 누릅니다. 이미지의 수직 길이 및 수평 길이를 개별적으로 확대하거나 축소할 수 있습니다.

4. [시작]을(를) 누릅니다.

- 복사 비율을 눌렀을 때 복사 화면에 표시되는 [복사 비율]의 옵션을 변경할 수 있습니다. 또한 복사 화면에서 [복사 비율] [기타]을(를) 눌렀을 때 표시되는 확대 및 축소 비율을 변경할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Reduce / Enlarge" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

용지 크기에 따른 확대 또는 축소

원본이 지정된 용지 크기에 맞게 확대 또는 축소됩니다(용지 크기에 맞춰).

크기를 감지할 수 없는 문서를 복사하려면, 복사 화면에서 [원본 크기]를 지정합니다.

원본 크기가 노출 유리 또는 ADF에 자동으로 감지되게 하려면, 다음 섹션을 참조하십시오.

자동 용지 선택(APS)으로 감지할 수 있는 크기

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 원본을 놓습니다.
   문서 복사를 위한 기본 절차

3. 복사 화면에서 [복사 비율] 및 [용지 크기에 맞춤]을(를) 누릅니다.

4. 사용할 용지가 적재된 용지함을 선택합니다.

   원본의 방향과 용지함에 있는 용지의 방향이 맞지 않으면 기기가 자동으로 복사된 이미지를 회전합니다. 예를 들어 A4(81/2 × 11) 크기의 원본을 A5(81/2 × 51/2) 크기로 축소하려면 A5(81/2 × 51/2) 또는 A5(81/2 × 51/2) 중 하나를 선택하면 됩니다.

5. [시작]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

여백을 늘리기 위해 약간 축소

원본 크기를 93%로 축소해서 용지의 가운데에 인쇄합니다. 이 설정은 전체 크기로 복사하면 약간 잘리는 가장자리가 없는 같은 크기의 용지에 원본을 복사하고자 할 때 또는 여백을 늘리고자 할 때 유용합니다.

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 원본을 놓습니다.
   문서 복사를 위한 기본 절차

3. 복사 화면에서 [여백 생성]을(를) 누릅니다.
   키가 표시되지 않으면 [사용자 지정 기능: 복사(표준 모드)] 또는 [사용자 지정 기능: 복사(모두 보기 모드)]을(를) 사용하여 [여백 생성]을(를) 등록하십시오.

   영문 User Guide의 "Customize Function" 내용을 참조하십시오.

4. [시작]을(를) 누릅니다.

- [여백 생성]의 복사 비율을 93% 이외의 값으로 변경할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Reduce / Enlarge" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

x

QR Code