# 권장 용지 크기 및 유형

각 용지함에 대한 권장 용지 크기와 유형이 아래에 나와 있습니다.

- 여러 장이 한 번에 급지되면 용지 사이에 공간이 생기도록 용지를 흩어 주거나 수동급지 트레이를 사용하여 한 장씩 급지하십시오.

- 용지 크기 또는 용지 유형에 따라 인쇄 속도가 더 낮을 수 있습니다.

용지함 1

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A4 (주로 북미 지역) 81/2 × 11 | 550매
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | *1 (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A5, B5 JIS, 81/2 × 11 (주로 북미 지역) A4, A5, B5 JIS | 550매

*1 위에 명시된 크기의 용지를 적재하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

섹션 맨 위로

용지함 2

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | 자동으로 감지할 수 있는 용지 크기*1: (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11, SRA3 (주로 북미 지역) A4, A5, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 12 × 18, 81/2 × 132/5 | 550매
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | 용지함 용지 설정 메뉴*1에서 용지 크기를 선택하십시오. (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A5, A6, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 132/5 (주로 북미 지역) A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14, SRA3 | 550매
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | 사용자 지정 크기*2 *3: (주로 유럽 및 아시아)/(대만) 세로: 90.0~320.0mm 가로: 148.0~457.2mm (주로 북미 지역) 세로: 3.55 ~ 12.59인치 가로: 5.83 ~ 18.00인치 | 550매
봉투 | 용지함 용지 설정 메뉴에서 용지 크기를 선택하십시오. 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | : 50매 : 이중 봉투 덮개: 15매 단일 봉투 덮개: 25매

*1 B4 JIS, A3, SRA3, 11 × 17, 12 × 18 용지를 급지하기 전에 보조 너비 조정대를 조정하십시오.

*2 세로 길이가 297mm(11.7인치) 이상이고 가로 길이가 335mm(13.2인치)를 초과하는 용지를 적재하기 전에 보조 측면 조정대를 가장 바깥쪽 위치에 설정하십시오.

*3 세로 길이가 304.8mm(12.0인치)보다 긴 용지를 용지함 2~4에 적재할 때 용지의 가로 폭은 450mm(17.8인치) 이하여야 합니다. 가로 길이가 450mm(17.8인치)보다 긴 용지를 용지함 2~4에 적재할 때 용지의 세로 폭은 304.8mm(12.0인치) 이하여야 합니다.

섹션 맨 위로

하단 용지함(용지함 3, 4)

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | 자동으로 감지할 수 있는 용지 크기*1: (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 81/2 × 11, SRA3*2 (주로 북미 지역) A4, A5, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 12 × 18*2, 81/2 × 132/5 | 550매
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | 용지함 용지 설정 메뉴*1에서 용지 크기를 선택하십시오. (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A5, A6, B6 JIS, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18*2, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 × 132/5 (주로 북미 지역) A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14, SRA3*2 | 550매
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | 사용자 지정 크기*3 *4: (주로 유럽 및 아시아)/(대만) 세로: 90.0~320.0mm 가로: 148.0~457.2mm (주로 북미 지역) 세로: 3.55 ~ 12.59인치 가로: 5.83 ~ 18.00인치 | 550매
봉투 | 용지함 용지 설정 메뉴에서 용지 크기를 선택하십시오. 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | : 50매 : 이중 봉투 덮개: 15매 단일 봉투 덮개: 25매

*1 B4 JIS, A3, SRA3, 11 × 17, 12 × 18 용지를 급지하기 전에 보조 너비 조정대를 조정하십시오.

*2 하단 용지함에 부착된 레이블에 용지 크기를 나타내는 선이 있지만 용지 크기에 대한 설명은 없습니다.

*3 세로 길이가 304.8mm(12.0인치)보다 긴 용지를 용지함 2~4에 적재할 때 용지의 가로 폭은 450mm(17.8인치) 이하여야 합니다. 가로 길이가 450mm(17.8인치)보다 긴 용지를 용지함 2~4에 적재할 때 용지의 세로 폭은 304.8mm(12.0인치) 이하여야 합니다.

*4 세로 길이가 297mm(11.7인치) 이상이고 가로 길이가 335mm(13.2인치)를 초과하는 용지를 적재하기 전에 보조 측면 조정대를 가장 바깥쪽 위치에 설정하십시오.

섹션 맨 위로

수동급지 트레이

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
52~300g/m2(약 14파운드 본드지~110파운드 표지) 얇은 용지–두꺼운 용지 4 | 자동으로 감지할 수 있는 용지 크기: (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, SRA3 (주로 북미 지역) A5, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 12 × 18, SRA3 | 100매(80g/m2, 약 20파운드 본드지) 두꺼운 용지 1: 40매 두꺼운 용지 2–두꺼운 용지 3: 20매 두꺼운 용지 4: 16매
52~300g/m2(약 14파운드 본드지~110파운드 표지) 얇은 용지–두꺼운 용지 4 | 용지 크기를 지정하십시오*1. (주로 유럽 및 아시아)/(대만) 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2, 8K, 16K, 12 × 18, 11 × 15, 10 × 14, SRA4, 81/2 × 132/5 (주로 북미 지역) A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/4 × 14, 81/4 × 13, 8 × 13, 8 × 10, 71/4 × 101/2, 8K, 16K, 11 × 15, 10 × 14, SRA4, 81/2 × 132/5 | 100매(80g/m2, 약 20파운드 본드지) 두꺼운 용지 1: 40매 두꺼운 용지 2–두꺼운 용지 3: 20매 두꺼운 용지 4: 16매
52~300g/m2(약 14파운드 본드지~110파운드 표지) 얇은 용지~두꺼운 용지 4 | 사용자 지정 크기: (주로 유럽 및 아시아)/(대만) 세로: 90.0~320.0mm*2 가로: 148.0~457.2mm(복사, 문서 서버를 사용하는 경우)*3 가로: 148.0~600.0mm(프린터, 팩스를 사용하는 경우)*3*4 (주로 북미 지역) 세로: 3.55~12.59인치*2 가로: 5.83~18.00인치(복사, 문서 서버를 사용하는 경우)*3 가로: 5.83~23.62인치(프린터, 팩스를 사용하는 경우)*3*4 사용자 지정 크기(배너 용지 가이드 트레이) (주로 유럽 및 아시아)/(대만) 세로: 90.0~320.0mm*2 가로: 148.0~1260.0mm(프린터, 팩스를 사용하는 경우)*5 (주로 북미 지역) 세로: 3.55~12.59인치*2 가로: 5.83~49.60인치(프린터, 팩스를 사용하는 경우)*5 | 100매(80g/m2, 약 20파운드 본드지) 두꺼운 용지 1: 40매 두꺼운 용지 2–두꺼운 용지 3: 20매 두꺼운 용지 4: 16매
라벨 용지(접착 라벨) | A4, B4 JIS | 30매
봉투 | 용지 크기를 지정하십시오*1. 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env, C6 Env, DL Env | 10매

*1 용지 크기를 지정합니다.

- 복사 기능을 사용하는 경우
  문서 복사를 위한 기본 절차

- 프린터 기능을 사용하는 경우
  문서 인쇄를 위한 기본 절차

*2 내부 다중 접지 장치만 장착되었다면 너비가 297mm(11.7인치)를 초과하는 용지를 사용할 수 없습니다.

*3 432mm(17.1인치)보다 큰 용지를 사용하면 용지에 주름이 생기거나, 기기로 급지되지 않거나, 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

*4 프린터 또는 팩스 모드에서 사용자 지정 크기의 가로 길이는 최대 1,260mm까지 지정할 수 있습니다. 가로 길이가 600~1,260mm(23.62~49.60인치)인 용지에 인쇄하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오. 가로 길이가 600mm(23.62인치) 이상인 용지를 수동급지 트레이에 적재하려는 경우에는 세로 길이가 305mm(12.1인치) 이하여야 합니다.

*5 가로 길이가 600~1,260mm(23.62~49.60인치)인 용지에 인쇄하는 경우, 배너 용지 가이드 트레이를 사용하는 것이 좋습니다.

섹션 맨 위로

용지함 3(LCT)

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A4 (주로 북미 지역) 81/2 × 11 | 1000매 × 2
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | (주로 유럽 및 아시아)/(대만) 81/2 × 11*1 (주로 북미 지역) A4*1 | 1000매 × 2

*1 위에 명시된 크기의 용지를 적재하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

섹션 맨 위로

대용량 트레이

용지 유형 및 무게 | 용지 크기 | 적재 가능 매수
--- | --- | ---
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | (주로 유럽 및 아시아)/(대만) A4 81/2 × 11 | 1650매
60~300g/m2(약 16파운드 본드지~110파운드 표지) 일반 용지 1–두꺼운 용지 4 | (주로 유럽 및 아시아)/(대만) B5 JIS*1, 81/2 × 11*1 (주로 북미 지역) A4*1, B5 JIS*1 | 1650매

*1 위에 명시된 크기의 용지를 적재하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

섹션 맨 위로

특수 용지에 대한 참고 사항

용지 유형 | 참고
--- | ---
두꺼운 용지 적재 | 두꺼운 용지 방향 및 권장 상태
봉투를 적재 | 용지 방향 및 권장 상태
레터헤드 용지 적재 | 방향이 고정된 용지 또는 양면 용지 적재
라벨지(접착 라벨) 적재 | 지정된 라벨지를 사용하는 것이 좋습니다. 지정한 용지 이외의 것을 사용하면 정상적인 작업과 품질을 보장할 수 없습니다.
코팅지 적재 | [용지함 용지 설정]의 각 용지함에 대한 용지 유형 설정에서 "용지 종류"을(를) [코팅지: 무광](으)로 지정하고 "용지 두께"에 대해 적합한 항목을 지정합니다. 고광택 코팅지에 인쇄하려면 [용지함 용지 설정]의 각 용지함에 대한 용지 유형 설정에서 "용지 종류"을(를) [코팅지: 광택](으)로 지정합니다. 용지가 걸리거나 기기에서 이상한 소리가 나면 수동급지 트레이에서 한 번에 한 장씩 코팅지를 급지하십시오.

섹션 맨 위로

각 용지 무게별 용지 두께

용지 두께 | 용지 무게
--- | ---
얇은 용지 | 52~59g/m2(약 14~15파운드 본드지)
일반 용지 1 | 60~74g/m2(약 16~20파운드 본드지)
일반 용지 2 | 75~81g/m2(약 20파운드 본드지)
중간 두께 용지 | 82~105g/m2(약 20~28파운드 본드지)
두꺼운 용지 1 | 106~169g/m2(약 28파운드 본드지~90파운드 색인지)
두꺼운 용지 2 | 170~220g/m2(약 65~80파운드 표지)
두꺼운 용지 3 | 221~256g/m2(약 80파운드 표지~140파운드 색인지)
두꺼운 용지 4 | 257~300g/m2(약 140파운드 색인~110파운드 표지)

섹션 맨 위로

사용할 수 없는 용지

스테이플로 철한 용지, 알루미늄 호일, 카본 페이퍼 또는 모든 종류의 전도성 용지를 사용하지 마십시오. 화재가 발생할 수 있습니다.

##### 고장을 일으키는 용지

> 다음과 같은 특수 처리된 용지를 사용하지 마십시오. 고장이 발생할 수 있습니다.

> - 잉크젯 프린터 용지

> - 감열지

> - 아트지

> - 알루미늄 포일

> - 탄소 용지

> - 전도성 용지

> - 절취선이 있는 용지

> - 가장자리가 접힌 용지

> - 창 달린 봉투

> - 탭 용지

> - OHP 투명

> - 반투명 용지

> 이미 인쇄된 면에 복사하거나 인쇄하지 마십시오.

##### 용지 걸림을 일으키는 용지

> 다음과 같은 종류의 용지를 사용하지 마십시오. 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

> - 휘거나 접히거나 구겨진 용지

> - 천공 용지

> - 매끄러운 용지

> - 찢어진 용지

> - 표면이 거친 용지

> - 빳빳하지 않고 얇은 용지

> - 먼지가 묻은 용지

> 습기 또는 건조로 인해 돌돌 말린 용지를 사용하면 용지 또는 스테이플이 걸릴 수 있습니다.

> 다른 기기에서 인쇄한 용지를 넣지 마십시오. 그렇지 않으면 오프셋 방지용 분말이 용지 롤러에 달라붙어 용지 급지가 방해를 받을 수 있습니다.

- 권장 용지를 사용하더라도 용지 상태에 따라 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

용지 보관

용지를 보관할 때는 항상 다음 주의 사항을 따라야 합니다.

- 직사 광선이 닿는 곳에 용지를 보관하지 마십시오.

- 건조한 환경에 용지를 보관하십시오(습도: 70% 이하).

- 평평한 곳에 보관하십시오.

- 용지를 세로로 보관하지 마십시오.

- 개봉한 후에는 플라스틱 백에 용지를 보관하십시오.

섹션 맨 위로

인쇄물 보관

- 빛이 강하거나 습기가 많은 곳에 인쇄물을 장시간 보관하면 색이 바랠 수 있습니다. 인쇄물은 바인더에 넣어 어둡고 건조한 장소에 보관하여 품질을 보존하십시오.

- 인쇄물을 접으면 접힌 부분의 토너가 떨어질 수 있습니다.

- 용지를 아래와 같은 조건으로 보관하면 토너가 녹을 수 있습니다.

  - 마른 인쇄물과 반쯤 마른 인쇄물을 포개어 놓는 경우

  - 인쇄물 접착을 위해 솔벤트 타입 접착제를 사용하는 경우

  - 고온에서 장시간 동안 인쇄물을 염소 처리된 플라스틱으로 만든 매트 위에 올려놓는 경우

  - 인쇄물을 히터 근처 같은 매우 고온의 장소에 놓아둔 경우

섹션 맨 위로

x

QR Code