# 방향이 고정된 용지 또는 양면 용지 적재

로고 도는 패턴이 인쇄된 레터헤드 용지 또는 비즈니스 레터 용지에 인쇄하려면 원본이 방향 고정(위/아래) 또는 양면 용지에 올바로 인쇄될 수 있도록 용지 적재 방법 또는 기기 설정을 확인하십시오.

레터헤드 용지에 복사하기

이 기기의 설정을 아래와 같이 지정한 후 원본을 올려놓고 용지를 적재합니다.

- [설정] [복사기/문서 서버 기능] [용지/용지 이비력] [레터헤드 설정] [예]

##### 원본 방향

> 노출 유리 | ADF
> --- | ---

##### 용지 방향

> 복사면 | 용지함 1 용지함 3(LCT) | 용지함 2-4 | 대용량 용지함 | 수동급지 트레이
> --- | --- | --- | --- | ---
> 단면 원본 |  |  |  |
> 양면 원본 *1 |  |  |  |

> *1 레터헤드 인쇄면에 첫 페이지를 인쇄하는 경우

섹션 맨 위로

프린터 드라이버를 사용해 레터헤드 용지에 인쇄

이 기기의 설정을 아래와 같이 지정합니다.

- [설정] [프린터 기능] [시스템] [급지/배지] [레터헤드 설정] [자동 감지]

##### 용지 방향

> 복사면 | 용지함 1 용지함 3(LCT) | 용지함 2-4 | 대용량 용지함 | 수동급지 트레이
> --- | --- | --- | --- | ---
> 단면 원본 |  |  |  |
> 양면 원본 |  |  |  |

- [레터헤드 설정]을(를) [사용(항상)](으)로 설정한 경우 프린터 드라이버의 설정을 [레터헤드](으)로 설정하면 레터헤드 용지에 인쇄할 수 있습니다.

- 단면으로 인쇄하는 중 설정을 양면으로 변경하면 첫 인쇄물 이후에 출력되는 단면 인쇄물의 경우 방향이 다를 수 있습니다. 모든 용지를 같은 방향으로 출력하려면 단면 인쇄 시 사용할 용지함과 양면 인쇄 시 사용할 용지함을 다르게 지정하십시오. 또한, 단면 인쇄 시 사용할 용지함의 양면 인쇄 기능을 비활성화해야 합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code