# 인증 정보가 있는 인쇄 작업만 수행

기기가 제어 패널에서 지정된 인쇄 작업과 네트워크를 통해 지정된 인쇄 작업을 인증합니다.

프린터 드라이버에서 인쇄하려면 [프린터 속성]에서 사용자 인증을 지정합니다.

영문 User Guide의 "Specifying Login Information in the Printer Driver" 내용을 참조하십시오.

영문 User Guide의 "Specifying a User Code in the Printer Driver" 내용을 참조하십시오.

프린터 작업 인증에 지정된 보안 수준에 따라 인증되지 않은 인쇄 작업은 인쇄할 수 없습니다. [시스템 설정] [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [사용자 인증 관리]을 누르고 사용자 인증 방법을 선택해서 프린터 작업 인증 설정을 볼 수 있습니다.

##### 프린터 작업 인증의 보안 수준

> - 전체: 모든 인쇄 작업을 인증합니다. 사용자 인증을 지원하지 않는 프린터 드라이버 또는 장치에서 인쇄 작업을 지정할 수 없습니다. 인증할 수 없는 인쇄 작업이 제어 패널에 표시되고 취소됩니다.

> - 간단(제한): 지정한 범위의 인쇄 작업이 인증에서 제외됩니다. 인증하지 않을 IPv4 주소 범위를 지정합니다. USB 연결에서 전송된 인쇄 작업을 인증하지 않겠다고 지정할 수 있습니다. 보안 수준은 [간단(모두)]의 경우와 동일합니다.

> - 간단(모두): 사용자 인증을 지원하는 프린터 드라이버에서 전송된 인쇄 작업만 인증합니다. 사용자 인증을 지원하지 않는 프린터 드라이버에서 지정된 또는 명령에 의해 지정된 인증 정보가 없는 인쇄 작업은 인증 없이 수행됩니다. 기기에서 확인할 수 없는 프린터 드라이버 또는 장치로 인쇄할 때 이것을 선택합니다.

##### 프린터 작업 인증을(를) 지원하는 프린트 드라이버

> - PCL6: 사용자 코드 인증, 기본 인증, Windows 인증, LDAP 인증

> - PostScript 3: 사용자 코드 인증

##### 인쇄 작업 유형 및 인증 설정

> 인쇄 작업 인증 수준과 인쇄 작업 유형의 조합에 따라 다음과 같이 인쇄가 제대로 되지 않을 수 있습니다.

> : 프린터 작업 인증이(가) 성공했을 때 또는 사용자 인증과 상관없이 인쇄가 가능합니다.

> -: 인쇄할 수 없습니다.

> 프린터 드라이버/작업 유형 | 인증 설정 | 보안 수준
> --- | --- | ---
> 모두 | 간단(모두)
> PCL 6 | 로그인 사용자 이름/로그인 암호 |  |
> 사용자 코드 |  |
> 없음 | - |
> PostScript 3 | 사용자 코드 |  |
> 없음 | - |
> PictBridge 인쇄 이메일 인쇄 PDF 파일 LPR 인쇄 | 없음 | - |
> PDF 파일 FTP 인쇄 | FTP에 로그된 사용자 ID 및 암호 |  |
> 일반 드라이버 | 로그인 사용자 이름/로그인 암호 드라이버 암호화 키 | *1 | *1
> 로그인 사용자 이름/로그인 암호 | *2 | *2
> 사용자 코드 |  |

> *1 암호화 방법(암호화 알고리즘)을 AES(Advanced Encryption Standard)로 지정하면 인쇄가 되지 않습니다.

> *2 암호화 방법을 DES(Data Encryption Standard) 또는 AES(Advanced Encryption Standard)로 지정하면 인쇄가 되지 않습니다.

> - 드라이버 암호화 키 또는 암호화 방법을 지정하려면 [시스템 설정] [관리자 설정] [보안] [보안 강화 설정]을(를) 눌러 설정 창을 표시한 후 [드라이버 암호화 키] 또는 [드라이버 암호화 키: 암호화 강도]을(를) 지정합니다.

> - Web Image Monitor에서 또는 텔넷의 authfree 명령을 통해 [드라이버 암호화 키: 암호화 강도]의 [간단한 암호화]에 사용할 IPv4 주소 범위를 지정할 수 있습니다. 텔넷 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 Ricoh 웹사이트에서 "장치 모니터링(TELNET)"을 참조하십시오.

x

QR Code