# 제어 패널에서 표시등, 아이콘, 메시지 확인

기기의 상태 또는 응용 프로그램의 상태가 [상태 확인] 표시등 또는 제어 패널의 메시지로 표시됩니다. 상태를 확인하고 그에 따라 문제를 해결합니다.

- 메시지
  기기 또는 응용 프로그램의 상태를 나타내는 메시지를 표시합니다. 전체 텍스트를 표시하려면 메시지를 누릅니다. 또한 여러 개의 메시지를 목록으로 살펴볼 수 있습니다.

- [상태 확인] 표시등
  용지 걸림 같은 문제가 있으면 [상태 확인] 표시등이 켜지거나 깜빡이고 화면에 메시지가 표시됩니다. [상태 확인]을 눌러 기기 또는 응용 프로그램의 상태를 확인하고 그에 따라 문제를 해결합니다.

아이콘이 메시지와 함께 표시되는 경우

용지 걸림 같은 문제를 해결해야 하는 경우, 메시지의 처음에 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘의 메시지를 보려면 아래 표를 참조하십시오.

아이콘 | 상태 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
| 유지 관리 또는 보수가 필요합니다. | 유지 관리를 준비하거나 기기를 보수할 것을 고려합니다.
| 용지가 걸렸습니다. | 제어 패널에 표시된 그림을 참조해 걸린 용지를 제거합니다. 영문 User Guide의 "When Paper Is Jammed" 내용을 참조하십시오.
| 원본이 걸렸습니다. | 제어 패널에 표시된 그림을 참조해 걸린 원본을 제거합니다. 영문 User Guide의 "When Paper Is Jammed" 내용을 참조하십시오.
| 토너가 거의 다 떨어졌거나 완전히 소진되었습니다. | 교체용 토너를 준비합니다. 토너가 다 떨어졌다면 교체합니다. 토너 교체 토너가 많을 때 가 나타나면 화면에 표시되는 토너 교체 절차에 따라 인쇄 카트리지를 꺼낸 다음 다시 설정합니다.
| 폐토너통이 꽉 찼거나 거의 다 찼습니다. | 교체용 폐토너통을 준비합니다. 폐토너통이 다 찼다면 교체합니다. 폐토너병 교체
| 스테이플이 거의 또는 다 소모되었습니다. | 교체용 카트리지를 준비하고 스테이플이 다 떨어지면 교환하십시오. 스테이플 보충
| 펀칭 폐지함이 다 찼습니다. | 펀칭 폐지함을 비웁니다. 영문 User Guide의 "When the Hole Punch Receptacle Is Full" 내용을 참조하십시오.
| 덮개가 열렸습니다. | 기기와 외부 장치의 모든 덮개가 닫혔는지 확인합니다.

- 소모품의 이름과 연락처 정보는 [설정] [조회]을(를) 확인하십시오. 작업을 완료한 후 [홈]()을(를) 눌러 [설정]을(를) 닫습니다.

  영문 User Guide의 "Contact Information" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

[상태 확인] 표시등이 켜졌거나 깜빡이는 경우

[상태 확인] 표시등은 기기에서 즉각적인 조치가 필요함을 나타냅니다.

##### 빨간색으로 켜짐

> 기기를 사용할 수 없습니다. [상태 확인]을 누르고 가능한 빨리 문제를 해결합니다.

##### 노란색으로 깜빡임

> 기기에 대해 곧 유지 관리 작업을 실시해야 합니다. 그에 따라 필요한 절차를 수행합니다.

아래 단계에 따라 기기 및 애플리케이션 상태를 확인하고 필요에 따라 문제를 해결합니다.

1. [상태 확인]을(를) 누릅니다.

2. [확인]을 눌러 자세한 내용을 확인한 후 필요한 절차를 수행합니다.
   아이콘이 메시지와 함께 표시되는 경우

   : 기기를 사용할 수 없습니다.
   : 일부 기능을 사용할 수 없거나 토너가 거의 다 떨어졌습니다.

- 용지 걸림 또는 덮개 열림 같은 기기 상태에 따라 [상태 확인]을 누르지 않더라도 상태 확인 화면이 자동으로 표시될 수 있습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code