# 용지 방향 및 권장 상태

원본을 노출 유리에 올려놓고 봉투를 적재하는 방법은 봉투의 모양과 방향에 따라 다릅니다.

- 다음과 같은 봉투에는 인쇄하지 마십시오.

  - 창 달린 봉투

  - 물이 묻은 봉투

##### 봉투를 적재하기 전에

> - 봉투 덮개가 열린 상태로 봉투를 적재하려면 열린 봉투 덮개를 포함해 길이가 148 mm(5.9인치) 이상인 봉투만 사용하십시오. 봉투 덮개가 완전히 펼쳐진 상태로 봉투를 적재하십시오. 봉투 덮개의 길이 또는 형태에 따라 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

> - 봉투를 적재하기 전에 봉투를 눌러 내부 공기를 빼고 봉투를 평평하게 펴십시오. 봉투가 휘거나 말린 경우 연필이나 자를 사용하여 봉투가 급지되는 부분을 평평하게 펴십시오.

- 권장 봉투에 대한 내용은 가까운 대리점에 문의하십시오.

- 양면 기능은 봉투와 함께 사용할 수 없습니다.

- 다른 트레이를 지정한 경우에도 내부 트레이 1로 복사본 또는 인쇄물이 출력됩니다.

- 적절한 품질로 인쇄하려면 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽의 여백을 15 mm 이상으로 설정합니다.

- 두께가 고르지 않은 용지에서는 이미지가 선명하게 인쇄되지 못할 수 있습니다. 몇 장을 인쇄한 후 결과를 확인하십시오.

- 온도나 습도가 높으면 인쇄 결과가 부적합하거나 봉투가 구겨질 수 있습니다.

- 권장 봉투를 사용하더라도 인쇄 환경에 따라 인쇄 결과가 부적합하거나 출력 봉투가 구겨질 수 있습니다.

- 여러 장의 봉투에 인쇄한 후 봉투 이외의 용지에 인쇄하는 경우, 기기가 조정될 수 있도록 약 1분 정도 기다린 후 인쇄를 시작할 수 있습니다.

복사 기능 사용

봉투 방향 | 노출 유리 | 용지함 2-4 | 수동급지 트레이
--- | --- | --- | ---
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 열림 스캔면: 아래로 봉투 밑부분: 기기 왼쪽을 향함 | 봉투 덮개: 열림 인쇄면: 위로 봉투 밑부분: 기기 오른쪽을 향함 | 봉투 덮개: 열림 인쇄면: 아래로 봉투 밑부분: 기기 왼쪽을 향함
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 닫힘 스캔면: 아래로 봉투 밑부분: 기기 후면을 향함 | 봉투 덮개: 닫힘 인쇄면: 위로 봉투 밑부분: 기기 후면을 향함 | 봉투 덮개: 닫힘 인쇄면: 아래로 봉투 밑부분: 기기 후면을 향함

봉투 적재 시 봉투 크기 및 두께를 지정하십시오.

봉투에 복사

섹션 맨 위로

프린터 기능 사용

봉투 방향 | 용지함 2-4 | 수동급지 트레이
--- | --- | ---
측면 개봉 봉투 | 봉투 덮개: 열림 인쇄면: 위로 봉투 밑부분: 기기 오른쪽을 향함 | 봉투 덮개: 열림 인쇄면: 아래로 봉투 밑부분: 기기 왼쪽을 향함
측면 개봉 봉투 *1 | 봉투 덮개: 닫힘 인쇄면: 위로 봉투 밑부분: 기기 후면을 향함 | 봉투 덮개: 닫힘 인쇄면: 아래로 봉투 밑부분: 기기 후면을 향함

*1 [입력/출력] 탭에서 [180도 회전]의 확인란을 선택한 후 인쇄합니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code