# 스테이플 보충

스테이플이 거의 없습니다. 메시지가 표시되면 소모품 공급업체로 연락해서 보충을 위한 새로운 스테이플을 준비하십시오. 제어 패널에 교체 메시지가 표시된 후 스테이플을 교체합니다.

기기를 작동시킬 때 피니셔 스테이플 장치의 북렛 피니셔 트레이 내부에 손을 넣지 마십시오. 기기의 틈새에 손가락이 끼여 다칠 수 있습니다.

- 비권장 스테이플 카트리지를 사용할 경우 스테이플링이 되지 않거나 스테이플이 걸릴 수 있습니다.

##### 소모품 공급업체 확인

> 소모품 주문을 위한 전화 번호를 표시하려면 [상태 확인] 화면에서 [기기 정보]을(를) 클릭합니다.

> User Guide의 "Contact Information" 내용을 참조하십시오.

##### 스테이플 보충

> 절차를 위한 화면에 표시된 비디오를 시청하면서 스테이플을 보충하십시오.

> 1. [동영상 보기]을(를) 누릅니다.
>    [상태 확인]을(를) 누른 후 [기기 상태] 탭의 [확인]을(를) 누릅니다.

> 2. 플레이() 키를 누릅니다.

> 3. 비디오를 시청하면서 스테이플을 보충합니다.

- 카트리지의 양쪽을 잡아서 상단 장치를 들어 올릴 수 없을 경우, 안에 스테이플이 남아 있는 것입니다. 스테이플을 보충하지 않고 기기를 계속해서 사용하십시오.

x

QR Code