# 양면 복사

2개의 단면 페이지 또는 1개의 양면 페이지를 용지 한 장의 앞면과 뒷면에 복사할 수 있습니다.

원본을 ADF로 스캔할 때 복사할 수 있는 원본 크기는 단면 복사와 다릅니다.

권장 원본 크기 및 무게

양면 기능에서 사용할 수 있는 용지의 크기, 방향 및 두께에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

본체 사양

단방향 양면 스캔 ADF 사양

자동 역방향 급지 장치(ARDF) 사양

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 복사 화면에서 [단면→양면] 또는 [양면 → 양면]을(를) 누릅니다.

   ##### 키에 표시된 것 이외의 설정을 사용한 양면 복사

   > 1. [양면/모아찍기]을(를) 누릅니다.

   > 2. [양면/모아찍기]을(를) 누릅니다.

   > 3. 원본과 인쇄면 설정을 지정합니다.

   >    - 원본 방향: 원본을 올려놓을 방향을 지정합니다.

   >    - 원본면 설정: 복사할 원본의 상태를 지정합니다(단면/양면(페이지 열기 방향)).

   >    - 인쇄면 설정: [좌/우로 펴기] 또는 [위로 펴기]에서 종료를 선택합니다.

   > 4. [확인]을(를) 누릅니다.

3. 원본을 놓습니다.
   문서 복사를 위한 기본 절차

4. [시작]을(를) 누릅니다.
   노출 유리에 원본을 올려놓을 때 설정 내용과 원본 매수에 따라 필요한 경우 모든 원본을 스캔한 후 [스캔종료]을(를) 누릅니다.

- [설정] [복사기/문서 서버 기능] [편집/스탬프] [여백]에서 가장자리를 지정할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Margin" 내용을 참조하십시오.

- 다음과 같은 유형의 경우에는 양면 복사를 수행할 수 없습니다.

  - 라벨 용지(접착 라벨)

  - 봉투

  - 두꺼운 용지 4:257–300g/m2(약 140파운드 색인지–110파운드 표지)*1

  - 코팅지

> *1 (주로 유럽)
> IM C2010/C2010A/C2510/C2510A을 사용할 경우, 두꺼운 용지 2-두꺼운 용지 4로 양면 복사를 수행할 수 없습니다.

> *1 (주로 아시아)/ (주로 북미 지역 및 대만)
> IM C2010/C2510/C2519J/GS4020c/GS4025c을(를) 사용할 경우, 두꺼운 용지 2-두꺼운 용지 4(으)로 양면 복사를 수행할 수 없습니다.

- 복사 화면에서 양면 복사 키의 설정 내용을 변경할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Customize Function" 내용을 참조하십시오.

- 양면 원본의 앞면과 뒷면을 페이지별로 용지의 한 면에 복사하려면 [시리즈] 기능을 사용합니다.

  영문 User Guide의 "Copying Facing Pages of a Book Type Original or Two-sided Original" 내용을 참조하십시오.

x

QR Code