# 문서 복사를 위한 기본 절차

복사하려면 원본을 노출 유리 또는 자동 문서 공급 장치(ADF)에 올려놓습니다.

- 이전 설정이 아직 살아있다면 복사하기 전에 [초기화]을(를) 누릅니다.

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 원본을 놓습니다.
   원본을 놓는 기준 위치는 사용하는 ADF 유형에 따라 달라집니다.
   노출 유리에 원본 올려놓기
   자동 문서 공급 장치(ADF)에 원본 올려놓기
   용지의 양면을 복사하거나 스테이플하거나 구멍을 뚫으려면 출력물을 나타내고자 하는 방법에 따라 원본의 방향을 확인하십시오.

   ##### 기본 원본 방향

   > 배치 | 방향
   > --- | ---
   > 노출 유리 | 원본의 읽을 수 있는 방향이 아래로 향하게 놓습니다. |
   > ADF | 원본의 읽을 수 있는 방향이 위로 향하게 놓습니다. |

   ##### 읽을 수 있는 방향이 세로가 아닌 경우

   > A4 또는 8 1/2" × 11"(LT)(A3 또는 11 " × 17 ")보다 큰 세로 원본을 복사하는 경우 아래에 보이는 바와 같이 배치한 후, [원본 방향]을 지정합니다.

   > 배치 | 방향
   > --- | ---
   > 노출 유리 | 원본을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90 도 회전하여 아래로 향하게 놓습니다. |
   > ADF | 원본을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 90 도 회전하여 위로 향하게 놓습니다. |

   ##### 상단 위치는 스테이플 및 펀치 기능에 의해 지정됩니다.

   > 원본을 아래 보이는 바와 같이 배치하고, [원본 방향]을 지정합니다.

   > 배치 | 방향
   > --- | ---
   > 노출 유리 | 원본의 읽을 수 있는 방향이 아래로 향하게 놓습니다. |
   > ADF | 원본의 읽을 수 있는 방향이 위로 향하게 놓습니다. |

3. 복사 화면에서 [원본 방향]을(를) 누릅니다.
   키가 표시되지 않으면 [원본 설정/파일 저장]에서 선택합니다.
   원본 윗면을 읽을 수 있는 방향으로 배치할 때 키에 [읽을 수 있는 방향]이 표시되면 이 설정이 필요하지 않습니다. 원본 배치가 끝났습니다.

4. 원본 방향을 지정하십시오.
   [시작]을(를) 누를 때 이 화면의 디스플레이는 필요하지 않은 경우, [[시작]을 누른 후에는 매번 원본의 방향을 확인하십시오.] 확인란을 선택 해제합니다.
   원본 배치가 끝났습니다.

5. 필요에 따라 원본 두께를 지정하려면 [원본 두께]을(를) 누릅니다.

   - 키가 표시되지 않으면 [원본 설정/파일 저장]에서 선택합니다.

   - 원본 두께를 지정한 경우, 해당 두께에 따른 속도 및 설정으로 원본이 스캔됩니다. 원패스 양면 스캔 ADF가 부착된 경우에만 이 설정을 사용할 수 있습니다.

6. 색상 모드를 선택합니다.

7. [부수]의 [] 또는 []를 눌러 인쇄 매수를 지정하십시오.
   [부수] 또는 숫자를 누른 후 키보드를 사용해 이것을 입력할 수 있습니다.

8. 용지함 선택 키를 누르고 필요에 따라 사용할 용지를 선택합니다.

   - [자동 용지 선택]을 선택하면 원본에 적합한 용지가 자동으로 선택됩니다. 원본의 방향과 용지함의 용지 방향이 맞지 않으면 기기가 자동으로 복사된 이미지를 90도 회전합니다. 하지만 예를 들어 피니싱, 스테이플 또는 펀치의 설정 또는 유형에 따라 복사한 이미지가 회전하지 않을 수 있습니다.

   - 원본 크기가 올바로 감지되지 않거나 특별한 크기의 용지에서 복사하는 경우, 사용할 용지가 급지된 용지함을 지정합니다.

9. [시작]을(를) 누릅니다.

- - 설정에 따라 원본 방향의 확인 화면이 표시될 수 있습니다. 필요한 대로 원본 방향을 선택합니다. 이것을 매번 선택하고 싶지 않을 때는 [[시작]을 누른 후에는 매번 원본의 방향을 확인하십시오.] 확인란을 선택 해제합니다.

  - ADF에 원본을 올려놓으면 원본 복사 과정이 시작됩니다.

  - 원본을 노출 유리에 올려놓으면 설정 내용에 따라 복사 과정이 시작됩니다. 원본의 두 번째 페이지 또는 뒷면을 복사하려면 알맞게 원본을 노출 유리에 올려놓고 [시작]을(를) 누릅니다. 설정 내용에 따라 필요한 대로 모든 원본을 스캔한 후 [스캔종료]을(를) 누릅니다.

  - 원패스 양면 스캐닝 ADF에 원본을 올려놓고 용지함을 수동으로 선택했을 때 원본의 방향 또는 크기와 선택한 용지함이 다르면 [시작]을(를) 누른 후 경고 화면이 표시될 수 있습니다. 화면에 나온 지시 사항에 따라 설정을 선택하거나 변경합니다.

- 용지가 적재되지 않았거나 오류가 발생했을 때 스캔한 원본은 기기가 복사 준비가 되었을 때 자동으로 복사됩니다.

원본을 사용자 지정 크기로 지정

사용자 지정 크기를 원본 크기로 복사하려면 원본의 가로 및 세로 크기를 숫자 값으로 지정합니다.

1. 원본의 수직(Y) 및 수평(X) 길이를 측정합니다.

2. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

3. 원본을 놓습니다.
   문서 복사를 위한 기본 절차
   올려놓을 수 있는 원본 크기에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.
   권장 원본 크기 및 무게

4. [원본 크기]을(를) 누릅니다.
   키가 표시되지 않으면 [원본 설정/파일 저장]에서 선택합니다.

5. [비규격 크기]을(를) 누릅니다.

6. 단계 1에서 측정한 X 및 Y 값을 입력한 후 다음 화면으로 진행합니다.

7. 원본 방향을 올바르게 지정했는지 확인한 후 [확인]을(를) 누릅니다.

8. 용지함 선택 키를 누르고 필요에 따라 사용할 용지를 선택합니다.

9. [시작]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

다른 복사 작업을 실행하는 동안 복자 작업 예약

현재 복사 작업의 실행 화면에 [예약]이 표시된 경우, 현재 작업이 완료된 후 다른 복사 작업의 원본을 스캔할 수 있습니다(작업 프리셋).

복사기 및 문서 서버 기능에서 최대 8개의 작업을 예약할 수 있습니다.

1. 복사 작업의 실행 화면에서 [예약]을(를) 누릅니다.

2. 스캔할 새 원본을 기기에 놓으십시오.
   문서 복사를 위한 기본 절차

3. 필요 시 양면, 모아찍기, 분류 및 기타 복사 설정을 지정합니다.
   양면 복사
   여러 페이지의 원본을 용지의 한 면에 합쳐서 복사하기

   페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사

4. [예약 시작]을(를) 누릅니다.
   기기에서 놓인 원본의 스캔을 시작합니다.
   현재의 복사 작업이 완료된 후 예약된 복사 작업이 자동으로 시작됩니다.

- 마지막으로 예약한 작업을 취소하거나 현재 작업 내용을 확인하려면 [작업 확인]을(를) 누릅니다.

- [상태 확인] 화면에서 예약한 내용을 확인하고 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.

  영문 User Guide의 "Deleting an Unnecessary Job from the Print Queue" 내용을 참조하십시오.

섹션 맨 위로

다른 원본을 복사하기 위해 현재 복사 중단

복사 처리 화면에 [인터럽트]이 표시된 경우, 다른 원본을 스캔 및 복사하기 위해 현재 복사를 일시중지할 수 있습니다(인터럽트 모드).

1. 복사 작업의 실행 화면에서 [인터럽트]을(를) 누릅니다.

2. 스캔 작업이 중지한 경우, 복사 중인 원본을 제거하십시오.

3. 스캔할 새 원본을 기기에 놓으십시오.
   문서 복사를 위한 기본 절차

4. 양면, 조합, 정렬 및 필요한 경우 다른 복사 설정을 지정합니다.
   양면 복사
   여러 페이지의 원본을 용지의 한 면에 합쳐서 복사하기

   페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사

5. [인터럽트 시작]을(를) 누릅니다.

6. 인터럽트 모드가 완료된 경우, 원본 및 복사된 용지를 제거하십시오.

7. [중단 취소]을(를) 누릅니다.

8. 2단계에서 원본 스캐닝이 중단된 경우 나머지 원본을 기기에 다시 올려놓고 [시작]을(를) 누릅니다.
   이전 복사 작업 설정이 복원됩니다. 멈춘 곳에서부터 복사를 계속하려면 간단히 [시작]을(를) 누릅니다.

- 팩스 원본을 스캔하는 동안 인터럽트 모드를 사용할 수 없습니다.

- 스테이플 모드에서 복사하는 동안 인터럽트 모드를 스테이플 모드와 함께 사용할 수 없습니다.

- Booklet Finisher SR3330 또는 Booklet Finisher SR3350가 기기에 설치된 경우, [가운데 접지]을(를) 사용하여 복사할 때 [가운데 접지]을(를) 설정하면서 인터럽트 모드를 사용할 수 없습니다.

- 기기에 내부용 다중 접지 장치가 설치된 경우, 다중 시트 접지 모드에서 복사하면서 접지 모드와 함께 인터럽트 모드를 사용할 수 없습니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code