# 에너지 절약 기능

지정된 시간 동안 기기를 사용하지 않거나 [에너지 절약]()을(를) 누르면 절전 모드로 전환되며 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 이것을 "절전 모드"라고 부릅니다.

- 절전 모드로 들어가기 전에 기기가 기다리는 기본 지연 시간은 1분입니다.

- 이 기기는 절전 모드 중에도 컴퓨터로부터의 작업을 인쇄하거나, 팩스를 수신할 수 있습니다.

- 에너지 절약 기능에서 되돌아오는 데 걸리는 시간과 절전 모드의 전력 소비량 감소는 기기에 따라 다를 수 있습니다.
  (주로 유럽)

  모델명 | 전력 소비량 | 절전 모드에서 되돌아오는 데 걸리는 시간 | 양면 기능*1
  --- | --- | --- | ---
  IM C2010 | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C2010A | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C2510 | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C2510A | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C3010 | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C3010A | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C3510 | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C3510A | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C4510 | 0.32 W | 6.3초 | 표준
  IM C4510A | 0.32 W | 6.3초 | 표준
  IM C5510 | 0.32 W | 7.4초 | 표준
  IM C5510A | 0.32 W | 7.4초 | 표준
  IM C6010 | 0.32 W | 7.4초 | 표준
  IM C7010 | 0.31 W | 12초 | 표준

  (주로 아시아*2)

  모델명 | 전력 소비량 | 절전 모드에서 되돌아오는 데 걸리는 시간 | 양면 기능*1
  --- | --- | --- | ---
  IM C2010 | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C2510 | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C2519J | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C3010 | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C3510 | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C3519J | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C4510 | 0.32 W | 6.3초 | 표준
  IM C6010 | 0.32 W | 7.4초 | 표준

  (주로 북미 지역)

  모델명 | 전력 소비량 | 절전 모드에서 되돌아오는 데 걸리는 시간 | 양면 기능*1
  --- | --- | --- | ---
  IM C2010 | 0.30 W | 7.0초 | 표준
  IM C2510 | 0.30 W | 7.0초 | 표준
  IM C3010 | 0.30 W | 6.5초 | 표준
  IM C3510 | 0.30 W | 6.5초 | 표준
  IM C4510 | 0.32 W | 6.5초 | 표준
  IM C6010 | 0.32 W | 7.4초 | 표준
  IM C7010 | 0.29 W | 12초 | 표준

  (중국)

  모델명 | 전력 소비량 | 절전 모드에서 되돌아오는 데 걸리는 시간 | 양면 기능*1
  --- | --- | --- | ---
  IM C2010/GS4020c | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C2510/GS4025c | 0.30 W | 6.6초 | 표준
  IM C3010/GS4030c | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C3510 | 0.30 W | 6.2초 | 표준
  IM C4510/GS4045c | 0.32 W | 6.3초 | 표준
  IM C6010/GS4160c | 0.32 W | 7.4초 | 표준
  IM C7010 | 0.31 W | 12초 | 표준

  (대만)

  모델명 | 전력 소비량 | 절전 모드에서 되돌아오는 데 걸리는 시간 | 양면 기능*1
  --- | --- | --- | ---
  IM C2010 | 0.30 W | 7.0초 | 표준
  IM C2510 | 0.30 W | 7.0초 | 표준
  IM C3010 | 0.30 W | 6.5초 | 표준
  IM C3510 | 0.30 W | 6.5초 | 표준
  IM C4510 | 0.32 W | 6.5초 | 표준
  IM C6010 | 0.32 W | 7.4초 | 표준

  *1 ENERGY STAR 에너지절약 달성. 양면 용지함(장착 또는 사용 시) 및 양면 기능이 옵션으로 활성화되면 이 자격을 충족합니다.

  *2 중국 제외.

- [절전 모드 타이머]에서 절전 모드에 들어가기 전에 기기가 기다리는 시간을 변경할 수 있습니다.

  User Guide의 "Date/Time/Timer" 내용을 참조하십시오.

- 기기에 설치된 Embedded Software Architecture 응용 프로그램의 유형에 따라 절전 모드로 전환하는 데 지정된 시간보다 오래 걸릴 수 있습니다.

x

QR Code