# 인쇄 가능 영역 및 여백

1. 윗변: 4.2±1.5mm(0.17±0.06인치)

2. 뒤쪽 가장자리: 0.5–6.0 mm (0.02–0.24인치)

   뒤쪽 가장자리(배너 용지): 0.5–10.0 mm(0.02–0.4인치)

3. 오른쪽 가장자리: 0.5–4.0 mm (0.02–0.16인치)

4. 왼쪽 가장자리: 0.5–4.0 mm (0.02–0.16인치)

- 기기가 가장자리-가장자리 인쇄를 지원하지 않습니다. 여백을 최소화하려면 프린터 드라이버의 설정에서 최대 인쇄 가능 영역을 지정합니다.

  User Guide의 "Maximizing the Printable Area When Printing" 내용을 참조하십시오.

- 급지 방향과 수직인 인쇄 가능 영역의 최대 너비는 305 mm(12.1인치)입니다. 이미지 영역 확장 장치가 설치되었다면 인쇄 가능 영역의 최대 너비를 316mm(12.5인치)로 확장할 수 있습니다. 인쇄가 급지 방향에 대해 용지의 왼쪽 위에서부터 시작됩니다. 따라서 이미지의 너비가 인쇄 가능 영역의 최대 너비를 초과한다면 이미지의 오른쪽 아래가 잘립니다.

- 인쇄 가능 부분은 용지 크기 또는 프린터 드라이버 설정에 따라 다를 수 있습니다.

- 프린트 드라이버 설정 또는 인쇄 조건 때문에 인쇄 가능 부분의 바깥쪽을 인쇄할 수 있습니다. 하지만 결과가 의도한 것과 다르거나 용지가 올바로 공급되지 못할 수 있습니다.

x

QR Code