# 복사 화면 사용 방법

다음과 같이 두 가지 유형의 복사 화면 중 하나를 선택할 수 있습니다.

작업 기록/권장 설정와 같은 기능 사용법은 복사 화면 사용 방법(표준) 또는 복사 화면 사용 방법(화면 스크롤 제거)을(를) 참조하십시오.

##### 표준 보기

> 자주 사용하는 기본 기능이 커다란 키로 표시됩니다. 화면을 아래로 이동하면 피니싱 또는 편집을 위한 기능을 구성하는 데 사용하는 키가 나옵니다.

##### 전체 보기

> 모든 기능 키를 한 화면에서 볼 수 있습니다. 기능을 선택하기 위해 화면을 내릴 필요가 없습니다.

- 화면 유형을 전환하려면 복사 화면에서 메뉴() [화면 설정] [화면 유형 전환]을(를) 누릅니다.

- 각 화면에서 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

- 관리자가 사용자 인증을 구성했고 사용자의 사용자 지정 설정이 활성화되었다면 각각의 로그인 사용자가 화면 유형을 변경할 수 있습니다.

복사 화면 사용 방법(표준)

표준 복사 화면에서 표시되는 레이아웃과 키를 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 레이아웃 및 복사 기능의 키 표시 변경을(를) 참조하십시오.

1. 복사 기능 키
   키를 눌러서 해당 키에 대해 할당할 기능을 선택합니다. 보이지 않은 영역에 있는 키를 표시하려면 위아래로 밀듯이 터치합니다. 기능이 할당된 키는 노란색으로 표시되거나 왼쪽 위에 과 같이 표시됩니다. 할당된 기능과 지정된 설정에 따라 키의 표시 형태가 바뀝니다.

2. [인터럽트]
   다른 원본을 복사하기 위해 진행 중인 복사 작업을 중단합니다.

3. [초기화]
   복사 화면에서 구성된 설정을 재설정합니다.

4. 현재 설정 상태의 미리 보기
   복사 화면에서 구성된 설정을 나타내는 이미지를 표시합니다. 설정의 목록을 표시하려면 이미지를 누릅니다.

5. [견본 복사]
   원본의 나머지 부분에 대해 복사를 계속 진행하기 전에 일부분을 시험 복사하려면 이것을 누릅니다.

   영문 User Guide의 "Making a Partial Copy as a Test and Copying the Rest of the Original" 내용을 참조하십시오.

6. [시작]
   복사하려면 이것을 누릅니다.

7. 복사 기능을 위한 그밖의 키
   키가 화면의 안 보이는 부분에 놓여있는 기능을 선택하려면 이것을 누릅니다. 현재 구성된 기능의 키는 왼쪽 위에 과 같이 표시됩니다. [원본 설정/파일 저장] [파일 저장]을(를) 누르면 복사 기능을 사용하여 스캔된 데이터를 저장할 수 있습니다.

8. [작업 기록/권장 설정]
   기기의 기본 설정 또는 작업 기록을 살펴볼 수 있습니다. 사용자 인증을 구성했다면 각 로그인 사용자에 대해 실행된 작업의 기록을 표시합니다. 작업 기록을 선택하면 해당 설정이 현재 복사 화면에 표시됩니다. 작업 기록을 선택해서 이전 작업과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

복사 화면 사용 방법(화면 스크롤 제거)

1. 복사 기능 키
   키를 눌러서 해당 키에 대해 할당할 기능을 선택합니다. 기능이 할당된 키는 노란색으로 표시됩니다.
   아래 그림에서 표시 영역을 살펴보려면 을 누르거나 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀듯이 터치합니다.

2. [인터럽트]
   다른 원본을 복사하기 위해 진행 중인 복사 작업을 중단합니다.

3. [초기화]
   복사 화면에서 구성된 설정을 재설정합니다.

4. 현재 설정 상태의 미리 보기
   복사 화면에서 구성한 수량과 설정을 나타내는 이미지를 표시합니다. 번호 키를 표시하려면 [수량]을(를) 누릅니다. 설정의 목록을 표시하려면 이미지를 누릅니다.

5. [견본 복사]
   원본의 나머지 부분에 대해 복사를 계속 진행하기 전에 일부분을 시험 복사하려면 이것을 누릅니다.

   영문 User Guide의 "Making a Partial Copy as a Test and Copying the Rest of the Original" 내용을 참조하십시오.

6. [시작]
   복사하려면 이것을 누릅니다.

7. 복사 기능을 위한 그밖의 키
   키가 화면의 안 보이는 부분에 놓여있는 기능을 선택하려면 이것을 누릅니다. 현재 구성된 기능의 키는 왼쪽 위에 과 같이 표시됩니다.

8. [원본 설정/파일 저장]
   원본 유형 및 원본 방향과 같은 설정을 구성하려면 이것을(를) 누릅니다. 또한 [파일 저장]에서 복사 기능을 사용하여 스캔된 데이터를 저장할 수 있습니다.

9. [작업 기록/권장 설정]
   기기의 기본 설정 또는 작업 기록을 살펴볼 수 있습니다. 사용자 인증을 구성했다면 각각의 인증된 사용자에 대해 실행된 작업의 기록을 표시합니다. 작업 기록을 선택하면 해당 설정이 현재 복사 화면에 표시됩니다. 작업 기록을 선택해서 이전 작업과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

레이아웃 및 복사 기능의 키 표시 변경

표준 모드(키 배열 모드)에서 레이아웃 또는 복사 기능이 복사 화면에서 표시되는 방법을 사용자 지정할 수 있습니다.

관리자가 사용자 인증을 구성했고 사용자의 사용자 지정 설정이 활성화되었다면 각각의 로그인 사용자가 레이아웃을 사용자 지정할 수 있습니다.

##### 키 레이아웃 모드 변경을 위한 전환

> 복사 화면에서 한 키를 화면이 바뀔 때까지 길게 누른 후 [확인]을 눌러 키 배열 모드의 화면을 표시합니다.

##### 키 레이아웃 변경

> 이동할 키를 길게 누르고 표시할 위치로 끈 다음 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 키 숨기기

> 숨기려는 키를 길게 누르고 "키 숨기기 "로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 숨겨진 키 표시

> 숨긴 키를 표시하려면 "숨긴 키 목록"을(를) 누릅니다. 표시할 키를 길게 누르고 표시할 위치로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 키의 최초 배치 확인

> 복사 화면에서 [메뉴]() [화면 설정] [초기 키 레이아웃 일시적으로 복구]을(를) 누릅니다. 확인한 후 [뒤로]을(를) 누릅니다.

##### 키 레이아웃을 기본값으로 재설정

> 복사 화면에서 [메뉴]() [화면 설정] [초기 키 레이아웃 복구] [예]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code