# 프린터 기능을 사용하는 동안 메시지가 나타나는 경우

- [설정]에서 설정을 확인하거나 변경하면 [홈]()을(를) 누르기 전에 [설정]을(를) 닫습니다.

오류 코드 없이 나타나는 메시지

메시지 | 원인 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
"다른 기능에서 주소록을 사용하고 있습니다. 인증에 실패했습니다." | 다른 기능에서 주소록을 사용 중이기 때문에 인증 조회를 할 수 없습니다. | 나중에 다시 시도하십시오.
"접지 모드와 함께 사용할 수 없는 기능이 설정되었습니다. 작업이 취소되었습니다." | 접지와 함께 지정할 수 없는 설정이 지정되어 인쇄가 취소되었습니다. | 설정을 확인하고 접지 기능과 함께 지정할 수 없는 기능을 취소합니다.
"오류가 발생하여 인쇄하지 못한 네트워크 경유 작업이 있습니다. 미인쇄 작업으로 저장되었습니다." | 오류 작업 저장 기능이 활성화된 경우, 네트워크를 통해 전송된 인쇄 작업에서 오류가 발생했고 취소된 작업이 저장되었습니다. | 기기가 네트워크에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크 환경에 대한 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오. 저장된 문서가 인쇄될 수 있습니다. 제어 패널에서 프린터에 저장된 문서 인쇄
"남은 인쇄량이 모두 다른 중앙 관리 클라이언트에 할당되어 있어서 작업이 취소되었습니다." | 중앙 관리 기기에서 사용량 카운트 정보를 가져올 수 없어 작업이 취소되었습니다. | 모든 작업 슬롯이 다른 장치에 의해 사용 중입니다. 클라이언트 기기의 상태를 확인하십시오.
"배경 번호 매기기를 적용해 작업을 인쇄하는 중 오류가 발생하여 작업이 취소되었습니다." | 인쇄할 수 없는 크기가 지정되었습니다. | 프린터 드라이브의 "인쇄면:"에서 너비가 305.0mm(12.0인치) 미만이고 길이가 432.0mm(17.0인치) 미만인 크기를 지정합니다. "인쇄면:"을 [원본 크기와 동일]로 지정했다면 "인쇄면:"에서 지정된 크기를 줄이거나 응용 프로그램에서 크기를 조절합니다.
"무단 복사 방지 작업을 처리하는 중 오류가 발생했습니다. 작업이 취소되었습니다." | 프린터 드라이버의 설정이 잘못되었습니다. | 프린터 드라이버에서 다음을 확인합니다. [해상도]에서 지정된 값이 600 dpi보다 작습니까? 영문 User Guide의 "Applying Different Print Settings Depending on the Document Type" 내용을 참조하십시오. 비인가 복사 방지 기능에서 백그라운드 패턴에 사용하기 위한 텍스트로 공백만 입력되었습니까? 문서 서버가 인쇄 방법으로 지정되었습니까? 영문 User Guide의 "Storing Documents to Print in the Machine" 내용을 참조하십시오.
[관리자 설정]에서는 무단 복사 방지를 우선합니다. | 기기 설정에 대해 장치 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 기기 관리자는 [설정] [시스템 설정] [관리자 설정] [보안 패턴/스탬프] [무단 복사 방지 인쇄: 프린터]의 설정을 변경할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "Settings for Administrator" 내용을 참조하십시오.
"사용자 정보를 자동으로 등록하지 못했습니다." | 등록할 수 있는 최대 항목 개수를 초과했고 LDAP 인증 또는 Windows 인증에 대한 인증 정보는 자동으로 등록될 수 없습니다. | 주소록에서 더 이상 필요 없는 사용자를 지웁니다.
"이 설정에서는 소책자/2단 접지를 사용할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다." | 소책자 또는 반 접기가 불가능한 설정이 지정되었고 인쇄가 취소되었습니다. | 소책자 또는 반 접기 기능이 사용 가능한지 알아보려면 설정을 확인합니다. 사양 목록
"메모리 저장 장치에 액세스할 수 없습니다." | USB 플래시 메모리 장치를 사용할 수 없습니다. | 외부 미디어가 FAT16 또는 FAT32로 포맷되었고 미디어에서 쓰기 보호가 활성화되지 않았는지 확인합니다. 외부 미디어가 손상 또는 파손되지 않았는지 확인합니다.
"이 크기의 데이터는 저장할 수 없습니다." | 용지 크기가 너무 큽니다. | 전송할 문서의 용지 크기를 줄입니다. 전송할 문서를 사용자 지정 크기로 저장할 수 없습니다.
"분류 코드가 잘못되었습니다. 작업이 취소되었습니다." | 분류 코드가 지정되지 않았습니다. | 분류 코드는 기기 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하고 프린터 드라이버의 "작업 유형" 아래 [기본] 탭 [수정]에 대한 "상세 설정"의 [분류 코드]에 코드를 입력하십시오.
분류 코드를 지원하지 않는 프린터 드라이버에서 문서가 인쇄되었습니다. | 분류 코드 설정을 변경하려면 장치 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 요청하십시오. 기기 관리자: 필요 시 Web Image Monitor에서 [분류 코드]을(를) [옵션]로 변경하십시오. 영문 User Guide의 "Managing the Number of Printed Sheets Using the Classification Code" 내용을 참조하십시오.
"한 부씩 인쇄가 취소되었습니다." | 분류 기능이 취소되었습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
"명령 오류" | 통신 상태 또는 기타 이유로 데이터에서 문제가 발생했습니다. | 기기가 컴퓨터와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다.
기기를 지원하지 않는 프린터 드라이버가 사용되었습니다. | 기기에 맞는 프린터 드라이버를 사용합니다. 최신 버전의 드라이버를 구해서 설치합니다.
인쇄 명령이 올바르게 완료되지 않았습니다. | 프린터 드라이버에서 [기타] 탭 [특수 설정] [이미지 품질]로 이동한 후 [벡터/래스터:]을(를) [래스터]로 변경합니다.
"중앙 관리 서버에서 통신 오류가 발생했습니다. 작업이 취소되었습니다." | 중앙 관리 서버와의 통신 오류 발생으로 작업이 취소되었습니다. | 중앙 관리 기기의 상태를 확인해 주십시오.
"압축 데이터 오류입니다." | 압축 데이터가 손상되었습니다. | 압축 데이터를 만드는 데 사용한 도구가 올바로 작동하고 있는지 확인합니다. 기기가 컴퓨터와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다.
"데이터 저장 오류입니다." | 테스트 인쇄, 잠금 인쇄, 보류 인쇄, 저장 인쇄로 문서를 인쇄하거나 문서 서버에 문서를 저장하는 작업이 실패했습니다. 내부 저장소가 고장났습니다. | 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
"문서 서버를 사용할 수 없습니다. 저장할 수 없습니다." | 문서 서버 기능의 사용이 제한되어 있습니다. | 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오.
"양면 인쇄가 취소되었습니다." | 양면 인쇄에 대해 용지함이 지정되지 않았습니다. | [설정] [용지함 용지 설정] [용지 크기/용지 유형]에서 양면 인쇄에 용지함을 사용하도록 지정하십시오.
"오류가 발생했습니다." | 구문 오류 같은 오류가 발생했습니다. | 인쇄할 PDF 파일에 오류가 없는지 확인합니다.
"강제 보안 스탬프 인쇄 작업 처리 중 오류 발생. 작업이 취소되었습니다." | 필수 보안 스탬프를 적용하는 중에 오류가 발생하여 작업이 취소되었습니다. | 수동급지 트레이에서 용지를 급지하는 경우 올바른 용지 크기를 지정하고 [자동 감지]를 활성화하지 마십시오.
"문서 서버 용량이 한도를 초과했습니다. 저장할 수 없습니다." | 내부 저장소가 거의 찼습니다. | 전송할 문서의 크기를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents Stored in the Machine" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"파일 수가 한도를 초과했습니다(자동)." | 일반 인쇄에 의해 인쇄된 문서를 오류 작업 저장 기능을 사용해 보류 인쇄 작업으로 문서를 저장하는 동안 저장 인쇄 작업의 최대 횟수 또는 보류 인쇄(자동) 문서에 대해 관리할 수 있는 작업의 최대 횟수를 초과했습니다. | 더 이상 필요 없는 보류 인쇄(자동) 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents Stored in the Machine" 내용을 참조하십시오.
"문서 서버의 파일 수가 한도를 초과했습니다. 저장할 수 없습니다." | 기기에 저장된 문서 개수가 최대 개수를 초과합니다. | 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"페이지 수가 한도를 초과했습니다(자동)." | 일반 인쇄로 인쇄된 문서를 오류 작업 저장 기능을 사용해 보류 인쇄 작업으로 저장하는 동안 "exceeded max. number of pages" 오류가 발생했습니다. | 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents Stored in the Machine" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"문서 서버의 페이지 수가 한도를 초과했습니다. 저장할 수 없습니다." | 기기에 저장된 페이지 수가 최대 개수를 초과합니다. | 전송할 문서에서 페이지 수를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"페이지 수가 한도를 초과했습니다. 모아찍기가 완료되지 않았습니다." | 분류할 수 있는 최대 용지 매수를 초과했습니다. | 인쇄할 페이지 수를 줄입니다.
"겹쳐 접을 수 있는 페이지 수를 초과했습니다. 작업이 취소되었습니다." | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 최대 용지 수를 초과했습니다. 다중 용지 접기 작업이 취소되었습니다. | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 용지 수를 확인하십시오. 사양 목록
"겹쳐 접을 수 있는 페이지 수를 초과했습니다. 작업이 취소되었습니다." | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 최대 용지 수를 초과했습니다. | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 용지 수를 확인한 다음 적재하기 전에 원본 수를 줄이십시오. 사양 목록 내부 다중 장치가 부착된 경우, [설정] [프린터 기능] [시스템] [오류 작업] [겹쳐 접을 수 있는 최대 매수 초과 시]에서 인쇄를 계속할지, 또는 중단할지 여부를 지정할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "System" 내용을 참조하십시오.
"인쇄량 단위 수가 한도를 초과했습니다. 작업이 취소되었습니다." | 인쇄량이 제한된 경우 사용자의 인쇄량이 사용자에 대해 할당된 한도를 초과했기 때문에 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄량 사용 제한에 대한 자세한 내용은 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 사용자 관리자가 카운터를 지우거나 인쇄량 한도를 변경할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "Confirming the Counter for Each User" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "Specifying Maximum Print Volume Use of Each User" 내용을 참조하십시오.
"파일 시스템이 가득 찼습니다." | 파일 시스템이 다 찼기 때문에 PDF 파일을 인쇄할 수 없습니다. | 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents Stored in the Machine" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"Hardware Problem: Internal storage" | 기기의 내부 저장소에서 오류가 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
"Hardware Problem: USB" | USB 인터페이스에 오류가 발생했습니다.
"Hardware Problem: Ethernet" | 이더넷 인터페이스에 오류가 발생했습니다.
"Hardware Problem: Wireless Card" | 무선 LAN 보드에서 오류가 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 무선 LAN 보드가 기기에 올바로 설치되었는지 확인한 후 전원을 끕니다. 전원 켜고 끄기 전원을 껐다 켠 후에도 메시지가 계속 나오면 기기 보수를 고려합니다.
"다른 사용자의 인증 정보로 이미 등록되어 있는 사용자 인증 정보입니다." | LDAP 인증에서 같은 이름이 다른 서버에서 다른 ID로 등록되어 있고 예를 들어 도메인(서버)을 전환할 때 중복된 이름(계정 이름)이 발생했습니다. | 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 사용자 관리자: 주소록에서 해당 사용자를 삭제하고, 다른 서버에서 중복된 이름을 해결한 후 사용자를 다시 등록합니다.
"메모리 부족" | 사용 가능한 메모리의 양이 부족합니다. | 프린터 드라이브에서 [해상도]를 낮춥니다. 영문 User Guide의 "Applying Different Print Settings Depending on the Document Type" 내용을 참조하십시오.
"다음 용지함에 용지가 없습니다. 용지를 넣으십시오." "강제로 인쇄하려면 다른 용지함을 선택하고 [인쇄] 키를 누르십시오." | 프린터 드라이버에서 지정한 용지함에 용지가 적재되지 않았습니다. | 용지 설정을 변경한 후 인쇄를 하려면 용지함을 선택한 후 [인쇄]을(를) 누릅니다. 하지만 Staple, Punch, Fold, Cover Sheet, Slip Sheet, Chaptering 또는 Designate가 지정되었거나 기능을 지원하지 않는 용지함에서 양면 인쇄가 지정되었다면 인쇄를 수행할 수 없습니다. Sort가 지정되면 한 부의 문서가 인쇄됩니다. 지정된 용지에서 인쇄를 계속하려면 용지함에 용지를 적재합니다. 용지함에 용지 넣기
"메모리 오버플로" | 프린터 드라이버(PCL 6)에서 인쇄할 때 메모리 부족 오류가 발생했습니다. | 프린터 드라이버에서 [기타] 탭 [특수 설정] [이미지 품질]로 이동한 후 [벡터/래스터:]을(를) [래스터]로 변경합니다.
"메모리 가져오기 오류" | 메모리의 데이터를 검색할 수 없습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
"서버에서 응답이 없습니다. 인증에 실패했습니다." | LDAP 또는 Windows 인증에서 인증 조회를 서버에 제출하는 동안 타임아웃 오류가 발생했습니다. | 인증 서버의 관리자에게 문의하십시오. LDAP 인증을 위해 Windows 서버의 능동형 디렉터리를 사용하는 경우, [설정] [시스템 설정] [관리자 설정] [인증/충전] [관리자 인증/사용자 인증/앱 인증] [LDAP 검색] "LDAP 서버의 추천 따르기"을(를) [비활성화]로 변경합니다.
"출력 트레이가 변경되었습니다." | 출력 수신처의 용지 크기 제한 때문에 출력된 용지를 전달하기 위한 수신처가 변경되었습니다. | 출력된 용지를 전달하기 위한 올바른 수신처를 지정합니다.
"다음 용지함에 용지가 없습니다. 용지를 넣으십시오." | 프린터 드라이버에 지정된 용지 크기 또는 용지 유형이 기기의 용지 설정과 일치하지 않습니다. | [설정] [용지함 용지 설정] [프린터] [용지함 설정 우선 순위] [수동급지 용지함]에서 [드라이버/명령]을(를) 지정합니다.
"지정한 용지 크기/용지 유형과 일치하는 용지함이 없습니다. 용지함 설정을 다음 용지 크기 및 유형으로 변경하거나 다른 용지함을 선택한 후 [인쇄] 키를 누르십시오." | 프린터 드라이버에서 지정한 크기 또는 유형의 용지가 적재된 용지함을 사용할 수 없습니다. | 용지 설정을 변경한 후 인쇄를 하려면 용지함을 선택한 후 [인쇄]을(를) 누릅니다. Staple, Punch, Fold, Cover Sheet, Slip Sheet, Chaptering 또는 Designate가 지정되었거나 기능을 지원하지 않는 용지함에서 양면 인쇄가 지정된 경우 인쇄를 수행할 수 없습니다. Sort가 지정되면 한 부의 문서가 인쇄됩니다. 지정된 용지에 인쇄를 계속하려면 용지를 적재한 후 [설정] [용지함 용지 설정]에서 용지 크기 및 종류를 올바르게 지정했는지 확인합니다. 용지함에 용지 넣기
"프린터 글꼴 오류입니다." | 기기의 폰트 파일에 문제가 있습니다. | 기기를 보수할 것을 고려합니다.
"인쇄 오버런입니다." | 페이지를 인쇄하는 동안 페이지 이미지가 삭제되었습니다. | 프린터 드라이브에서 [해상도]를 낮춥니다. 영문 User Guide의 "Applying Different Print Settings Depending on the Document Type" 내용을 참조하십시오.
"펀치가 취소되었습니다." | 스테이플 위치가 잘못 지정되었기 때문에 펀치 기능이 취소되었습니다. | 용지 방향, 인쇄 데이터, 지정된 펀치 위치를 확인합니다. 영문 User Guide의 "Punching Holes on Printed Pages" 내용을 참조하십시오.
"데이터 수신에 실패했습니다." | 데이터 전송이 취소되었습니다. | 데이터를 다시 보냅니다.
"데이터 전송에 실패했습니다." | 프린터 드라이버에서 데이터 전송이 취소되었습니다. | 컴퓨터가 정상적으로 작동하고 있는지 확인합니다.
"스테이플 오류가 발생하여 작업이 취소되었습니다." | 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수가 초과되었기 때문에 인쇄가 취소되었습니다. | 사용 중인 피니셔에서 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수를 확인합니다. 사양 목록
"스테이플이 취소되었습니다." | 매수가 스테이플 할 수 있는 최대 값을 초과하거나 스테이플 위치가 잘못 지정되어 스테이플 기능이 취소되었습니다. | 사용 중이 피니셔의 사양을 확인하고 설정을 올바로 지정합니다. 스테이플로 묶을 수 있는 용지 매수 사양 목록 다른 용지 방향 및 인쇄 데이터 방향에서 지정할 수 있는 스테이플 위치 영문 User Guide의 "Stapling Printed Pages" 내용을 참조하십시오. 특정 설정은 용지가 출력 용지함으로 전달될 때 예상한 것과 다른 스테이플 결과를 생성 할 수 있습니다.
기기에서 일시적으로 오작동이 발생했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
"지정한 설정은 소책자에 사용할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다." | 제본을 수행할 수 없는 조건이 지정되었기 때문에 인쇄가 취소되었습니다. | 제본 조건을 확인합니다.
"캡처 파일 저장 불가. 인쇄 작업이 취소되었습니다. 메모리 한도를 초과했습니다." | 캡처한 데이터를 저장하는 동안 내부 저장소에 사용할 수 있는 공간이 적습니다. | 전송할 문서의 크기를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents Stored in the Machine" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"캡처 파일 저장 불가. 인쇄 작업이 취소되었습니다. 파일 수가 한도를 초과했습니다." | 캡처한 데이터를 저장하는 동안 기기에 저장된 문서 개수가 최대 개수를 초과했습니다. | 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"캡처 파일 저장 불가. 인쇄 작업이 취소되었습니다. 파일당 페이지수가 한도를 초과했습니다." | 캡처한 데이터를 저장하는 동안 기기에 저장된 페이지 수가 최대 개수를 초과했습니다. | 전송할 문서에서 페이지 수를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"선택한 용지 크기는 지원되지 않습니다. 작업이 취소되었습니다." | 기기에서 급지할 수 없는 페이지 크기가 지정되었기 때문에 활성화된 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기에서 급지할 수 있는 용지 크기로 문서를 인쇄합니다.
"선택한 용지 유형은 지원되지 않습니다. 작업이 취소되었습니다." | 기기에서 급지할 수 없는 용지 유형이 지정되었기 때문에 활성화된 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기에서 급지할 수 잇는 용지 유형으로 문서를 인쇄합니다.
"이 기능을 사용할 권한이 없습니다. 작업이 취소되었습니다." | 프린터 드라이버에 인증 정보가 올바로 등록되지 않았습니다. | 프린터 드라이버에서 인증 정보를 지정합니다. 인증 정보에 대해 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 영문 User Guide의 "Specifying Login Information in the Printer Driver" 내용을 참조하십시오.
프린터 드라이버에 등록된 사용자는 프린터 기능을 사용할 권한이 없습니다. | 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 사용자 관리자가 주소록에서 액세스 권한을 변경할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "Confirming the Available Functions" 내용을 참조하십시오.
"Z-접지 오류입니다." | Z-접기를 할 수 없는 설정이 지정되었기 때문에 Z-접기 기능이 취소되었습니다. | 용지함, 용지 방향, 인쇄 데이터 방향 설정, 후처리에 대해 지정된 위치를 확인합니다.

섹션 맨 위로

오류 코드가 함께 나타나는 메시지

시스템 구성 목록 또는 인쇄 설정 목록을 확인합니다. 또한 오류에 대한 세부 정보를 목록으로 인쇄할 수 있습니다.

영문 User Guide의 "List/Test Print" 내용을 참조하십시오.

메시지 | 원인 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
"84: 오류" | 이미지 처리를 위해 사용할 수 있는 작업 공간이 부족합니다. | 송신 데이터를 줄입니다.
"86: 오류" | 제어 코드의 매개 변수가 잘못되었습니다. | 올바른 매개 변수를 지정합니다.
"92: The print job was cancelled." (오류 기록에 표시됨) | 제어 패널에서 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄를 수행하려면 제어 패널을 다시 조작합니다.
"98: 오류" | 내부 저장소 액세스에 실패했습니다. | 기기 전원을 끄고 주 전원 표시등이 꺼졌는지 확인한 후 10초 이상 기다렸다가 전원을 다시 켭니다. 전원 켜고 끄기
"99: 오류" | USB 플래시 메모리 장치에서 파일을 인쇄할 때 인쇄할 파일이 지원되지 않는 형식으로 되어 있거나 손상되었습니다. | 인쇄할 데이터를 확인합니다.
"AC: 내부 저장소가 가득 찼습니다." | PostScript 3의 폼 또는 폰트에 대해 예약된 구역이 다 찼습니다. | 더 이상 필요 없는 등록된 폼 또는 폰트를 삭제합니다.
"AM: 내부 저장소가 가득 찼습니다.(자동)" | 일반 인쇄로 인쇄된 문서를 오류 작업 저장 기능을 사용해 보류 인쇄 작업으로 저장하는 동안 내부 저장소에서 오버플로 오류가 발생했습니다. | 인쇄할 문서의 크기를 줄입니다. 더 이상 필요 없는 문서를 삭제합니다. 영문 User Guide의 "Deleting Documents Stored in the Machine" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "Deleting Documents from Document Server" 내용을 참조하십시오.
"BA4: 내부 저장소가 설치되어 있지 않아 배경 번호 매기기를 사용할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다." | 외부 장치 HDD에 부착하지 않고 배경 번호 매기기를 수행했습니다. | 외부 장치 HDD를 연결하십시오. HDD를 연결해도 상황이 개선되지 않으면 서비스 담당자에게 문의하십시오.
"BAI: 인증 설정이 변경되어서 작업이 취소되었습니다." | 인쇄 중 인증 설정이 변경되었으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 인증 설정을 확인하십시오.
"BAJ: 옵션 피니셔의 기능에 이상이 있어서 작업이 취소되었습니다." | 주변 장비에 문제가 있으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 서비스 담당자에게 연락하십시오.
"BAL: PS/PDF 인쇄가 금지되어 작업이 취소되었습니다. 관리자에게 문의하십시오." | PostScript 3 및 PDF 인쇄를 사용할 수 없습니다. | 기기 관리자에게 문의합니다. 기계 관리자는 [설정] [프린터 기능] [데이터 관리/기기] [관리자 도구] [PS/PDF 인쇄 금지]에서 설정을 확인할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "PS Menu" 내용을 참조하십시오. 영문 User Guide의 "PDF Menu" 내용을 참조하십시오.
"BAM: 겹쳐 접을 수 있는 최대 매수를 초과했습니다." | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 최대 용지 수를 초과했습니다. | 다중 용지 접기에 지정할 수 있는 용지 수를 확인한 다음 적재하기 전에 원본 수를 줄이십시오. 사양 목록 내부 다중 장치가 부착된 경우, [설정] [프린터 기능] [시스템] [오류 작업] [겹쳐 접을 수 있는 최대 매수 초과 시]에서 인쇄를 계속할지, 또는 중단할지 여부를 지정할 수 있습니다. 영문 User Guide의 "System" 내용을 참조하십시오.
"CB: 비밀번호가 맞지 않아서 작업이 취소되었습니다." | 입력한 암호가 올바르지 않으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 문서의 올바른 암호를 확인하여 입력하십시오.
"CC: 사용자 ID가 유효하지 않아서 작업이 취소되었습니다." | 사용자 ID가 올바르지 않으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 작업이 취소되었습니다. | 올바른 로그인 사용자 이름을 입력합니다. 사용자 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 로그인 사용자 이름을 확인하십시오.
"CD: PS3 / PDF 오류로 인해 작업이 취소되었습니다." | PS3 또는 PDF 인쇄에서 포스트스크립트 언어 오류가 발생했으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄 데이터에 문제가 있는지 확인하십시오.
"CE: PCL5e/XL 오류로 인해 작업이 취소되었습니다." | PCL6 인쇄에서 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기가 PC와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다.
"CK: XPS 오류로 인해 작업이 취소되었습니다." | XPS 인쇄에서 오류가 발생했으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기가 PC와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다.
"CM: PS3 / PDF 시간 초과 오류로 인해 작업이 취소되었습니다." | PostScript 3 또는 PDF 인쇄에서 타임아웃 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기가 PC와 올바로 통신할 수 있는지 확인합니다. PostScript 3 다음과 같은 설정 항목을 확인합니다. [기기 설정 사용]을 선택한 경우 대기 시간을 더 길게 설정하십시오. [드라이버/명령 사용]을 선택한 경우, 명령에 의해 지정된 대기 시간을 더 길게 설정하십시오. [설정] [프린터 기능] [PS 메뉴] [작업 시간 제한]의 설정을 확인합니다.
"CN: PS3에서 지정한 인쇄 설정이 기기 설정과 일치하지 않아서 작업이 취소되었습니다." | 인쇄 데이터에서 [프린터 기능]의 일부가 기기 설정과 일치하지 않으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 인쇄 데이터에 지정한 프린터 설정이 [설정] [프린터 기능] [PS 메뉴]의 설정과 일치하는지 확인하십시오.
"CO: PS3 / PDF 글꼴 오류로 인해 작업이 취소되었습니다." | PostScript 3 또는 PDF 인쇄에서 글꼴 오류가 발생했으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 필요한 글꼴을 등록하십시오.
"CP: PS3 / PDF 메모리 부족 오류로 인해 작업이 취소되었습니다." | PostScript 3 또는 PDF 인쇄에서 메모리 부족 오류가 발생했으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | [설정] [프린터 기능] [시스템] [메모리] [메모리 사용]에서 [글꼴 우선]을(를) 지정합니다.
"CQ: 일부 페이지는 비어 있으므로 인쇄되지 않았습니다." | RPCS 인쇄에서 오류가 발생하여 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기를 보수할 것을 고려합니다.
"EB: [직접 인쇄 작업 제한]가 [모든 직접 인쇄 작업 취소]로 설정되어 있어서 작업이 취소되었습니다." | 인쇄 작업을 취소하도록 설정되었으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 기기 관리자(또는 동일한 권한을 가진 사용자 지정 권한 관리자)에게 문의하십시오. 기기 관리자는 [설정] [프린터 기능] [데이터 관리/기기] [인쇄 작업] [직접 인쇄 작업 제한]의 설정을 변경할 수 있습니다.
"EC: 오류 작업을 저장하고 건너뛰지 않아서 작업이 취소되었습니다." | 오류가 발생했을 때 문서를 저장하거나 취소하도록 설정되었으나 작동하지 않았으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | 발생한 오류를 해결하십시오. [설정] [프린터 기능] [시스템] [오류 작업] [오류발생작업저장및건너뛰기]에서 오류가 발생하는 경우, 작업 설정을 확인할 수 있습니다.
"ED: 지정된 용지 크기가 양면 인쇄용으로 맞지 않아서 매거진 마무리 작업을 할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다." | 양면 인쇄에 사용할 수 없는 용지 크기를 지정했는데 [잡지] 완성을 사용할 수 없으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | [잡지]를 지정한 경우, 양면 인쇄에 해당하는 용지 크기를 확인하고 지정하십시오. 사양 목록
"EE: 용지 크기가 서로 다르기 때문에 매거진 마무리 작업을 할 수 없습니다. 작업이 취소되었습니다." | 둘 이상의 용지 크기를 사용했는데 [잡지] 완성을 사용할 수 없으므로 자동 작업 취소 기능에 의해 인쇄가 취소되었습니다. | [잡지]를 지정하는 경우 같은 크기의 용지를 사용하십시오.
"P6: 다른 제조사 프린터 드라이버의 인쇄 명령이 수신되었습니다." | 문서가 다른 제조업체의 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄되었습니다. | 사용하고 있는 프린터 드라이버 유형을 확인합니다.
"P7: 다른 모델용 RPCS 드라이버를 사용하고 있습니다." | 다른 모델의 RPCS 드라이버를 사용하였고 기기를 인쇄할 수 없는 조건에서 문서가 인쇄되었습니다. | 사용하고 있는 RPCS 드라이버 유형을 확인합니다.
"P8: 데이터 통신 환경이 불안정해졌습니다." | 훼손 또는 이탈과 같이 데이터에서 고장이 발생하였습니다. | 기기가 네트워크에 제대로 연결되어 있는지 확인한 후 데이터를 다시 전송합니다. 네트워크 환경에 대한 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

섹션 맨 위로

x

QR Code