# 팩스 화면 사용 방법

팩스 화면에는 다음과 같이 다섯 가지 종류의 기능 및 설정이 있습니다.

1. 수신처 유형 선택
   [팩스](IP 팩스 포함) 및 [인터넷 팩스] 사이에서 수신처 유형을 전환합니다. 수신처 유형을 전환하면 수동 입력을 위한 주소록과 수신처 입력 화면에 표시되는 항목도 변경됩니다.

2. 송신/수신 정보 확인
   기기의 메모리 또는 내부 저장소에 저장된 수신 문서를 찾고 인쇄합니다. 또한 송신과 수신 기록을 찾고 인쇄할 수 있습니다.

3. 송신 설정
   팩스를 보낼 때 사용할 추가 기능을 지정하고, 스캔할 원본에 적합하게 스캔 설정을 구성하고, 팩스를 보내기 전에 미리 보기를 표시할 수 있습니다. [전송 설정] 화면을 열지 않고 바로 가기 키에서 설정할 수 있는 송신 모드 전환과 같이 일반적으로 사용되는 네 가지 설정을 지정할 수 있습니다. 또한 현재 지정된 설정과 메모리 잔량을 확인할 수 있습니다. [저장된 파일 선택]에 의해 기기에 저장된 문서를 팩스로 보낼 수 있습니다.

4. 수신처 지정
   원터치 조작을 통해 주소록에 등록된 주소를 선택할 수 있습니다.
   을(를) 눌러 다음과 같은 작업을 수행합니다.

   - 수동으로 입력하거나 기록에서 선택하는 것처럼 여러 가지 다른 방법을 사용해 수신처를 지정합니다.

   - 주소록에 수신처를 등록합니다.

   - 주소록에 등록된 수신처를 편집합니다.

   - 기기에 팩스 전송 파일을 저장합니다.

5. 작업 기록
   실행한 작업의 기록이 표시됩니다. 사용자 인증을 설명하면 각각의 인증된 사용자에 대한 작업 기록이 표시됩니다. 작업 기록을 선택하면 설정이 현재 팩스 화면에 적용됩니다. 이 기능은 같은 설정을 반복해서 사용할 때 편리합니다.

팩스 기능을 위해 전송 설정 화면 사용자 지정

[전송 설정] 화면에서 키를 길게 눌러 키 레이아웃을 사용자 지정합니다.

관리자가 사용자 인증과 사용자의 사용자 지정 설정을 활성화했다면 화면을 각각의 사용자에 대해 사용자 지정할 수 있습니다.

##### 키 레이아웃 모드 변경을 위한 전환

> 아래 화면에서 키를 길게 누르고 [확인]을 눌러 키 정렬 모드로 전환하고 키 레이아웃 변경을 활성화합니다.

##### 키 레이아웃 변경

> 레이아웃을 변경할 키를 길게 누르고 새 위치로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 키 숨기기

> 숨길 키를 길게 누르고 [키 숨기기 ](휴지통 아이콘)로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 숨겨진 키 표시

> 숨긴 키를 표시하려면 "숨긴 키 목록"을(를) 누릅니다. 표시할 키를 길게 누르고 표시할 위치로 끌어놓은 후 [확인]을(를) 누릅니다.

##### 키의 최초 배치 확인

> 팩스 화면에서 [메뉴]() [키 레이아웃 변경] [키 레이아웃의 공장 기본값 확인]을(를) 누릅니다. 확인한 후 [뒤로]을(를) 누릅니다.

##### 키 레이아웃을 기본값으로 재설정

> 팩스 화면에서 [메뉴]() [키 레이아웃 변경] [레이아웃 초기화] [복원]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code