# 여러 페이지의 원본을 용지의 한 면에 합쳐서 복사하기

용지를 절약하기 위해서 원본의 여러 장을 용지의 단면 또는 양면에 복사할 수 있습니다.

복사된 페이지의 배열 상태와 복사 비율은 원본 방향 및 합쳐진 페이지에 따라 다릅니다.

원본 방향 | 두 페이지 합치기 | 네 페이지 합치기 | 여덟 페이지 합치기
--- | --- | --- | ---

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 복사 화면에서 [단면→2개모아찍기]을(를) 누릅니다.

   ##### 키에 표시된 것 이외의 설정으로 합치기

   > 1. [양면/모아찍기]을(를) 누릅니다.

   > 2. [양면/모아찍기]을(를) 누릅니다.

   > 3. 원본면, 인쇄면, 모아찍기에 대해 지정합니다.

   >    - 원본 방향: 원본을 올려놓을 방향을 지정합니다.

   >    - 원본면 설정: 복사할 원본의 상태를 지정합니다(단면/양면(페이지 열기 방향)).

   >    - 인쇄면 설정: 복사된 용지의 상태를 지정합니다(단면/양면(페이지 열기 방향)).

   >    - 모아찍기 설정: 용지의 한 면에 합칠 페이지 매수를 지정합니다.

   > 4. [확인]을(를) 누릅니다.

3. 용지함 선택 키를 누르고 복사할 용지를 선택합니다.

4. 원본을 올려놓습니다.
   문서 복사를 위한 기본 절차
   세로 방향으로 작성된 원본을 복사할 때 오른쪽과 왼쪽 페이지를 순서 대로 놓으려면 ADF에 원본을 거꾸로 올려놓습니다.
   예: 두 페이지 합치기

   방향 | 결과
   --- | ---

5. [시작]을(를) 누릅니다.
   원본을 노출 유리에 올려놓을 때 원본 매수에 따라 필요한 대로 모든 원본을 스캔한 후 [스캔종료]을(를) 누릅니다.

- Combine 기능에서 최소 복사 비율은 25%입니다. 예를 들어, A4(81/2 × 11) 크기 원본을 A5 (51/2 × 81/2) 크기 용지에 [단면→4개모아찍기]을(를) 사용하여 복사하면 복사율이 25% 미만이 되어 이미지의 일부가 복사되지 않을 수 있습니다.

- [설정] [복사기/문서 서버 기능] [양면/모아찍기] [모아찍기]에서 다음과 같은 설정을 구성할 수 있습니다.

  - [모아찍기 복사 순서]: 합쳐진 이미지의 순서

  - [모아찍기 분할 선]: 합쳐진 페이지 사이의 분리선

    영문 User Guide의 "Combine" 내용을 참조하십시오.

- [설정] [복사기/문서 서버 기능] [편집/스탬프] [지우기]에서 다음과 같은 설정을 구성할 수 있습니다.

  - [모아찍기에서 원본 그림자 지우기]: 여백을 유지하기 위해서 각 여백 주위에 경계 여백을 지울 것인지 결정합니다.

    영문 User Guide의 "Erase" 내용을 참조하십시오.

- 복사 화면에서 Combine 키의 설정 내용을 변경할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Customize Function" 내용을 참조하십시오.

x

QR Code