# 기기 옵션

- 이 설명서에 나온 옵션의 이름과 단축명에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
  옵션 명칭 줄임말

기기 외장 옵션의 기능 설명

기기에 부착할 수 있는 옵션은 기기 유형에 따라 달라집니다.

##### (1) 스캐너 장치에 설치하는 옵션

> 번호 | 옵션*1 | 설명
> --- | --- | ---
> 1 | 원패스 양면 스캐닝 ADF*2 | 양면 원본을 스캔할 때 기기가 양면 원본의 앞면과 뒷면을 한 번에 스캔합니다.
> 2 | 페이지 키퍼*3 | ADF에 원본이 이중 급지된 경우 이를 감지합니다.
> 3 | ARDF*2 | 양면 원본을 스캔할 때 기기가 원본의 앞면을 먼저 스캔한 후 뒤집어서 뒷면을 스캔합니다.
> 4 | 노출 유리 덮개*2 | 노출 유리에 원본 위로 덮개를 내립니다.

> *1 기기 유형에 따라 ADF가 기본 장착됩니다.

> *2 일부 유형의 기기에는 장착할 수 없습니다.

> (주로 북미 지역)

> *3 IM C4510에는 장착할 수 없습니다.

##### (2) 기기의 용지 출구에 설치하는 옵션

> 번호 | 옵션 | 설명
> --- | --- | ---
> 1 | 내부 용지함 2 | 내부 용지함 1에 추가되는 복사 또는 팩스 같은 기능에 대한 출력 용지함을 지정합니다. 이 용지함을 옵션 외부 용지함과 함께 사용하는 경우, 최대 3개의 출력 용지함을 지정할 수 있습니다. 복사본/인쇄물 또는 팩스 메시지가 인쇄면이 아래로 향한 상태로 여기로 전달됩니다.
> 2 | 연결 장치 | 본체와 피니셔를 중계합니다.
> 3 | 내부 시프트 트레이 내부 시프트 트레이*3 | 각 세트별로 또는 각 작업별로 여러 용지를 분류하고 적재합니다. 페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사 User Guide의 "Sorting Printed Sheets by Individual Copies" 내용을 참조하십시오.
> 4 | 외부 용지함 외부 용지함*3 | 내부 용지함 1에 장착하는 복사 또는 팩스 같은 기능에 대한 출력 용지함을 지정합니다. 이 용지함을 옵션 내부 용지함 2와 함께 사용하는 경우, 3개의 출력 용지함을 지정할 수 있습니다. 복사본/인쇄물 또는 팩스 메시지가 인쇄면이 아래로 향한 상태로 여기로 전달됩니다.
> 5 | Internal Finisher SR3310 *1 Internal Finisher SR3310 *1*3 Internal Finisher SR3370 *4 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다.
> 6 | Internal Finisher SR3360 *2 Internal Finisher SR3360 *2*3 | 스테이플이 없는 스테이플로 여러 장의 용지를 이동, 분류, 적재하고 스테이플로 묶습니다.
> 7 | 내부 다중 접지 장치 | 인쇄된 용지를 절반 접기, 레터 안으로 접기, 레터 밖으로 접기 또는 Z-접기로 접습니다. User Guide의 "Folding Printed Sheets" 내용을 참조하십시오.

> *1 IM C6010/GS4160c에는 장착할 수 없습니다.

> *2 IM C4510/C4510A/C5510/C5510A/C6010/GS4045c/GS4160c에는 장착할 수 없습니다.

> *3 IM C7010에는 장착할 수 없습니다.
> *4 IM C2010/C2010A/C2510/C2510A/C2519J/C3010/C3010A/C3510/C3510A/C3519J/C4510/C4510A/C5510/C5510A/C6010/GS4020c/GS4025c/GS4030c/GS4045c/GS4160c에는 장착할 수 없습니다.

##### (3) 기기의 측면 패널에 설치하는 옵션

> 번호 | 옵션 | 설명
> --- | --- | ---
> 1 | 배너 용지 가이드 트레이 | 배너 용지는 여기에 적재합니다. 용지함에 용지 넣기
> 2 | NFC 카드 리더 | 기기에 로그인하려면 카드 리더에 IC 카드를 통과시킵니다. 제어 패널에서 로그인

##### (4) 기기 아래쪽에 설치하는 옵션

> 번호 | 옵션 | 설명
> --- | --- | ---
> 1 | 하단 용지 트레이 하단 용지 트레이 *2 | 용지는 여기에 적재합니다. 최대 550매의 용지를 적재할 수 있습니다.
> 2 | 캐스터 테이블 | 메인 장치 또는 하단 용지함에 부착할 수 있습니다. 기기를 쉽게 이동할 수 있습니다.
> 3 | 용지함 3(LCT)*1 | A4 용지 크기를 위한 왼쪽과 오른쪽의 용지함 2개로 구성됩니다. 최대 2,000매의 용지를 적재할 수 있습니다.
> 4 | 여러 개의 하단 용지함 | 두 개의 용지함으로 구성됩니다. 최대 1,100매의 용지를 적재할 수 있습니다.
> 5 | 대용량 용지함 *1 | A4 크기 용지를 위한 용지함입니다. 최대 1,500매의 용지를 적재할 수 있습니다.

> *1 용지함 3(LCT)과 대용량 용지함은 IM C2010/C2010A/C2510/C2510A/C2519J/GS4020c/GS4025c에 장착할 수 없습니다.

> *2 IM C7010에는 장착할 수 없습니다.

##### (5) 피니셔

> 번호 | 옵션 | 설명
> --- | --- | ---
> 1 | Finisher SR3320 *1 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다.
> 2 | Booklet Finisher SR3330 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 중철 기능을 사용하면 여러 장으로 구성된 용지의 가운데를 스테이플링한 후 접어 소책자를 만들 수 있습니다. User Guide의 "Folding Printed Sheets" 내용을 참조하십시오. 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이 피니셔 소책자 트레이 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다.
> 3 | Finisher SR3340 *2 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다. 출력 용지 추림기가 피니셔에 설치되었다면 배출된 용지를 정렬시킬 수 있습니다. 스테이플리스 장치가 피시셔에 설치되었다면 스테이플리스 스테이플러 기능을 사용할 수 있습니다.
> 4 | Booklet Finisher SR3350 *2 | 여러 장의 용지를 분류, 적재 및 스테이플링할 수 있습니다. 중철 기능을 사용하면 여러 장으로 구성된 용지의 가운데를 스테이플링한 후 접어 소책자를 만들 수 있습니다. User Guide의 "Folding Printed Sheets" 내용을 참조하십시오. 다음과 같은 트레이로 구성되어 있습니다. 피니셔 상단 트레이 피니셔 시프트 트레이 피니셔 소책자 트레이 펀치 장치(옵션)가 피니셔에 설치되어 있는 경우 복사물을 펀칭할 수 있습니다. 출력 용지 추림기가 피니셔에 설치되었다면 배출된 용지를 정렬시킬 수 있습니다. 스테이플리스 장치가 피시셔에 설치되었다면 스테이플리스 스테이플러 기능을 사용할 수 있습니다.

> *1 Finisher SR3320은(는) IM C2010/C2010A/C2510/C2510A/C2519J/GS4020c/GS4025c에 장착할 수 없습니다.

> *2 Finisher SR3340 및 Booklet Finisher SR3350은(는) IM C2010/C2010A/C2510/C2510A/C2519J/C3010/C3010A/C3510/C3510A/C3519J/GS4020c/GS4025c/GS4030c에 장착할 수 없습니다.

- 피니셔 여러 대를 동시에 설치할 수 없습니다.

- Finisher SR3320, Booklet Finisher SR3330, Finisher SR3340 또는 Booklet Finisher SR3350를 장착하려면 하단 용지함 중 하나 또는 용지함 3(LCT) 및 연결 장치 또는 내부 다중 접지 장치가 장착되어 있어야 합니다.

섹션 맨 위로

기기 옵션의 기능 설명

- 팩스 장치(모델명: GWFCU6)
  팩스 기능을 사용할 수 있습니다.

- G3 인터페이스 장치(모델명: EXG3)*2
  G3 팩스 라인을 추가할 수 있습니다. 최대 2개의 G3 인터페이스 장치를 설치할 수 있습니다.

- 팩스 메모리 장치
  팩스 기능을 위해 60MB의 추가 메모리를 제공합니다. (기본 4 MB)
  고해상도로(매우 세밀하게) 팩스 문서를 송수신하고, 고해상도로(세밀하게) 팩스 문서를 수신할 수 있습니다. 메모리에 저장할 수 있는 원본 매수를 늘릴 수 있습니다.

- PostScript 3 장치
  Genuine Adobe PostScript 3를 사용해 출력할 수 있습니다.

- OCR 장치
  스캔한 원본을 광학적으로 인식하고 텍스트 데이터가 들어간 PDF를 생성합니다.

- IPDS 장치*1
  지능형 프린터 데이터 스트림(IPDS)을 사용하여 인쇄할 수 있습니다.

- XPS 직접 인쇄 카드
  XPS 파일을 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 카메라 직접 인쇄 카드
  PictBridge가 호환되는 디지털 카메라로 찍은 사진을 직접 인쇄할 수 있습니다.

- 장치 서버 옵션((주로 유럽 및 아시아*3)/ (주로 북미 지역))
  이더넷 포트를 프린터에 추가할 수 있습니다. 기기에 연결된 것 이외의 네트워크를 통해 프린터 기능으로 인쇄할 수 있습니다.

- 무선 LAN 보드
  이 옵션을 사용하면 무선 LAN으로 통신할 수 있습니다.
  무선 LAN과 유선 LAN은 동시에 사용할 수 없습니다.

- 파일 형식 변환기
  문서 서버에 저장된 문서를 컴퓨터로 다운로드할 수 있습니다.

- 보안 강화 SSD 옵션((주로 유럽)/ (주로 북미))
  FIPS 140-2를 준수하는 암호화 기능을 이용해서 내부 저장소의 보안 기능을 강화해줍니다.

- SSD 옵션
  내부 저장소 1 TB를 추가할 수 있습니다.

- 팩스 연결 장치
  팩스 장치가 설치된 다른 기기를 통해 팩스를 송수신할 수 있습니다.

*1 IM C3010/C3010A/C3510/C3510A/C3519J/C4510/C4510A/C5510/C5510A/C6010/GS4030c/GS4045c/GS4160c에만 해당

*1 IM C3010/C3010A/C3510/C3510A/C3519J/C4510/C4510A/C5510/C5510A/C6010/C7010/GS4030c/GS4045c/GS4160c만 해당

(대만)
*2 IM C3010/C3510/C4510/C6010에만 해당

*3 중국 제외.

섹션 맨 위로

x

QR Code