# 잘못된 수신처로 데이터를 전송해 발생하는 정보 유출 방지

의도하지 않은 주소로 데이터를 전송하는 것을 피하기 위해서 팩스 또는 스캐너 기능을 가진 수신처를 지정하는 방법을 제한할 수 있습니다.

##### 수신처 수동 입력 제한(수신처 사용 제한)

> - 데이터를 보낼 수신처를 선택하고 잘못된 입력을 방지합니다.

##### 주소록에서 수신처의 새로운 등록 제한(사용자 수신처 추가 제한)

> - 잘못된 수신처가 등록되면 의도하지 않은 수신처로 반복해서 데이터가 전송될 수 있습니다. 데이터가 반복해서 잘못된 수신처로 전송되는 것을 피하기 위해서 주소록에서 수신처를 등록 또는 편집하는 것을 비활성화합니다.

> - 사용자 관리자가 등록된 정보를 변경할 수 있고 사용자는 자신의 암호만 변경할 수 있습니다.

- 팩스 기능에서 잘못된 수신처로 팩스가 전송되는 것을 방지할 수 있습니다.

  영문 User Guide의 "Preventing a Fax Transmission to the Wrong Destination" 내용을 참조하십시오.

1. 제어 패널에서 사용자 관리자로 기기에 로그인합니다.
   기기에 관리자로 로그인
   사용자 지정 권한 관리자가 등록되면, 보안 권한을 갖는 사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인할 수도 있습니다.
   사용자 지정 권한 관리자로 기기에 로그인

2. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

3. [시스템 설정]을(를) 누릅니다.

4. [관리자 설정] [보안] [보안 강화 설정]을(를) 누릅니다.

5. 대상 사용 제한(팩스) 또는 사용자 대상 추가 제한(팩스) 옆의 목록에서 [사용]을(를) 선택합니다.
   스캐너 기능으로 대상을 지정하는 방법을 제한하려면 대상 사용 제한(스캐너) 또는 사용자 대상 추가 제한(스캐너) 옆의 목록에서 [사용]을(를) 선택합니다.
   사용자 대상 추가 제한을 먼저 지정한 경우 대상 사용 제한을 지정할 수도 있습니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. [홈]()을(를) 누른 후 기기에서 로그아웃합니다.

x

QR Code