# 봉투에 복사

봉투 복사를 잘 사용하지 않는다면 봉투를 수동급지 트레이에 급지합니다.

봉투 복사를 자주 사용한다면 용지함에 급지합니다.

수동급지 트레이에 적재한 봉투에 복사

- 양면 복사 기능은 봉투에 사용할 수 없습니다. 양면 복사가 지정되었다면 다음 키 중 하나를 눌러 설정을 취소합니다.

1. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

2. 봉투를 인쇄면이 아래로 향하게 해서 수동급지 트레이에 급지합니다.
   용지 방향 및 권장 상태
   "수동급지 트레이 용지 설정" 화면이 표시됩니다.

3. [설정 변경]을(를) 누릅니다.
   용지 유형을 [봉투]로 설정한 경우, 봉투 크기가 자동으로 감지됩니다. 표시된 봉투 크기가 실제 크기와 같지 않다면 올바른 봉투 크기를 수동으로 선택합니다.
   용지 유형이 [봉투]로 설정되지 않은 경우, 유형 및 크기를 수동으로 선택합니다.

4. [봉투]를 선택한 후 그 다음 화면으로 넘어갑니다.
   봉투 무게를 변경하려면 [두께 변경]을 눌러 무게를 지정합니다.

5. 선택한 봉투 크기가 맞는지 확인한 후 [확인]을(를) 누릅니다.

   - 선택한 봉투 크기가 실제 크기와 같지 않다면 올바른 봉투 크기를 선택합니다.

   - [비규격 크기]을 선택한다면 봉투 크기를 입력합니다. 봉투 덮개가 열린 상태로 봉투가 급지된다면 봉투 덮개의 폭도 지정해야 합니다.

6. [확인]을(를) 누릅니다.

7. 원본을 노출 유리에 놓습니다.
   용지 방향 및 권장 상태

8. [시작]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

용지함에 적재한 봉투에 복사

- 양면 복사 기능은 봉투에 사용할 수 없습니다. 양면 복사가 지정되었다면 다음 키 중 하나를 눌러 설정을 취소합니다.

1. 용지함에 봉투를 적재합니다.
   용지 방향 및 권장 상태
   용지함 2-4에 봉투를 적재할 수 있습니다.
   권장 용지 크기 및 유형

2. 홈 화면에서 [복사]을(를) 누릅니다.

3. 복사 화면에서 용지함 선택 키를 누릅니다.

4. 봉투가 적재된 용지함을 선택합니다.
   용지 유형 또는 두께 설정을 변경하는 경우 다음 섹션을 참조하십시오.
   용지 유형 및 두께 설정 지정

5. 원본을 노출 유리에 놓습니다.
   용지 방향 및 권장 상태

6. [시작]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code