# 용지함에 용지 넣기

용지 적재 방법은 각 용지함 유형마다 다릅니다.

용지를 교체하거나 걸린 용지를 제거할 때 손가락이 끼이거나 다치지 않게 주의하십시오.

- 용지함에 용지를 적재하기 전에 용지함에 적재할 수 있는 용지 크기와 유형을 확인하고 자동으로 감지되는 용지 크기를 확인합니다.
  권장 용지 크기 및 유형

- 자동으로 감지되지 않는 크기의 용지를 적재하는 경우 [설정]의 [용지함 용지 설정]에 용지 크기를 지정합니다.
  자동으로 감지되지 않는 용지 크기 지정

- 얇은 용지, 두꺼운 용지 또는 기타 특수 용지를 적재하려면 [설정]의 [용지함 용지 설정]에 용지 종류 또는 두께를 지정합니다.

  영문 User Guide의 "Tray/Paper Settings" 내용을 참조하십시오.

  용지 유형 및 두께 설정 지정

- 인쇄 작업 전에 용지 설정을 확인합니다. 용지가 용지 설정과 다를 경우 인쇄할 때 불일치 오류가 발생합니다.

- 말려 있거나 휜 용지는 평평하게 펴서 적재하십시오.

- 용지가 몇 장 들어있는 용지함에 용지를 적재하면 여러 장의 용지가 용지함에서 한꺼번에 급지될 수 있습니다. 모든 용지를 꺼낸 후 용지를 잘 흩어준 후 다시 적재하십시오.

- 용지함을 제자리로 돌려 놓을 때 너무 세게 밀면 용지함의 조정대가 빠질 수 있습니다.

- 용지를 적게 적재하는 경우 너비 조정대를 너무 꽉 조이지 마십시오. 너비 조정대로 용지를 너무 꽉 조이면 가장자리가 구겨지거나 얇은 용지의 경우 주름이 생기거나 용지가 걸릴 수 있습니다.

- 용지를 문지르는 소리가 들릴 수 있습니다. 이것은 오작동이 아닙니다.

- 용지를 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오.

용지함 1-4에 용지 적재

용지 크기에 따라 너비와 길이 조정대를 조절합니다. A3 또는 11 × 17 보다 큰 용지를 용지함 2-4에 적재하는 경우, 보조 너비 조정대의 위치도 변경합니다.

(주로 유럽 및 아시아)/(주로 대만)

용지함 1에는 A4 세로 용지만 적재할 수 있습니다. 용지함 1에 A5, B5 JIS, 또는 81/2 × 11 세로 용지를 적재하여 인쇄하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

(주로 북미 지역)

용지함 1에는 81/2 × 11 세로 용지만 적재할 수 있습니다. 용지함 1에 A4, A5, 또는 B5 JIS 세로 용지를 적재하여 인쇄하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

- 용지함 1은 용지 크기에 대한 자동 감지 기능이 없습니다. 제어 패널에서 사용할 용지 크기를 지정합니다.
  자동으로 감지되지 않는 용지 크기 지정

- 용지를 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오. 한도 표시를 초과해 용지를 적재하면 인쇄된 이미지가 한쪽으로 치우치거나 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

모든 용지함에 같은 방법으로 용지를 적재합니다. 다음의 예로 든 절차에서는 용지함 2를 사용합니다.

1. 용지함의 용지가 사용 중이 아닌지 확인한 후 조심스럽게 잡아 당깁니다.

2. 용지가 적재되어 있는 경우 용지를 제거합니다.

3. 너비 조정대의 해제 레버를 누른 상태에서 너비 조정대를 밖으로 밉니다.

4. A3 또는 11 × 17 보다 큰 용지를 적재하려면 용지함을 완전히 당겨 꺼낸 후 보조 너비 조정대의 위치를 조정합니다.
   용지함은 평평한 곳에 놓으십시오.

   1. 보조 너비 조정대를 잡은 후 트레이를 밖으로 빼 냅니다.

   2. 보조 너비 조정대를 사용할 용지 크기에 맞는 홈에 끼웁니다.

5. 길이 조정대의 해제 레버를 누른 상태에서 길이 조정대를 바깥 쪽으로 밉니다.
   길이 조정대가 스토퍼로 고정되었다면 동전 또는 비슷한 물건으로 스토퍼의 고정 나사를 시계 반대 방향으로 90도 돌려서 스토퍼를 제거합니다.

6. 용지를 사각형으로 하고 인쇄면을 위로 해서 로드하십시오.
   여러 장의 용지가 서로 달라붙어 한꺼번에 급지되지 않는 일이 없도록 용지를 잘 흩어줍니다.
   용지의 가장자리가 오른쪽에 맞춰 정렬되어 있는지 확인하십시오.
   용지를 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오.

7. 해제 레버를 누른 상태에서 너비와 길이 조정대를 용지 크기에 맞게 조절합니다.
   용지와 조정대 사이에 공간을 두지 마십시오.
   길이 조정대를 고정하려면 스토퍼의 두 돌출부를 길이 조정대의 구성에 끼운 후 동전 또는 비슷한 물체로 고정 나사를 시계 방향으로 90도 돌려서 조입니다.

   - 길이 조정대를 고정하지 않을 것이라면 스토퍼를 그림에 나온 위치에 둔 후 동전 또는 비슷한 물체로 고정 나사를 시계 방향으로 90도 돌립니다.

8. 용지함을 주의해서 원래 위치로 밀어넣습니다.
   완전히 당겨 꺼낸 용지함을 원래 위치로 되돌려 넣으려면 용지함을 똑바로 밀어 넣습니다. 용지함이 파손되면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 또한 용지함을 세게 밀어넣으면 용지함의 너비 조정대가 움직일 수 있습니다.

- 용지함 2-4에 봉투를 적재할 수 있습니다.
  용지 방향 및 권장 상태

섹션 맨 위로

수동급지 트레이에 용지 넣기

라벨지(접착 라벨) 같이 용지함 1-4에 적재할 수 없는 크기의 용지를 적재하려면 수동급지 트레이를 사용합니다.

한 번에 적재할 수 있는 최대 매수는 용지 유형에 따라 다릅니다.

권장 용지 크기 및 유형

- 용지를 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오. 한도 표시를 초과해 용지를 적재하면 인쇄 이미지가 한쪽으로 기울어지거나 용지가 걸릴 수 있습니다.

1. 수동급지 트레이를 엽니다.

   수동급지 트레이를 완전히 열어야 합니다.
   수동급지 트레이보다 큰(가로 방향이 A4 또는 8 1/2 × 11 용지보다 더 큰) 용지를 적재하는 경우, 확장대를 당겨 빼냅니다.

2. 용지를 인쇄면이 아래로 향하게 적재하고 신호음이 날 때까지 살살 밀어넣습니다.
   여러 장의 용지가 서로 달라붙어 한꺼번에 급지되지 않는 일이 없도록 용지를 잘 흩어줍니다.
   봉투 또는 레터헤드 용지를 적재하는 경우, 앞뒤 방향 또는 덮개의 위치를 확인합니다.
   용지 방향 및 권장 상태
   방향이 고정된 용지 또는 양면 용지 적재

3. 용지 가이드를 용지 크기에 맞춥니다.

- 수동급지 트레이에 용지를 적재할 때는 방향으로 적재하는 것이 더 좋습니다.

##### 배너 용지 가이드 트레이에 용지 적재

> 배너 용지 가이드 트레이를 부착한 경우, 배너 용지를 적재할 수 있습니다.

> 1. 손잡이의 삼각형 표시가 잠금 해제 표시와 맞닿을 때까지 물릴 때까지 손잡이를 시계 방향으로 돌립니다.
>    손잡이를 돌릴 때 손으로 배너 용지 가이드 트레이를 치지 않도록 주의하십시오.
>    손잡이를 돌릴 수 없는 경우, 배너 용지 가이드 트레이를 기기 방향으로 누르면서 돌리십시오.

> 2. 한 손으로 수동급지 트레이의 뒷면을 지지하면서 나머지 한 손으로 손잡이를 잡고 수동급지 트레이를 천천히 엽니다.
>    바닥과 평행할 때까지 수동급지 트레이를 펼칩니다.
>    가로 길이가 148~457.2mm(5.83~18.00인치)인 용지를 적재한 경우 4단계를 진행합니다.

> 3. 배너 용지 가이드 트레이를 들어 올린 후 안정적으로 고정될 때까지 수동급지 트레이에 삽입합니다.

> 4. 인쇄면을 아래로 하여 경고음이 들릴 때까지 용지를 적재합니다.

> 5. 용지 가이드를 용지 크기에 맞춥니다.
>    용지와 용지 가이드가 수평을 이루어야 합니다. 그렇지 않으면 이미지가 비뚤게 인쇄되거나 급지 오류가 발생할 수 있습니다.
>    가로 길이가 148~899mm(5.83~35.4인치)인 용지를 적재한 경우 7단계를 진행하십시오.

> 6. 보조 트레이를 열고 부차 배너 용지 가이드 트레이를 올립니다.

> 7. 용지 크기에 따라 용지의 위 가장자리를 놓습니다.

>    - 가로 길이가 966~1,260mm(38.1~49.6인치)인 용지를 사용하는 경우 용지의 위 가장자리가 부차 배너 가이드 트레이에 닿게 용지를 마십시오.

>    - 가로 길이가 900~965mm(35.5~38.0인치)인 경우 용지의 위 가장자리가 기기에 닿게 용지를 마십시오.

>    - 가로 길이가 457.2~900mm(18.00~35.5인치)인 용지를 사용하는 경우에는 용지의 위 가장자리가 배너 용지 가이드 트레이를 벗어나게 용지를 두십시오.

>    - 가로 용지가 148~457.2mm(5.83~18.00인치)인 용지를 사용하는 경우 수동급지 트레이에 용지를 놓는 방법으로 용지를 놓으십시오.

- 위 그림과 같이 특정 유형의 용지를 넣을 수 없는 경우, 다른 길이의 용지 넣기 방법을 참조하여 해당 용지를 넣으십시오. 그래도 용지를 넣을 수 없는 경우 용지가 접히지 않도록 용지를 받쳐서 똑바로 유지합니다.

- 배너 용지 가이드 용지함에 권장 용지(297~1200mm(11.7~47.3인치))를 최대 10매까지 넣을 수 있습니다. 배너 용지 가이드 트레이에 용지를 여러 장 적재하는 경우 용지를 한 장씩 떨어뜨린 후 적재하십시오.

- [알림음]을(를) [무음]로 설정한 경우, 배너 용지 가이드 트레이에 용지를 적재했는지 여부를 나타내지 않습니다.

- 매번 인쇄 후 인쇄된 배너 용지 시트를 한 번에 한 장씩 제거합니다.

- 배너 용지를 출력할 때는 인쇄된 용지가 출력 용지함에서 떨어지지 않도록 조심스럽게 받쳐주십시오.

##### 배너 용지 가이드 트레이 닫기

> 1. 적재된 모든 용지를 제거합니다.

> 2. 보조 트레이를 접습니다.

> 3. 용지 가이드를 최대 너비까지 바깥쪽으로 밀어냅니다.

> 4. 배너 용지 가이드 트레이를 접습니다.

> 5. 수동급지 트레이의 후면을 한 손으로 지지하면서 나머지 한 손으로 손잡이를 잡고 수동급지 트레이를 천천히 닫습니다.

> 6. 손잡이의 삼각형 표시가 잠금 표시에 맞닿을 때까지 반시계 방향으로 돌립니다.

섹션 맨 위로

용지함 3(LCT)에 용지 적재

(주로 유럽 및 아시아)/(대만)

용지함 3(LCT)에는 A4 세로 용지만 적재할 수 있습니다. 용지함 3 (LCT)에 81/2 × 11 세로 용지를 적재하여 인쇄하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

(주로 북미 지역)

용지함 3(LCT)에는 81/2 × 11 세로 용지만 적재할 수 있습니다. 용지함 3(LCT)에 A4 세로 용지를 적재하여 인쇄하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

- 용지함의 왼쪽과 오른쪽에 용지를 적재할 수 있습니다.

- 용지함 3(LCT)의 오른쪽에 있는 용지가 기기에 급지됩니다. 용지함 3(LCT)에 적재된 용지가 다 떨어지면 왼쪽에 있는 용지가 자동으로 오른쪽으로 이동하고 용지함이 계속해서 용지를 급지합니다.

- 용지함 3(LCT)에서 인쇄하는 동안 용지함의 왼쪽을 당겨 빼내서 새 용지를 적재할 수 있습니다.

- 용지함 3(LCT)의 오른쪽에 적재된 용지가 모두 소진되면 왼쪽에 있는 용지가 오른쪽으로 자동으로 이동합니다. 용지가 움직이는 소리가 들릴 때는 용지함 3(LCT)을 당겨 빼내지 마십시오.

1. 트레이 3(LCT)을 주의해서 당겨 빼냅니다.

2. 용지를 사각형으로 하고 인쇄면을 위로 해서 로드하십시오.
   여러 장의 용지가 서로 달라붙어 한꺼번에 급지되지 않는 일이 없도록 용지를 잘 흩어줍니다.
   오른쪽에 적재한 경우에는 용지의 오른쪽 가장자리를 용지함의 오른쪽에 맞춰 조정하십시오. 왼쪽에 적재한 경우에는 용지의 왼쪽 가장자리를 용지함의 왼쪽에 맞춰 조정하십시오.
   용지를 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오.

   ##### 전체 트레이를 당겨 빼낼 수 있는 경우

   ##### 트레이의 절반만 당겨 빼낼 수 있는 경우

   > 용지함의 왼쪽 절반에 30매 이상의 용지를 적재하십시오.

3. 용지함 3(LCT)을 주의해서 밀어넣습니다.

섹션 맨 위로

대용량 용지함에 용지 적재

(주로 유럽 및 아시아)/(대만)

대용량 용지함에는 A4 세로 용지만 적재할 수 있습니다. 대용량 용지함에서 81/2 × 11 또는 B5 JIS 세로 용지에 인쇄를 하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

(주로 북미 지역)

대용량 용지함에는 81/2 × 11 세로 용지만 적재할 수 있습니다. 대용량 용지함에서 A4 또는 B5 JIS 세로 용지에 인쇄를 하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

1. 대용량 트레이의 덮개를 엽니다.

2. 용지를 사각형으로 하고 인쇄면을 아래로 해서 로드하십시오.
   여러 장의 용지가 서로 달라붙어 한꺼번에 급지되지 않는 일이 없도록 용지를 잘 흩어줍니다.
   용지 가장자리가 왼쪽에 맞춰 정렬되어 있는지 확인하십시오.
   용지를 최대 적재 표시보다 많이 적재하지 마십시오.

3. 대용량 트레이의 덮개를 닫습니다.

섹션 맨 위로

자동으로 감지되지 않는 용지 크기 지정

1. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

2. [용지함 용지 설정]을(를) 누릅니다.

3. [용지 크기/용지 유형]을(를) 누릅니다.

4. 한 개의 트레이를 눌러 설정합니다.

5. [용지 크기]을(를) 누릅니다.
   수동급지 트레이를 지정하려면 [용지 크기: 프린터]을(를) 누릅니다.
   용지함 1, 용지함 3(LCT) 및 대용량 용지함의 용지 크기가 고정되며 변경할 수 없습니다.

6. 표시된 목록에서 용지 크기를 하나 선택한 다음, [확인]을(를) 누릅니다.

7. [확인]을(를) 누릅니다.

8. 구성을 완료한 후 [홈]()을(를) 누릅니다.
   자동으로 감지할 수 없는 용지를 사용한 후 자동으로 감지할 수 있는 용지를 사용하려면 자동 감지 설정을 복원합니다. 자동 감지 설정을 복원하려면 용지를 다시 적재하고 단계 1-5을 진행한 후 [자동 감지]를 선택하고 [확인]을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

제어 패널을 사용해 사용자 지정 크기 용지 지정

1. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

2. [용지함 용지 설정]을(를) 누릅니다.

3. [용지 크기/용지 유형]을(를) 누릅니다.

4. 한 개의 트레이를 눌러 설정합니다.

5. [용지 크기]을(를) 누릅니다.

   수동급지 트레이를 지정하려면 [용지 크기: 프린터]을(를) 누릅니다.

   용지함 1, 용지함 3(LCT) 및 대용량 용지함의 용지 크기가 고정되며 변경할 수 없습니다.

6. 표시된 목록에서 [사용자 지정]을(를) 누릅니다.

7. "A" 또는 "B" 필드의 값을 누른 뒤 새로운 값을 입력합니다.
   "<>"의 숫자 내에 값을 지정한 다음 [완료]을(를) 누릅니다.

8. [확인]을 세 번 누릅니다.

9. 구성을 완료한 후 [홈]()을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

용지 유형 및 두께 설정 지정

인쇄 작업에 사용된 인쇄 설정과 로드된 용지가 일치하지 않는 경우 불일치 오류가 발생합니다.

인쇄를 시작하기 전에 용지 설정을 확인하고 지정합니다.

- 설정을 변경하기 전에 인쇄할 용지 설정의 우선 순위를 확인합니다(프린터 드라이버 또는 제어 패널의 우선 순위).
  [설정] [프린터 기능] [시스템] [급지/배지] [용지함 설정 우선순위]

##### 프린터 드라이버에서

> 프린터 드라이버에서 용지 트레이 및 용지 종류 설정을 확인하고 로드된 용지와 설정이 일치하는지 확인합니다.

##### 제어 패널에서

> 1. 홈 화면에서 [설정]을(를) 누릅니다.

> 2. [용지함 용지 설정]을(를) 누릅니다.

> 3. [용지 크기/용지 유형]을(를) 누릅니다.

> 4. 한 개의 트레이를 눌러 설정합니다.

> 5. [용지 종류/두께]을(를) 누릅니다.

> 6. 표시된 목록에서 용지 종류와 용지 두께를 하나씩 선택한 다음, [확인]을(를) 누릅니다.

> 7. [확인]을(를) 누릅니다.

> 8. 구성을 완료한 후 [홈]()을(를) 누릅니다.

섹션 맨 위로

x

QR Code