# 두꺼운 용지 방향 및 권장 상태

106~300 g/m2(약 28 파운드 본드지~110 파운드 커버지)의 두꺼운 용지를 용지함 또는 수동급지함에 적재할 경우, 아래 권장 사항을 준수하여 용지가 걸리거나 이미지 품질 저하되지 않도록 합니다.

##### 용지 방향

> 두꺼운 용지는 결에 따라 용지 방향이 결정됩니다. 다음 그림에 나온 것처럼 결에 따라 용지 방향을 설정합니다.

> 용지의 결 방향 | 용지함 1 또는 용지함 3(LCT) | 용지함 2-4 | 대용량 용지함 | 수동급지 트레이
> --- | --- | --- | --- | ---
> 세로 방향 |  |  |  |
> 가로 방향 | 권장 안 함 |  | 권장 안 함 |

##### 용지 보관

> - 온도: 20-25°C (68-77°F)

> - 습도: 30-65%.

> 다른 환경에서 보관된 용지를 함께 사용하지 마십시오.

##### 최소 용지 매수

> - 20매 이상(기기의 용지함/사용하는 옵션 하단 용지함 장치)

> 용지를 적재한 후 너비 조정대를 용지 스택과 수평으로 맞춥니다.

- 두껍고 부드러운 용지에 인쇄할 경우, 적재 전에 용지에 바람을 불어줍니다. 두꺼운 용지에 바람을 불어주지 않으면 용지 걸림 또는 급지 오류가 발생할 수 있습니다. 용지가 붙지 않도록 흩어서 넣은 후에도 용지가 걸리거나 급지 오류가 계속 발생하면 수동급지 트레이에 한 장씩 따로 적재하십시오.

- 권장 조건이더라도 용지에 따라 올바른 성능 및 품질이 구현되지 못할 수 있습니다.

- 인쇄 용지가 돌돌 말릴 수 있습니다. 인쇄 용지가 돌돌 말리면 펴줍니다.

x

QR Code