# 옵션 구성이 필요한 기능

옵션이 설치되었다면 이 기기의 기능과 인터페이스를 확장할 수 있습니다.

- 설치할 수 있는 옵션은 모델에 따라 다릅니다.
  기기 옵션

복사 기능

기능/레퍼런스 | 옵션
--- | ---
원본 두께 설정 문서 복사를 위한 기본 절차 | 원패스 양면 스캐닝 ADF*1
배치 User Guide의 "Copying a Separately Scanned Original as a Single Document" 내용을 참조하십시오. | ADF*1
SADF User Guide의 "Copying a Separately Scanned Original as a Single Document" 내용을 참조하십시오.
혼합된 크기 모드 User Guide의 "Copying Mixed-size Originals" 내용을 참조하십시오.
한 부씩 인쇄 시프트 페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사 | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Internal shift tray Finisher SR3320 Booklet Finisher SR3330 Finisher SR3340 Booklet Finisher SR3350 Internal Finisher SR3310 Internal Finisher SR3360 Internal Finisher SR3370
스택 페이지 순서에 따라 또는 각 페이지별로 복사
스테이플 User Guide의 "Stapling Copied Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Finisher SR3320 Booklet Finisher SR3330 Finisher SR3340 Booklet Finisher SR3350 Internal Finisher SR3310 Internal Finisher SR3370
스테이플리스 스테이플러 User Guide의 "Stapling Copied Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Internal Finisher SR3360 Finisher SR3320 Finisher SR3340 및 스테이플리스 장치 Booklet Finisher SR3350 및 스테이플리스 장치
스테이플(중앙) User Guide의 "Stapling Copied Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Booklet Finisher SR3330 Booklet Finisher SR3350
2단 접지 User Guide의 "Folding Copied Sheets" 내용을 참조하십시오.
펀치 User Guide의 "Punching Holes on the Copied Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 조합 중 하나가 필요합니다. Finisher SR3320 및 펀치 장치 Booklet Finisher SR3330 및 펀치 장치 Finisher SR3340 및 펀치 장치 Booklet Finisher SR3350 및 펀치 장치 Internal Finisher SR3310 및 펀치 장치 Internal Finisher SR3370 및 펀치 장치
Z-접지 User Guide의 "Folding Copied Sheets" 내용을 참조하십시오. | 내부 다중 접지 장치
2단 접지 User Guide의 "Folding Copied Sheets" 내용을 참조하십시오.
3단 접지(바깥쪽) User Guide의 "Folding Copied Sheets" 내용을 참조하십시오.
3단 접지(안쪽) User Guide의 "Folding Copied Sheets" 내용을 참조하십시오.

*1 기기 유형에 따라 ADF가 기본 장착됩니다.

섹션 맨 위로

팩스 기능

팩스 기능을 이용하려면 옵션 팩스 장치가 필요합니다.

기능 | 옵션
--- | ---
양면 원본 User Guide의 "Setting an Original to Send by Fax on the Scanner" 내용을 참조하십시오. | ADF*2
스탬프*1 User Guide의 "Pressing an OK Stamp on Pages Scanned for Fax" 내용을 참조하십시오.
빈 페이지 감지 User Guide의 "Setting an Original to Send by Fax on the Scanner" 내용을 참조하십시오.
혼합된 크기 모드 User Guide의 "Setting an Original to Send by Fax on the Scanner" 내용을 참조하십시오.
원본 두께 설정 User Guide의 "Setting an Original to Send by Fax on the Scanner" 내용을 참조하십시오. | 원패스 양면 스캐닝 ADF*2
매우 세밀한 해상도 전송 User Guide의 "Sending a Fax at the Image Quality Suitable for the Original" 내용을 참조하십시오. | 팩스 메모리 장치
세밀한 또는 매우 세밀한 해상도 수신
엑스트라 G3 라인을 사용한 송신 | G3 인터페이스 장치
엑스트라 G3 라인을 사용해 수신된 문서를 발송 User Guide의 "Transferring Received Fax Documents to Another Fax Destination" 내용을 참조하십시오.
회선당 용지함 지정 User Guide의 "Specifying the Output Tray to Deliver the Received Page" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. 내부 용지함 2 내부 시프트 트레이 외부 용지함 Internal Finisher SR3310 Finisher SR3320 Booklet Finisher SR3330 Finisher SR3340 Booklet Finisher SR3350 Internal Finisher SR3360 Internal Finisher SR3370
용지함 시프트 User Guide의 "Specifying the Output Tray to Deliver the Received Page" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. 내부 시프트 트레이 Internal Finisher SR3310 Finisher SR3320 Booklet Finisher SR3330 Finisher SR3340 Booklet Finisher SR3350 Internal Finisher SR3360 Internal Finisher SR3370
원격 팩스*3 User Guide의 "Overview of the Remote Fax Function" 내용을 참조하십시오. | 팩스 연결 장치

*1 ARDF에서 스탬프 기능을 사용할 수 있습니다.

*2 기기 유형에 따라 ADF가 기본 장착됩니다.

*3 팩스 기능이 없는 서브 기기는 네트워크를 통해 연결된 메인 기기의 팩스 기능을 사용해 팩스를 송수신할 수 있습니다. 이 기능은 팩스 연결 장치가 메인 기기와 서브 기기에 설치된 경우에 사용할 수 있습니다.

섹션 맨 위로

프린터 기능

기능 | 옵션
--- | ---
한 부씩 인쇄 시프트 User Guide의 "Sorting Printed Sheets by Individual Copies" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. 내부 시프트 트레이 Finisher SR3320 Booklet Finisher SR3330 Finisher SR3340 Booklet Finisher SR3350 Internal Finisher SR3310 Internal Finisher SR3360 Internal Finisher SR3370
펀치 User Guide의 "Punching Holes on Printed Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 조합 중 하나가 필요합니다. Finisher SR3320 및 펀치 장치 Booklet Finisher SR3330 및 펀치 장치 Finisher SR3340 및 펀치 장치 Booklet Finisher SR3350 및 펀치 장치 Internal Finisher SR3310 및 펀치 장치 Internal Finisher SR3370 및 펀치 장치
스테이플 User Guide의 "Stapling Printed Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Finisher SR3320 Booklet Finisher SR3330 Finisher SR3340 Booklet Finisher SR3350 Internal Finisher SR3310 Internal Finisher SR3370
스테이플리스 스테이플러 User Guide의 "Stapling Printed Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Internal Finisher SR3360 Finisher SR3320 Finisher SR3340 및 스테이플리스 장치 Booklet Finisher SR3350 및 스테이플리스 장치
스테이플(중앙) User Guide의 "Stapling Printed Pages" 내용을 참조하십시오. | 다음 옵션 중 하나가 필요합니다. Booklet Finisher SR3330 Booklet Finisher SR3350
2단 접지 User Guide의 "Folding Printed Sheets" 내용을 참조하십시오.
2단 접지 3단 접지(바깥쪽) 3단 접지(안쪽) Z-접지 User Guide의 "Folding Printed Sheets" 내용을 참조하십시오. | 내부 다중 접지 장치
PictBridge User Guide의 "Printing Photos from a Digital Camera Directly without Using a Computer (PictBridge)" 내용을 참조하십시오. | 카메라 직접 인쇄 카드
Genuine Adobe PostScript 3*1 | PostScript 3 장치
XPS | XPS 직접 인쇄 카드

*1 옵션 Genuine Adobe PostScript 3이 설치되었다면 기본 제공되는 PostScript 3을 사용할 수 없습니다.

섹션 맨 위로

스캐너 기능

기능 | 옵션
--- | ---
문서 자동 스캔 User Guide의 "Placing an Original to Scan" 내용을 참조하십시오. | ADF*2
SADF User Guide의 "Combining the Data of Multiple Scans into a Single File" 내용을 참조하십시오.
혼합된 크기 모드 User Guide의 "Placing an Original to Scan" 내용을 참조하십시오.
스탬프*1 User Guide의 "Pressing an OK Stamp on Pages of the Scanned Original" 내용을 참조하십시오.
빈 페이지 감지 User Guide의 "Scan (Scanner Settings)" 내용을 참조하십시오.
원본 두께 설정 User Guide의 "Placing an Original to Scan" 내용을 참조하십시오. | 원패스 양면 스캐닝 ADF*2
OCR 텍스트 정보로 PDF 파일 만들기 User Guide의 "Scanning an Original as a PDF File with Embedded Text Data" 내용을 참조하십시오. | OCR 장치

*1 ARDF에서 스탬프 기능을 사용할 수 있습니다.

*2 기기 유형에 따라 ADF가 기본 장착됩니다.

섹션 맨 위로

인터페이스

기능 | 옵션
--- | ---
무선 LAN 통신 User Guide의 "Connecting to a Wireless LAN" 내용을 참조하십시오. | 무선 LAN 보드
추가 이더넷 인터페이스(프린터) User Guide의 "Connecting a LAN Cable" 내용을 참조하십시오. | (주로 유럽 및 아시아*1)/(주로 북미 지역) 장치 서버 옵션

*1 중국 제외.

섹션 맨 위로

기타

기능 | 옵션
--- | ---
빠른 카드 인증 IC 카드 또는 스마트 장치를 사용해 기기에 로그인 | NFC 카드 리더
(주로 유럽)/(주로 북미 지역) SSD 인증 코드 지정 | (주로 유럽)/(주로 북미 지역) 보안 강화 SSD 옵션

섹션 맨 위로

x

QR Code