Toshiba e-STUDIO Série

	Copyright(c) 2008-2025 Toshiba Tec Corporation, Tous droits réservés.
			Avril 15, 2025

Ce produit présente les restrictions et problèmes suivants.  Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel avant l'utilisation du produit.

--------------------------------------------------------------------------------
Installation
--------------------------------------------------------------------------------

Certains faits
======

Lorsque vous utilisez Windows Server 2008, installez préalablement Expérience Bureau via Outils d'administration.
(1) Démarrer > Outils d'administration > Gestionnaire de serveur.
(2) Cliquez sur [Ajouter des composants].
(3) Activez la case à cocher [Expérience Bureau] et cliquez sur [Suivant].
(4) Cliquez sur [Installer].
(5) Une fois le résultat de l'installation affiché, cliquez sur [Fermer].
(6) Lorsque vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur, cliquez sur [Oui].

--------------------------------------------------------------------------------
Pilote e-STUDIO WIA            		Version 4.1.30.0 
--------------------------------------------------------------------------------

Ce logiciel prend en charge les modèles suivants :
- La gamme e-STUDIO6550C
- La gamme e-STUDIO4540C
- La gamme e-STUDIO6530C
- La gamme e-STUDIO4520C
- La gamme e-STUDIO455
- La gamme e-STUDIO855
- La gamme e-STUDIO456
- La gamme e-STUDIO856
- La gamme e-STUDIO2550C
- La gamme e-STUDIO407CS
- La gamme e-STUDIO527S
- La gamme e-STUDIO507
- La gamme e-STUDIO857
- La gamme e-STUDIO6570C
- La gamme e-STUDIO5005AC
- La gamme e-STUDIO5008A
- La gamme e-STUDIO7506AC
- La gamme e-STUDIO8508A
- Loops-LP30_e-STUDIO306LP
- e-STUDIO307LP_Loops-LP301
- La gamme e-STUDIO5008LP_Loops-LP50
- La gamme e-STUDIO5015AC 
- La gamme e-STUDIO5018A 
- La gamme e-STUDIO7516AC 
- La gamme e-STUDIO8518A 
- La gamme e-STUDIO400AC 
- La gamme e-STUDIO7527AC 
- La gamme e-STUDIO9029A 
- La gamme e-STUDIO6525AC 
- La gamme e-STUDIO6528A 
- La gamme e-STUDIO401AC

Problèmes
=========

1. Remarques sur l'utilisation du pilote WIA
(1) Panneau de contrôle pendant la connexion WIA
- Pendant le scan WIA, le panneau de contrôle n'affiche que des écrans spécifiques au RemoteScan.
- Pour terminer une session de connexion WIA, cliquez sur le bouton [ANNULER] du panneau de contrôle.
* Tous les boutons autres que [ANNULER] sont désactivés.
* Il est possible d'annuler l'opération à partir de l'application client ou d'un scan TopAccess.
* La connexion WIA se poursuit jusqu'à ce que le transfert d'image vers l'ordinateur client soit terminé. Une fois le scan achevé, le système peut nécessiter quelques minutes avant de débloquer d'autres opérations.
(2) Restrictions relatives au pilote WIA
- Aucun rapport de notification n'est transmis concernant le déroulement normal ou anormal du scan WIA.
- En cas de panne de courant pendant le scan WIA, la tâche en cours est perdue. Recommencez à zéro.

(3) Lorsque vous utilisez Windows Server 2008, configurez le type de démarrage du Windows Image Acquisition (WIA) sur [Automatique] au moyen de l'outil de gestion mis à votre disposition.
 1. Cliquez droit sur [Poste de travail].
 2. Sélectionnez [Gérer].
 3. Cliquez sur [Services et Applications].
 4. Cliquez sur [Services].
 5. Double-cliquez sur [Windows Image Acquisition (WIA)].
 6. Dans l'onglet [Général], sélectionnez [Automatique] dans la case [Type de démarrage].
 7. Cliquez sur [Appliquer] puis sur [OK].

(4) Lorsque vous utilisez Windows Server 2008, configurez le type de démarrage du PnP-X IP Bus Enumerator sur [Automatique] au moyen de l'outil de gestion mis à votre disposition.
 1. Cliquez droit sur [Poste de travail].
 2. Sélectionnez [Gérer].
 3. Cliquez sur [Services et Applications].
 4. Cliquez sur [Services].
 5. Double-cliquez sur [PnP-X IP Bus Enumerator].
 6. Dans l'onglet [Général], sélectionnez [Automatique] dans la case [Type de démarrage].
 7. Cliquez sur [Appliquer] puis sur [OK].

(5) Quand vous utilisez une application de traitement d'image pour scanner un document, vous devez au préalable configurer les paramètres suivants : Si les paramètres ne sont pas configurés, les images numérisées noircissent.
 1. Sélectionnez [Tools] -> [Options] -> [Scan] dans la barre de menus de l'application de traitement d'image.
 2. Cliquez sur le bouton [Advanced].
 3. Cochez la case [Native].

(6) Quand vous appuyez sur le bouton [Annuler] pour arrêter la numérisation d'un document dans Photoshop ou dans d'autres applications de traitement d'image compatibles TWAIN, redémarrez l'application pour scanner le document.

(7) Lors de la numérisation, si la résolution est inférieure à la résolution par défaut du profil de numérisation défini par l’ordinateur client, la numérisation risque de ne pas s’effectuer.
    Dans ce cas, définissez la résolution par défaut du profil de numérisation selon une résolution adaptée à la numérisation.

(8) Lorsque les fonctions de gestion départementale et d’authentification d’utilisateur sont faites disponibles, un pilote WIA ne peut pas être fait fonctionner d’un ordinateur.
    Pour faire fonctionner un pilote WIA, désactiver ces fonctions.

(9) Si vous utilisez la série e-STUDIO avec l’authentification utilisateur active, suivez la procédure détaillée ci-dessous avant la numérisation.
 Lorsque vous utilisez Périphériques et imprimantes ou Télécopie et numérisation Windows :
 1. Dans la fenêtre [Nouvelle numérisation], cliquez sur le bouton [Modifier].
 2. Quand [Sélection du périphérique] s’affiche, sélectionnez le Toshiba MFP et cliquez sur le bouton [Propriétés].
 3. Quand l’authentification du département est active dans le Toshiba MFP, cliquez sur l’onglet [Paramétrage du système].
    Dans tout autre cas d’authentification, fermez la boîte de dialogue Propriétés.
 4. Cliquez sur le bouton [Code départemental] dans la zone Code départemental.
 5. Quand la boîte de dialogue Authentification utilisateur s’affiche, saisissez le Code départemental adéquat et cliquez sur le bouton [OK].

Quand le pilote est utilisé dans une autre application, configurez les mêmes paramètres dans la boîte de dialogue Propriétés.

--------------------------------------------------------------------------------
Marques déposées
--------------------------------------------------------------------------------

- Le nom officiel de Windows Vista est "Microsoft Windows Vista Operating System" (Logiciel d'exploitation de Windows Vista de Microsoft).
- Le nom officiel de Windows Server 2008 est "Microsoft Windows Server 2008 Operating System" (Logiciel d'exploitation de Windows Server 2008 de Microsoft).
- Microsoft, Windows et les marques de fabrique et d'autres produits Microsoft représentent les marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et autres pays.
- Les autres noms de compagnies et noms de produits mentionnés dans ce manuel sont les marques déposées de leurs compagnies respectives.
