东芝多功能复合机 e-STUDIO 系列

           Copyright(c) 2008-2025 东芝泰格有限公司，版权所有。
                        2025 年 04月 15日

该产品具有以下的局限性和需要注意的地方。使用机器前敬请先阅读本文。

--------------------------------------------------------------------------------
安装
--------------------------------------------------------------------------------

当您使用 Windows Server 2008 时，请先通过“管理工具”安装“桌面体验”。
  (1) “开始” > “管理工具” > “服务器管理器”
  (2) 点击［添加功能］。
  (3) 选中［桌面体验］复选框并点击［下一步］。
  (4) 点击［安装］。
  (5) 当安装结果已显示时，点击［关闭］。
  (6) 当您被询问是否重启电脑时，点击［是］来重启。

--------------------------------------------------------------------------------
e-STUDIO WIA Driver                     Version 4.1.30.0 
--------------------------------------------------------------------------------

本软件支持下列机型:
- e-STUDIO6550C 系列
- e-STUDIO4540C 系列
- e-STUDIO6530C 系列
- e-STUDIO4520C 系列
- e-STUDIO455 系列
- e-STUDIO855 系列
- e-STUDIO456 系列
- e-STUDIO856 系列
- e-STUDIO2550C 系列
- e-STUDIO407CS 系列
- e-STUDIO527S 系列
- e-STUDIO507 系列
- e-STUDIO857 系列
- e-STUDIO6570C 系列
- e-STUDIO5005AC 系列
- e-STUDIO5008A 系列
- e-STUDIO7506AC 系列
- e-STUDIO8508A 系列
- Loops-LP30_e-STUDIO306LP
- e-STUDIO307LP_Loops-LP301
- e-STUDIO5008LP_Loops-LP50 系列
- e-STUDIO5015AC 系列
- e-STUDIO5018A 系列
- e-STUDIO7516AC 系列
- e-STUDIO8518A 系列
- e-STUDIO400AC 系列
- e-STUDIO7527AC 系列
- e-STUDIO9029A 系列
- e-STUDIO6525AC 系列
- e-STUDIO6528A 系列
- e-STUDIO401AC 系列

注意事项
========

1. 使用 WIA Driver 时的注意事项
   (1) WIA 处于连接状态时的触摸屏
     - 进行 WIA 扫描时, 触摸屏上只显示远端扫描的画面。
     - 可在触摸屏上按下［取消］按钮，强行中止 WIA 连接会话。
     * ［取消］以外的按钮均为无效。
     * 可从客户端程序或者 TopAccess 扫描作业中进行删除。
     * 图像传送到客户端电脑后，WIA 扫描连接才会中止。因此，在扫描作业完成之后，可能需要几分钟时间其他的操作才会有效。
   (2) 使用 WIA Driver 时的限制
     - 不论WIA 扫描成功与否都不会发送通告报告。
     - 进行 WIA 扫描时发生电源故障会导致作业丢失，需重新进行扫描作业。

   (3) 使用 Windows Server 2008 时，在管理工具中，提前设置 Windows Image Acquisition (WIA) 服务的启动类型为［自动］。
    1. 右击［我的电脑］。
    2. 选择［管理］。
    3. 点击［服务和应用程序］。
    4. 点击［服务］。
    5. 双击［Windows Image Acquisition (WIA)］。
    6. 在［常规］标签下的［启动类型］列表框中选择［自动］。
    7. 点击［应用］和［确定］。

   (4) 使用 Windows Server 2008 时，在管理工具中，提前设置 PnP-X IP Bus Enumerator 服务的启动类型为［自动］。
    1. 右击［我的电脑］。
    2. 选择［管理］。
    3. 点击［服务和应用程序］。
    4. 点击［服务］。
    5. 双击［PnP-X IP Bus Enumerator］。
    6. 在［常规］标签下的［启动类型］列表框中选择［自动］。
    7. 点击［应用］和［确定］。

   (5) 使用图像处理程序扫描文档时，在进行扫描之前需进行以下设置。若不进行设置，扫描的图像将为黑白。
    1. 从图像处理程序的菜单中选择［工具］－>［选项］－>［扫描］。
    2. 点击［高级］按钮。
    3. 选中［本地］。

   (6) 当您点击［取消］按扭取消扫描文件时，使用 Photoshop 或其他 TWAIN 系列图象处理应用程序，然后重新启动应用程序扫描文件。

   (7) 当执行扫描的分辨率低于在客户端电脑中设置的扫描配置中的默认分辨率时，可能无法进行扫描。
       这时，请将扫描配置中的默认分辨率设置为适当的分辨率以执行扫描操作。

   (8) 当用户认证或部门管理功能有效时，WIA Driver 将无法在电脑上操作。
       请在使用前将这些功能关闭。

   (9) 当在使用 e-STUDIO 系列并开启用户认证有效时,请在扫描前执行以下操作。	
       在设备和打印机，Windows 传真和扫描:
      1. 在[新扫描]中，点击[更改]。
      2. 当出现[选择设备]时,请选择东芝多功能复合机并点击[属性]。
      3. 当东芝多功能复合机中的部门认证开启时，点击[设备设置]选项。
         在另一种认证中，请关闭一个属性。
      4. 在部门代码一项中点击[部门代码]。
      5. 当出现用户认证对话框时，请输入正确的部门代码并点击确定。

   如果驱动被另外的应用程序占用，请在相应的属性中进行设置。

--------------------------------------------------------------------------------
商标
--------------------------------------------------------------------------------

- Windows Vista 的官方名称是 Microsoft Windows Vista 操作系统。
- Windows Server 2008 的官方名称是 Microsoft Windows Server 2008 操作系统。
- Microsoft、Windows 及其它微软产品的商标名称和产品名称是微软公司在美国和其它国家的商标。
- 本文件中，其它公司名称和产品名称是各个相应公司的商标。
