# 자동 용지 선택(APS)으로 감지할 수 있는 크기

원본 위치 | A3 | B4 JIS | A4 | B5 JIS | A5 | A5 | B6 JIS
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
노출 유리 | *4 | *4 | *1*4 | *4 | *4 | -*2*4 | -
ADF |  |  |  |  |  |  | *3

원본 위치 | 11 × 17 | 81/2 × 11 | 81/2 × 13
--- | --- | --- | ---
노출 유리 | - | -*1 | *7
ADF | *5 | *6 | *7

: 감지 가능 크기, -: 감지 불가 크기

*1 기본 설정은 A4입니다. 감지 가능 크기를 A4에서 81/2×11로 변경하려면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

*2 A5보다 작은 크기를 원한다면 서비스 담당자에게 문의하십시오.

*3 양면 스캔 모드는 사용할 수 없습니다.

*4 감지 가능 크기를 A3, A4, A5, B4 JIS 또는 B5 JIS에서 8K, 16K로 전환하려면 서비스 대리점에 문의하십시오.

*5 기본값은 11 × 17입니다. 감지 가능 크기를 11 × 17에서 8K로 변경하려면 서비스 대리점에 문의하십시오.

*6 기본값은 81/2 × 11입니다. 감지 가능 크기를 81/2 × 11에서 16K로 변경하려면 서비스 대리점에 문의하십시오.

*7 기본값은 81/4 × 13입니다. 감지 가능 크기를 81/2 × 13에서 8 × 13 또는 81/2 × 13으로 전환하려면 서비스 대리점에 문의하십시오.

- 원본 유형이 다음 중 하나인 경우 기기가 용지 크기를 자동으로 감지하지 못할 수도 있습니다. 용지 크기를 수동으로 선택합니다.

- - 글자와 그림이 많고 어두운 원본

  - 단색 이미지가 부분적으로 들어있는 원본

  - 가장자리에 고정 이미지가 있는 원본

  - 색인, 태그 또는 기타 돌출부가 있는 원본

  - OHP 투명 용지 또는 반투명 용지와 같이 투명한 원본

  - 광택 표면이 있는 원본

  - 책과 같이 두께가 10mm(0.4인치)보다 두꺼운 제본 원본

- ADF에서 자동으로 감지할 수 없는 크기의 원본을 스캔하면 스캔한 이미지의 크기가 원본과 다를 수 있습니다.

- 자동으로 감지되지 않는 크기의 원본을 적재하는 경우, 원본 크기를 지정하거나 원본과 같은 크기의 용지함을 선택합니다. 인쇄 설정을 올바로 지정하지 않으면 출력 이미지가 전체 크기가 아니거나 의도한 것과 다를 수 있습니다.