# 제어 패널에서 표시등, 아이콘, 메시지 확인

기기의 상태 또는 응용 프로그램의 상태가 [상태 확인] 표시등 또는 제어 패널의 메시지로 표시됩니다. 상태를 확인하고 그에 따라 문제를 해결합니다.

- 메시지

  기기 또는 응용 프로그램의 상태를 나타내는 메시지를 표시합니다. 전체 텍스트를 표시하려면 메시지를 누릅니다. 또한 여러 개의 메시지를 목록으로 살펴볼 수 있습니다.

- [상태 확인] 표시등

  용지 걸림 같은 문제가 있으면 [상태 확인] 표시등이 켜지거나 깜빡이고 화면에 메시지가 표시됩니다. [상태 확인]을 눌러 기기 또는 응용 프로그램의 상태를 확인하고 그에 따라 문제를 해결합니다.

### 아이콘이 메시지와 함께 표시되는 경우

용지 걸림 같은 문제를 해결해야 하는 경우, 메시지의 처음에 아이콘이 표시됩니다. 각 아이콘의 메시지를 보려면 아래 표를 참조하십시오.

아이콘 | 상태 | 해결 방법 및 참조 사항
--- | --- | ---
| 유지 관리 또는 보수가 필요합니다. | 유지 관리를 준비하거나 기기를 보수할 것을 고려합니다.
| 용지가 걸렸습니다. | 제어 패널에 표시된 그림을 참조해 걸린 용지를 제거합니다. "용지 또는 원본이 걸림", 사용자 가이드(전체 버전) 영문
| 원본이 걸렸습니다. | 제어 패널에 표시된 그림을 참조해 걸린 원본을 제거합니다. "용지 또는 원본이 걸림", 사용자 가이드(전체 버전) 영문
| 용기가 다 떨어졌습니다. | 용지를 용지함에 적재합니다. 용지함에 용지 적재
| 토너가 거의 다 떨어졌거나 완전히 소진되었습니다. | 교체용 토너를 준비합니다. 토너가 다 떨어졌다면 교체합니다. 토너 교체 토너가 많을 때 가 나타나면 화면에 표시되는 토너 교체 절차에 따라 인쇄 카트리지를 꺼낸 다음 다시 설정합니다.
| 폐토너통이 꽉 찼거나 거의 다 찼습니다. | 교체용 폐토너통을 준비합니다. 폐토너통이 다 찼다면 교체합니다. 폐토너병 교체
| 스테이플이 거의 또는 다 소모되었습니다. | 교체용 카트리지를 준비하고 스테이플이 다 떨어지면 교환하십시오. 스테이플 보충
| 펀칭 폐지함이 다 찼습니다. | 펀칭 폐지함을 비웁니다. "펀칭 폐지함이 다 찼습니다", 사용자 가이드(전체 버전) 영문
| 덮개가 열렸습니다. | 기기와 옵션의 모든 덮개가 닫혔는지 확인합니다.

- 소모품 이름과 연락처 정보를 보려면 [설정][조회]를 참조하십시오. 작업을 마친 후 [홈] ()을 눌러 [설정]을 닫습니다.

- 사용자 가이드(전체 버전) 영문

### [상태 확인] 표시등이 켜졌거나 깜빡이는 경우

[상태 확인] 표시등은 기기에서 즉각적인 조치가 필요함을 나타냅니다.

빨간색으로 깜빡임

기기를 사용할 수 없습니다. [상태 확인]을 누르고 가능한 빨리 문제를 해결합니다.

노란색으로 깜빡임

기기에 대해 곧 유지 관리 작업을 실시해야 합니다. 그에 따라 필요한 절차를 수행합니다.

[상태 확인]으로 상태 확인 화면을 표시할 수 있습니다. 화면에서 기기 또는 응용 프로그램의 자세한 상태를 확인합니다.

[상태 확인]을 누릅니다.

[확인]을 눌러 자세한 내용을 확인한 후 필요한 절차를 수행합니다.

아이콘이 메시지와 함께 표시되는 경우

: 기기를 사용할 수 없습니다.

: 일부 기능을 사용할 수 없거나 토너가 거의 다 떨어졌습니다.

- 용지 걸림 또는 덮개 열림 같은 기기 상태에 따라 [상태 확인]을 누르지 않더라도 상태 확인 화면이 자동으로 표시될 수 있습니다.