# 알림음

용지 걸림이 발생하거나 원본이 기기에 남겨졌거나 기타 문제가 발생했을 때 사용자에게 알리기 위해 기기에서 알림음이 울립니다. 알림음이 아래에 나온 패턴 중 어떤 것에 해당하는지 확인한 후 그에 따라 필요한 조치를 취하십시오.

알림음 패턴*1 | 상태 | 해결 방법
--- | --- | ---
짧은 신호음 | 터치/알림 사운드 로그인 사운드/로그아웃 사운드 | -
짧은 신호음 후 긴 신호음 | 잘못된 작업 사운드 | 암호를 잘못 입력했다면 올바른 암호를 입력하십시오. 아이콘 또는 키를 터치했을 때 이 소리가 울리면 해당 기능 또는 설정을 사용할 권한이 없다는 것입니다. 권한이 있는 사용자로 기기에 로그인하거나 사용자 관리자에게 문의하십시오.
긴 신호음 | 작업 완료 사운드 복사: 작업 완료 사운드 팩스 인쇄 종료 사운드 팩스 전송 종료 사운드 팩스 수신 종료 사운드 | 작업 결과를 확인하십시오.
두 번의 긴 경고음 | 예열 사운드 | 기기를 켜거나 절전 모드를 해제한 후 사용할 준비가 되었습니다.
다섯 번의 긴 경고음 | 자동 재설정 사운드 | 기기가 미사용 상태로 지정된 시간이 지난 후 기본값 상태로 초기화되었습니다. 작업을 하고 있었거나 일시 중지했다면 처음부터 작업을 다시 시작하십시오.
다섯 번의 긴 경고음 (4회 반복) | 주의 사운드 복사: 깜박한 원본 사운드 스캐너: 깜박한 원본 사운드 팩스: 깜박한 원본 사운드 | 노출 유리에 원본이 남겨지지 않았는지 그리고 용지가 용지함에 적재되었는지 확인하십시오.
5회 짧은 신호음 (5회 반복) | 경고 사운드 | 화면에 표시된 메시지를 확인하고 걸린 용지 또는 원본을 제거하거나 토너를 교체해서 문제를 해결하십시오.
열두 번의 짧은 경고음 | 빈 페이지 감지 사운드 | 스캔할 면을 위로 해서 원본을 ADF에 올려두었는지 확인하십시오.

*1 위의 표에서는 공장 기본값 신호음 패턴을 예로 사용했습니다.

- 시작된 알림음을 사용자가 일시 중지할 수 없습니다. 미리 설정된 신호음 패턴이 완료될 때까지 기기가 계속해서 신호음을 울립니다.

- 알림음의 볼륨과 유형을 [설정][시스템 설정][사운드]에서 지정할 수 있습니다. 위의 표에 나온 각 조건마다 알림음 유형을 지정할 수 있습니다. 또한 온후크 또는 즉시 송신을 사용해 팩스를 보낼 때 울리는 신호음의 볼륨을 [설정][팩스 설정][기타][음량 조정]에서 지정할 수 있습니다. 설정을 지정한 후 [홈] ()을 누릅니다.

- 사용자 가이드(전체 버전) 영문